{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":27,"n_cols":8,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ABQ-C / AZQS-B(8)V1 UK"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ABQ71CV1 / AZQS71B2V1B UK","ABQ100CV1 / AZQS100B8V1B UK","ABQ125CV1 / AZQS125B8V1B UK","ABQ140CV1 / AZQS140B8V1B UK"]
["Dzesēšanas jauda","Nom.","","kW","6.8","9.5","12.1","13.0"]
["Telpu dzesēšana","SEER","","","4.65","4.65"]
["","Gada enerģijas patēriņš","","kWh/a","512","716"]
["","Jauda","Pdesign","kW","6.80","9.50"]
["","Energoefektivitātes klase","","","B","B"]
["Telpu apsilde (mērens klimats)","Jauda","Pdesign","kW","5.65","6.78"]
["","SCOP/A","","","3.80","3.80"]
["","Energoefektivitātes klase","","","A","A"]
["","Gada enerģijas patēriņš","","kWh/a","2,082","2,499"]
["Nominālā efektivitāte","Gada enerģijas patēriņš","","kWh","1,165","1,813","2,153","2,159"]
["","EER","","","2.91","2.62","2.81","3.01"]
["","COP","","","3.51","3.42","3.41","3.41"]
["","Enerģijas marķēšanas direktīva","Dzesēšana","","C","D","C","C"]
["","","Apsilde","","B","B","B","B"]
["Apsildes jauda","Nom.","","kW","7.5","10.8","13.5","15.5"]
["Notes","","","","(1) - Ikgadējais enerģijas patēriņš atbilst Energomarķējuma direktīvai 2002/31/EK","(1) - EER/COP saskaņā ar Eurovent 2012, lietošanai vienīgi ārpus ES","(1) - EER/COP saskaņā ar Eurovent 2012, lietošanai vienīgi ārpus ES","(1) - EER/COP saskaņā ar Eurovent 2012, lietošanai vienīgi ārpus ES"]
["","","","","(2) - SEER un SCOP atbilst EN 14825","(2) - Nominālā efektivitāte: dzesēšana pie 35°/27° nominālā jauda, apsilde pie 7°/20° nominālā jauda","(2) - Nominālā efektivitāte: dzesēšana pie 35°/27° nominālā jauda, apsilde pie 7°/20° nominālā jauda","(2) - Nominālā efektivitāte: dzesēšana pie 35°/27° nominālā jauda, apsilde pie 7°/20° nominālā jauda"]
["","","","","(3) - Nominālā efektivitāte: dzesēšana pie 35°/27° nominālā jauda, apsilde pie 7°/20° nominālā jauda","(3) - Spiedieniekārtu direktīva: montāža = I kategorija : izslēgts no Spiedieniekārtu direktīvas darbības jomas saskaņā ar Direktīvas 97/23/EK 1. panta 3.6. punktu","(3) - Spiedieniekārtu direktīva: montāža = I kategorija : izslēgts no Spiedieniekārtu direktīvas darbības jomas saskaņā ar Direktīvas 97/23/EK 1. panta 3.6. punktu","(3) - Spiedieniekārtu direktīva: montāža = I kategorija : izslēgts no Spiedieniekārtu direktīvas darbības jomas saskaņā ar Direktīvas 97/23/EK 1. panta 3.6. punktu"]
["","","","","","(4) - Minimālā Ssc (=īssavienojuma strāva) vērtība: Iekārtas atbilstība ar EN 61000-3-2","(4) - Minimālā Ssc (=īssavienojuma strāva) vērtība: Iekārtas atbilstība ar EN 61000-3-2","(4) - Minimālā Ssc (=īssavienojuma strāva) vērtība: Iekārtas atbilstība ar EN 61000-3-2"]
["","","","","","(5) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā","(5) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā","(5) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā"]
["","","","","","(6) - Satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes","(6) - Satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes","(6) - Satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes"]