{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":35,"n_cols":7,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ABQ-C / AZQS-BY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ABQ100CV1 / AZQS100B7Y1B","ABQ125CV1 / AZQS125B7Y1B","ABQ140CV1 / AZQS140B7Y1B"]
["Dzesēšanas jauda","Nom.","","kW","9.5","12.1 (1)"]
["Space cooling","SEER","","","4.65","4.68"]
["","Gada enerģijas patēriņš","","kWh/a","716","1,550"]
["","Jauda","Pdesign","kW","9.50","12.1"]
["","Energoefektivitātes klase","","","B"]
["Telpu apsilde (mērens klimats)","Jauda","Pdesign","kW","6.78","8.13"]
["","SCOP/A","","","3.80","3.41"]
["","Energoefektivitātes klase","","","A"]
["","Gada enerģijas patēriņš","","kWh/a","2,498","3,340"]
["Nominālā efektivitāte","Annual energy consumption","","kWh","1,813"]
["","EER","","","2.62","2.27 (3)"]
["","COP","","","3.42"]
["","Enerģijas marķēšanas direktīva","Dzesēšana","","D"]
["","","Apsilde","","B"]
["Apsildes jauda","Nom.","","kW","10.8","13.5 (2)"]
["Notes","","","","(1) - EER/COP saskaņā ar Eurovent 2012, lietošanai vienīgi ārpus ES","(1) - Dzesēšana: iekšējā temp. 27°CDB, 19°CWB; ārējā temp. 35°CDB; ekvivalentais cauruļvadu garums: 7,5m; līmeņa atšķirība: 0 m","(1) - Dzesēšana: iekšējā temp. 27°CDB, 19°CWB; ārējā temp. 35°CDB; ekvivalentais cauruļvadu garums: 7,5m; līmeņa atšķirība: 0m"]
["","","","","(2) - Ikgadējais enerģijas patēriņš atbilst Energomarķējuma direktīvai 2002/31/EK","(2) - Apsilde: iekšējā temp. 20 °CDB; ārējā temp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 7,5m; līmeņa atšķirība: 0 m","(2) - Apsilde: iekšējā temp. 20°CDB; ārējā temp. 7°CDB, 6°CWB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 7,5m; līmeņa atšķirība: 0m"]
["","","","","(3) - SEER un SCOP atbilst EN 14825","(3) - EER/COP saskaņā ar Eurovent 2012, lietošanai vienīgi ārpus ES","(3) - EER/COP saskaņā ar Eurovent 2012, lietošanai vienīgi ārpus ES"]
["","","","","(4) - Nominālā efektivitāte: dzesēšana pie 35°/27° nominālā jauda, apsilde pie 7°/20° nominālā jauda"]
["Dzesēšanas jauda","Nom.","","kW","","","13.0 (1)"]
["Apsildes jauda","Nom.","","kW","","","15.5 (2)"]
["Nominālā efektivitāte","EER","","","","","3.36 (3)"]
["Telpu dzesēšana","Jauda","Pdesign","kW","","","13.0"]
["","SEER","","","","","5.01"]
["","Gada enerģijas patēriņš","","kWh/a","","","1559"]
["Telpu apsilde (mērens klimats)","Jauda","Pdesign","kW","","","12.29"]
["","SCOP/A","","","","","3.58"]
["","Gada enerģijas patēriņš","","kWh/a","","","4811"]
["Energoefektivitātes diapazons","","","","","","A+++ ~ D"]