{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":14,"n_cols":6,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ADEQ-C / ARXS-L"]
[]
[]
[]
[]
["","","","ADEQ50C2VEB / ARXS50L2V1B","ADEQ60C2VEB / ARXS60L2V1B","ADEQ71C2VEB / ARXS71L2V1B"]
["Dzesēšanas jauda","Nom.","kW","5.00 (1)","5.70 (1)","6.80 (1)"]
["Apsildes jauda","Nom.","kW","5.50 (1)","7.00 (1)","7.50 (1)"]
["Notes","","","(1) - Nominālā efektivitāte: dzesēšana pie 35°/27° nominālā jauda, apsilde pie 7°/20° nominālā jauda","(1) - Nominālā efektivitāte: dzesēšana pie 35°/27° nominālā jauda, apsilde pie 7°/20° nominālā jauda","(1) - Nominālā efektivitāte: dzesēšana pie 35°/27° nominālā jauda, apsilde pie 7°/20° nominālā jauda"]
["","","","(2) - EER/COP saskaņā ar Eurovent 2012, lietošanai vienīgi ārpus ES","(2) - EER/COP saskaņā ar Eurovent 2012, lietošanai vienīgi ārpus ES","(2) - EER/COP saskaņā ar Eurovent 2012, lietošanai vienīgi ārpus ES"]
["","","","(3) - Spiedieniekārtu direktīva: montāža = I kategorija : izslēgts no Spiedieniekārtu direktīvas darbības jomas saskaņā ar Direktīvas 97/23/EK 1. panta 3.6. punktu","(3) - Spiedieniekārtu direktīva: montāža = I kategorija : izslēgts no Spiedieniekārtu direktīvas darbības jomas saskaņā ar Direktīvas 97/23/EK 1. panta 3.6. punktu","(3) - Spiedieniekārtu direktīva: montāža = I kategorija : izslēgts no Spiedieniekārtu direktīvas darbības jomas saskaņā ar Direktīvas 97/23/EK 1. panta 3.6. punktu"]
["","","","(4) - Minimālā Ssc (=īssavienojuma strāva) vērtība: Iekārtas atbilstība ar EN 61000-3-2","(4) - Minimālā Ssc (=īssavienojuma strāva) vērtība: Iekārtas atbilstība ar EN 61000-3-2","(4) - Minimālā Ssc (=īssavienojuma strāva) vērtība: Iekārtas atbilstība ar EN 61000-3-2"]
["","","","(5) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā","(5) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā","(5) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā"]
["","","","(6) - Satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes","(6) - Satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes","(6) - Satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes"]