{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":54,"n_cols":12,"rows_kept":54,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ATXF-F"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ATXF71F2V1B","ATXF20F5V1B","ATXF25F5V1B","ATXF35F5V1B","ATXF50F5V1B","ATXF42F5V1B","ATXF60F2V1B"]
["Strāvas ievade","Dzesēšana","","Nom.","kW","0.032","0.023","0.023","0.029","0.04","0.04","0.032"]
["","Apsilde","","Nom.","kW","0.035","0.023","0.023","0.029","0.04","0.04","0.035"]
["Korpuss","Krāsa","","","","Balts","Balts","Balts","Balts","Balts","Balts","Balts"]
["Izmēri","Ierīce","","Augstums","mm","295","286","286","286","286","286","295"]
["","","","Platums","mm","990","770","770","770","770","770","990"]
["","","","Dziļums","mm","263","225","225","225","225","225","263"]
["Svars","Ierīce","","","kg","13.5","8","8","8.5","9","9","13.5"]
["Ventilators","Gaisa plūsmas ātrums","Dzesēšana","Augsta","m³/min.","17.3","9.8","10","11.5","12.6","12.6","17.3"]
["","Gaisa caurplūde","Dzesēšana","Vidēja","m³/min.","14.8","8","8","8","9","9","14.8"]
["","","","Zema","m³/min.","12.2","6","6.2","6.4","7.2","6.9","12.2"]
["","","","Klusa darbība","m³/min.","10.7","4.3","4.3","4.4","6.4","4.9","10.7"]
["","","Apsilde","Augsta","m³/min.","17.9","10.4","10.4","11.9","12.8","12.8","17.9"]
["","Gaisa caurplūde","Apsilde","Vidēja","m³/min.","15.8","8.3","8.4","8.6","9.6","8.8","15.8"]
["","","Apsilde","Zema","m³/min.","12.8","6.2","6.4","6.5","7.2","6.7","12.8"]
["","","","Klusa darbība","m³/min.","11.3","5.3","5.3","5.3","6.4","5.2","11.3"]
["Skaņas jaudas līmenis","Dzesēšana","","","dBA","62","53","54","54","59","59","60"]
["","Apsilde","","","dBA","62","55","55","56","59","59","62"]
["Skaņas spiediena līmenis","Dzesēšana","","Augsta","dBA","46","39","40","43","45","45","45"]
["","","","Vidēja","dBA","42","33","33","34","39","36","41"]
["","","","Zema","dBA","37","25","26","27","34","30","36"]
["","","","Klusa darbība","dBA","34","20","20","20","31","22","33"]
["","Apsilde","","Augsta","dBA","45","39","40","40","44","44","44"]
["","","","Vidēja","dBA","41","34","34","35","38","34","40"]
["","","","Zema","dBA","36","28","28","29","33","28","35"]
["","","","Klusa darbība","dBA","33","21","21","21","30","22","32"]
["Cauruļu savienojumi","Šķidrums","","OD","mm","6.35","6","6","6","6","6","6.35"]
["","Gāze","","OD","mm","12.7","9.5","9.5","9.5","12.7","9.5","12.7"]
["","Aizplūde","","","","18","18","18","18","18","18","18"]
["Vadības sistēmas","Infrasarkano staru tālv. pults","","","","ARC470A1","ARC480A93","ARC480A93","ARC480A93","ARC480A93","ARC480A93","ARC470A1"]
["","Tālv. pults ar vadu","","","","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1"]
["Standard Accessories","ATXF50F5V1B","","","","","","","","1"]
["","Installation manual","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","AAA dry-cell batteries","","","","2","2","2","2","2","2","2"]
["","General safety precautions","","","","","1","1","1","1","1"]
["","Operation manual","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Indoor unit fixing screws","","","","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Infrared remote control","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Mounting plate","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Remote control holder","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Barošanas avots","Nosaukums","","","","V1","","","","","","V1"]
["","Fāze","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["Strāvas padeve","Frekvence","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Spriegums","","","V","220-240","220-440","220-440","220-440","220-440","220-440","220-240"]
["Notes","","","","","","(1) - Dzesēšana: iekšējo temp. 27°CDB, 19°CWB; ārējā temp. 35°CDB; ekvivalentais cauruļvadu garums: 5m; līmeņa atšķirība: 0 m","(1) - Dzesēšana: iekšējo temp. 27°CDB, 19°CWB; ārējā temp. 35°CDB; ekvivalentais cauruļvadu garums: 5m; līmeņa atšķirība: 0 m","(1) - Dzesēšana: iekšējo temp. 27°CDB, 19°CWB; ārējā temp. 35°CDB; ekvivalentais cauruļvadu garums: 5m; līmeņa atšķirība: 0 m","(1) - Dzesēšana: iekšējo temp. 27°CDB, 19°CWB; ārējā temp. 35°CDB; ekvivalentais cauruļvadu garums: 5m; līmeņa atšķirība: 0 m","(1) - Dzesēšana: iekšējo temp. 27°CDB, 19°CWB; ārējā temp. 35°CDB; ekvivalentais cauruļvadu garums: 5m; līmeņa atšķirība: 0 m"]
["","","","","","","(2) - Apsilde: iekšējā temp. 20 °CDB; ārējā temp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5 m (horizontāli)","(2) - Apsilde: iekšējā temp. 20 °CDB; ārējā temp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5 m (horizontāli)","(2) - Apsilde: iekšējā temp. 20 °CDB; ārējā temp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5 m (horizontāli)","(2) - Apsilde: iekšējā temp. 20 °CDB; ārējā temp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5 m (horizontāli)","(2) - Apsilde: iekšējā temp. 20 °CDB; ārējā temp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5 m (horizontāli)"]
["","","","","","","(3) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā","(3) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā","(3) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā","(3) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā","(3) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā"]
["Standard Accessories","ATXF35F5V1B","","","","","","","1"]
["","ATXF42F5V1B","","","","","","","","","1"]