{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":52,"n_cols":8,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ATXP-N9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ATXP20N5V1B9","ATXP25N5V1B9","ATXP35N5V1B9"]
["Strāvas ievade","Dzesēšana","","Nom.","kW","0.019","0.020","0.032"]
["","Apsilde","","Nom.","kW","0.023","0.023","0.032"]
["Korpuss","Colour","","","","Balts","Balts","Balts"]
["Izmēri","Ierīce","","Augstums","mm","286","286","286"]
["","","","Platums","mm","770","770","770"]
["","","","Dziļums","mm","225","225","225"]
["Svars","Ierīce","","","kg","8.50","8.50","9.00"]
["Ventilators","Gaisa plūsmas ātrums","Dzesēšana","Augsta","m³/min.","9.5","9.7","11.5"]
["","","","Vidēja","m³/min.","7.4","7.7","8.3"]
["","","","Zema","m³/min.","5.6","5.8","6.3"]
["","","","Klusa darbība","m³/min.","4.2","4.2","4.5"]
["","","Apsilde","Augsta","m³/min.","10.4","10.4","11.5"]
["","","","Vidēja","m³/min.","8.1","8.1","9.0"]
["","","","Zema","m³/min.","6.2","6.4","7.0"]
["","","","Klusa darbība","m³/min.","5.2","5.2","5.1"]
["Skaņas jaudas līmenis","Dzesēšana","","","dBA","55","55","58"]
["","Apsilde","","","dBA","55","55","58"]
["Skaņas spiediena līmenis","Dzesēšana","","Augsta","dBA","39","40","43"]
["","","","Vidēja","dBA","33","33","34"]
["","","","Zema","dBA","25","26","27"]
["","","","Klusa darbība","dBA","19","19","20"]
["","Apsilde","","Augsta","dBA","39","40","40"]
["","","","Vidēja","dBA","34","34","35"]
["","","","Zema","dBA","28","28","29"]
["","","","Klusa darbība","dBA","21","21","21"]
["Cauruļvadu savienojumi","Šķidrums","","OD","mm","6","6","6"]
["","Gāze","","OD","mm","9.50","9.50","9.50"]
["","Izplūde","","","","18","18","18"]
["Vadības sistēmas","Infrared remote control","","","","ARC480A78","ARC480A78","ARC480A78"]
["","Wired remote control","","","","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1"]
["Standard Accessories","Uzstādīšanas rokasgrāmata","","","","1","1","1"]
["","Lietošanas rokasgrāmata","","","","1","1","1"]
["","Infrasarkanā tālvadība","","","","1","1","1"]
["","AAA sausās baterijas","","","","2","2","2"]
["","Tālvadības turētājs","","","","1","1","1"]
["","Montāžas plāksne","","","","1","1","1"]
["","Titāna apatīta dezodorējošais filtrs","","","","1","1","1"]
["","Sudraba daļiņu filtrs","","","","1","1","1"]
["","Iekštelpu ierīces fiksācijas skrūves","","","","2","2","2"]
["","Vispārēji drošības pasākumi","","","","1","1","1"]
["Power supply","Phase","","","","1~","1~","1~"]
["","Frekvence","","","Hz","50","50","50"]
["","Spriegums","","","V","220-240","220-240","220-240"]
["Notes","","","","","(1) - Dzesēšana: iekšējo temp. 27°CDB, 19°CWB; ārējā temp. 35°CDB; ekvivalentais cauruļvadu garums: 5m; līmeņa atšķirība: 0 m","(1) - Dzesēšana: iekšējo temp. 27°CDB, 19°CWB; ārējā temp. 35°CDB; ekvivalentais cauruļvadu garums: 5m; līmeņa atšķirība: 0 m","(1) - Dzesēšana: iekšējo temp. 27°CDB, 19°CWB; ārējā temp. 35°CDB; ekvivalentais cauruļvadu garums: 5m; līmeņa atšķirība: 0 m"]
["","","","","","(2) - Apsilde: iekšējā temp. 20 °CDB; ārējā temp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5 m (horizontāli)","(2) - Apsilde: iekšējā temp. 20 °CDB; ārējā temp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5 m (horizontāli)","(2) - Apsilde: iekšējā temp. 20 °CDB; ārējā temp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5 m (horizontāli)"]
["","","","","","(3) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā","(3) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā","(3) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā"]