{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":31,"n_cols":12,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","CYVS-DK-C"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","CYVS100DK80CBC","CYVS100DK80CSC","CYVS150DK80CBC","CYVS150DK80CSC","CYVS200DK100CBC","CYVS200DK100CSC","CYVS250DK140CBC","CYVS250DK140CSC"]
["Standard Accessories","Zemsprieguma kabelis 1 x 25 m + 2 x 5 m","","","Zemsprieguma kabelis 1 x 25 m + 2 x 5 m","Zemsprieguma kabelis 1 x 25 m + 2 x 5 m","Zemsprieguma kabelis 1 x 25 m + 2 x 5 m","Zemsprieguma kabelis 1 x 25 m + 2 x 5 m","Zemsprieguma kabelis 1 x 25 m + 2 x 5 m","Zemsprieguma kabelis 1 x 25 m + 2 x 5 m","Zemsprieguma kabelis 1 x 25 m + 2 x 5 m","Zemsprieguma kabelis 1 x 25 m + 2 x 5 m"]
["Durvju platums","Maks.","","m","1.0","1.0","1.5","1.5","2.0","2.0","2.5","2.5"]
["Aukstumaģents","GWP","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Tips","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Izmēri","Ierīce","Platums","mm","1,000","1,000","1,500","1,500","2,000","2,000","2,500","2,500"]
["","","Dziļums","mm","821","821","821","821","821","821","821","821"]
["","","Augstums","mm","270","270","270","270","270","270","270","270"]
["Korpuss","Materiāls","","","Elektrogalvanizēts lokšņu tērauds","Elektrogalvanizēts lokšņu tērauds","Elektrogalvanizēts lokšņu tērauds","Elektrogalvanizēts lokšņu tērauds","Elektrogalvanizēts lokšņu tērauds","Elektrogalvanizēts lokšņu tērauds","Elektrogalvanizēts lokšņu tērauds","Elektrogalvanizēts lokšņu tērauds"]
["","Colour","","","RAL9016","RAL9006","RAL9016","RAL9006","RAL9016","RAL9006","RAL9016","RAL9006"]
["Svars","Ierīce","","kg","59","59","83","83","102","102","129","129"]
["Durvju augstums","Maks.","","m","2.3 (2), 2.15 (3), 2.0 (4)","2.3 (2), 2.15 (3), 2.0 (4)","2.3 (2), 2.15 (3), 2.0 (4)","2.3 (2), 2.15 (3), 2.0 (4)","2.3 (2), 2.15 (3), 2.0 (4)","2.3 (2), 2.15 (3), 2.0 (4)","2.3 (2), 2.15 (3), 2.0 (4)","2.3 (2), 2.15 (3), 2.0 (4)"]
["Piping connections","Šķidrums","OD","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Gāze","OD","mm","16.0","16.0","16.0","16.0","16.0","16.0","19.0","19.0"]
["Jaudas izlietojums","Apsilde","Nom.","kW","0.23","","0.35","","0.46","0.46","0.58"]
["","Tikai ventilators","Nom.","kW","0.23","0.23","0.35","0.35","0.46","0.46","0.58","0.58"]
["Nepieciešamais griestu atstatums >","mm","","","420","420","420","420","420","420","420","420"]
["Power supply","Frekvence","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Spriegums","","V","230","230","230","230","230","230","230","230"]
["Notes","","","","(1) - Uzstādījuma līmenis B: standarta iestatījums, papildinformāciju skatiet uzstādīšanas rokasgrāmatas datu grāmatā (pieejams tikai viens uzstādīšanas līmenis)","(1) - Uzstādījuma līmenis B: standarta iestatījums, papildinformāciju skatiet uzstādīšanas rokasgrāmatas datu grāmatā (pieejams tikai viens uzstādīšanas līmenis)","(1) - Uzstādījuma līmenis B: standarta iestatījums, papildinformāciju skatiet uzstādīšanas rokasgrāmatas datu grāmatā (pieejams tikai viens uzstādīšanas līmenis)","(1) - Uzstādījuma līmenis B: standarta iestatījums, papildinformāciju skatiet uzstādīšanas rokasgrāmatas datu grāmatā (pieejams tikai viens uzstādīšanas līmenis)","(1) - Uzstādījuma līmenis B: standarta iestatījums, papildinformāciju skatiet uzstādīšanas rokasgrāmatas datu grāmatā (pieejams tikai viens uzstādīšanas līmenis)","(1) - Uzstādījuma līmenis B: standarta iestatījums, papildinformāciju skatiet uzstādīšanas rokasgrāmatas datu grāmatā (pieejams tikai viens uzstādīšanas līmenis)","(1) - Uzstādījuma līmenis B: standarta iestatījums, papildinformāciju skatiet uzstādīšanas rokasgrāmatas datu grāmatā (pieejams tikai viens uzstādīšanas līmenis)","(1) - Uzstādījuma līmenis B: standarta iestatījums, papildinformāciju skatiet uzstādīšanas rokasgrāmatas datu grāmatā (pieejams tikai viens uzstādīšanas līmenis)"]
["","","","","(2) - Vēlamie nosacījumi: segts iepirkšanās centrs vai rotējoša durvju ieeja","(2) - Vēlamie nosacījumi: segts iepirkšanās centrs vai rotējoša durvju ieeja","(2) - Vēlamie nosacījumi: segts iepirkšanās centrs vai rotējoša durvju ieeja","(2) - Vēlamie nosacījumi: segts iepirkšanās centrs vai rotējoša durvju ieeja","(2) - Vēlamie nosacījumi: segts iepirkšanās centrs vai rotējoša durvju ieeja","(2) - Vēlamie nosacījumi: segts iepirkšanās centrs vai rotējoša durvju ieeja","(2) - Vēlamie nosacījumi: segts iepirkšanās centrs vai rotējoša durvju ieeja","(2) - Vēlamie nosacījumi: segts iepirkšanās centrs vai rotējoša durvju ieeja"]
["","","","","(3) - Normālie apstākļi: neliels tiešs vējš, nav pretēju atvērtu durvju, ēka, kurai ir tikai viens stāvs","(3) - Normālie apstākļi: neliels tiešs vējš, nav pretēju atvērtu durvju, ēka, kurai ir tikai viens stāvs","(3) - Normālie apstākļi: neliels tiešs vējš, nav pretēju atvērtu durvju, ēka, kurai ir tikai viens stāvs","(3) - Normālie apstākļi: neliels tiešs vējš, nav pretēju atvērtu durvju, ēka, kurai ir tikai viens stāvs","(3) - Normālie apstākļi: neliels tiešs vējš, nav pretēju atvērtu durvju, ēka, kurai ir tikai viens stāvs","(3) - Normālie apstākļi: neliels tiešs vējš, nav pretēju atvērtu durvju, ēka, kurai ir tikai viens stāvs","(3) - Normālie apstākļi: neliels tiešs vējš, nav pretēju atvērtu durvju, ēka, kurai ir tikai viens stāvs","(3) - Normālie apstākļi: neliels tiešs vējš, nav pretēju atvērtu durvju, ēka, kurai ir tikai viens stāvs"]
["","","","","(4) - Nevēlamie apstākļi: atrašanās stūrī, vairāki stāvi un/vai atklāta kāpņu telpa","(4) - Nevēlamie apstākļi: atrašanās stūrī, vairāki stāvi un/vai atklāta kāpņu telpa","(4) - Nevēlamie apstākļi: atrašanās stūrī, vairāki stāvi un/vai atklāta kāpņu telpa","(4) - Nevēlamie apstākļi: atrašanās stūrī, vairāki stāvi un/vai atklāta kāpņu telpa","(4) - Nevēlamie apstākļi: atrašanās stūrī, vairāki stāvi un/vai atklāta kāpņu telpa","(4) - Nevēlamie apstākļi: atrašanās stūrī, vairāki stāvi un/vai atklāta kāpņu telpa","(4) - Nevēlamie apstākļi: atrašanās stūrī, vairāki stāvi un/vai atklāta kāpņu telpa","(4) - Nevēlamie apstākļi: atrašanās stūrī, vairāki stāvi un/vai atklāta kāpņu telpa"]
["","","","","(5) - Skaņas spiediena līmenis (pie 3 m)","(5) - Skaņas spiediena līmenis (pie 3 m)","(5) - Skaņas spiediena līmenis (pie 3 m)","(5) - Skaņas spiediena līmenis (pie 3 m)","(5) - Skaņas spiediena līmenis (pie 3 m)","(5) - Skaņas spiediena līmenis (pie 3 m)","(5) - Skaņas spiediena līmenis (pie 3 m)","(5) - Skaņas spiediena līmenis (pie 3 m)"]
["","","","","(6) - Cauruļvadi un elektriskie savienojumi atrodas ierīces augšdaļā","(6) - Cauruļvadi un elektriskie savienojumi atrodas ierīces augšdaļā","(6) - Cauruļvadi un elektriskie savienojumi atrodas ierīces augšdaļā","(6) - Cauruļvadi un elektriskie savienojumi atrodas ierīces augšdaļā","(6) - Cauruļvadi un elektriskie savienojumi atrodas ierīces augšdaļā","(6) - Cauruļvadi un elektriskie savienojumi atrodas ierīces augšdaļā","(6) - Cauruļvadi un elektriskie savienojumi atrodas ierīces augšdaļā","(6) - Cauruļvadi un elektriskie savienojumi atrodas ierīces augšdaļā"]
["","","","","(7) - Satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes","(7) - Satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes","(7) - Satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes","(7) - Satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes","(7) - Satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes","(7) - Satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes","(7) - Satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes","(7) - Satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes"]