{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":33,"n_cols":7,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EAVH-D6V"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EAVH16S18DA6V","EAVH16S23DA6V"]
["Korpuss","Materiāls","","","","Pārklāts lokšņu metāls","Pārklāts lokšņu metāls"]
["Izmēri","Ierīce","","Augstums","mm","1650","1850"]
["","","","Platums","mm","595","595"]
["","","","Dziļums","mm","625","625"]
["Svars","Ierīce","","","kg","109","118"]
["Skaņas jaudas līmenis","Nom.","","","dBA","44.0 (5)","44.0 (5)"]
["Skaņas spiediena līmenis","Nom.","","","dBA","30.0 (6)","30.0 (6)"]
["Darbības amplitūda","Apsilde","Ūdens puse","Min.","°C","0 (7)","0 (7)"]
["","","","Maks.","°C","0 (7)","0 (7)"]
["","Dzesēšana","Apkārtējā vide","Min.","°CDB","0 (7)","0 (7)"]
["","","Ūdens puse","Min.","°C","0 (7)","0 (7)"]
["","","","Maks.","°C","0 (7)","0 (7)"]
["Barošanas avots","Nosaukums","","","","Skatiet 9. piezīmi","Skatiet 9. piezīmi"]
["Elektriskais sildītājs","Strāvas padeve","","Nosaukums","","6V3","6V3"]
["","","","Fāze","","1~ / 3~","1~ / 3~"]
["","","","Frekvence","Hz","50","50"]
["","","","Spriegums","V","230","230"]
["","Ieteicamie drošinātāji","","","A","20.000 (10)","20.000 (10)"]
["Notes","","","","","(1) - Darbības diapazons tiek paplašināts līdz mazākai caurplūdei tikai gadījumā, kad ierīce darbojas tikai ar siltumsūkni. (Nav iespējams palaides laikā, nav BUH funkcijas, nav atsaldēšanas funkcijas).","(1) - Darbības diapazons tiek paplašināts līdz mazākai caurplūdei tikai gadījumā, kad ierīce darbojas tikai ar siltumsūkni. (Nav iespējams palaides laikā, nav BUH funkcijas, nav atsaldēšanas funkcijas)."]
["","","","","","(2) - Pamatojoties uz dT no 45 K","(2) - Pamatojoties uz dT no 45 K"]
["","","","","","(3) - Ieskaitot cauruļu sistēmu + rezerves sildītāju; izņemot izplešanas tvertni","(3) - Ieskaitot cauruļu sistēmu + rezerves sildītāju; izņemot izplešanas tvertni"]
["","","","","","(4) - Atskaitot ūdens daudzumu ierīcē. Šis minimālais ūdens daudzums ir pietiekams vairumam paredzēto izmantošanas mērķu. Kritisku procesu laikā vajadzīgais ūdens daudzums var palielināties.","(4) - Atskaitot ūdens daudzumu ierīcē. Šis minimālais ūdens daudzums ir pietiekams vairumam paredzēto izmantošanas mērķu. Kritisku procesu laikā vajadzīgais ūdens daudzums var palielināties."]
["","","","","","(5) - Mērīts ar 10 kPa spiediena kritumu sistēmā šādos ekspluatācijas apstākļos: izejošā ūdens temperatūra 47-55°C, apkārtējā gaisa temperatūra telpā 20°C. DB/WB 7°C/6°.","(5) - Mērīts ar 10 kPa spiediena kritumu sistēmā šādos ekspluatācijas apstākļos: izejošā ūdens temperatūra 47-55°C, apkārtējā gaisa temperatūra telpā 20°C. DB/WB 7°C/6°."]
["","","","","","(6) - Vērtība tiek mērīta, izmantojot bezatbalss telpu 1 m atstatumā no ierīces. Tā ir relatīva vērtība atbilstoši atstatumam un akustiskajai videi. Minētais skaņas spiediena līmenis tiek mērīts ar 10 kPa spiediena kritumu sistēmā šādos ekspluatācijas apstākļos: izejošā ūdens temperatūra 47-55°C, apkārtējā gaisa temperatūra telpā 20°C.","(6) - Vērtība tiek mērīta, izmantojot bezatbalss telpu 1 m atstatumā no ierīces. Tā ir relatīva vērtība atbilstoši atstatumam un akustiskajai videi. Minētais skaņas spiediena līmenis tiek mērīts ar 10 kPa spiediena kritumu sistēmā šādos ekspluatācijas apstākļos: izejošā ūdens temperatūra 47-55°C, apkārtējā gaisa temperatūra telpā 20°C."]
["","","","","","(7) - Skatiet ierīces darbības amplitūdu.","(7) - Skatiet ierīces darbības amplitūdu."]
["","","","","","(8) - Atkarībā no darbības režīma; skatiet uzstādīšanas rokasgrāmatu","(8) - Atkarībā no darbības režīma; skatiet uzstādīšanas rokasgrāmatu"]
["","","","","","(9) - 4 polu 20 A līkne 400 V atslēgšanas spējas klase C (skatiet elektroinstalācijas shēmu)","(9) - 4 polu 20 A līkne 400V atslēgšanas spējas klase C (skatiet elektroinstalācijas shēmu)"]