{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":56,"n_cols":7,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EBLQ-CV3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EBLQ05CAV3","EBLQ07CAV3"]
["Skaņas spiediena līmenis","Apsilde","","Nom.","dBA","48 (8)","49 (8)"]
["","Dzesēšana","","Nom.","dBA","48 (8)","50 (8)"]
["Aukstumaģents","GWP","","","","2,088","2,088"]
["","Charge","","","kg","1.30","1.45"]
["","Tips","","","","R-410A","R-410A"]
["Darbības amplitūda","Dzesēšana","Apkārtējā vide","Maks.","°CDB","43.0","43.0"]
["","","","Min.","°CDB","10.0","10.0"]
["","","Ūdens puse","Maks.","°C","22.0","22.0"]
["","","","Min.","°C","5.00 (5)","5.00 (5)"]
["","Apsilde","Ūdens puse","Maks.","°C","55.0","55.0"]
["","","","Min.","°C","15 (4)","15 (4)"]
["","Sadzīves lietojuma karstais ūdens","Ūdens puse","Maks.","°C","80 (7)","80 (7)"]
["","","","Min.","°C","25","25"]
["","","Apkārtējā vide","Min.","°CDB","-25.0 (6)","-25.0 (6)"]
["","","","Maks.","°CDB","35.0 (6)","35.0 (6)"]
["Dzesēšanas jauda","Nom.","","","kW","3.88 (1), 3.99 (2)","5.20 (1), 5.15 (2)"]
["Power input","Dzesēšana","","Nom.","kW","0.950 (1), 1.93 (2)","1.37 (1), 2.69 (2)"]
["","Apsilde","","Nom.","kW","0.880 (1), 1.13 (2)","1.55 (1), 2.45 (2)"]
["Sound power level","Heating","","Nom.","dBA","61","62"]
["","Dzesēšana","","Nom.","dBA","63.0","63.0"]
["COP","","","","","5.00 (1), 3.58 (2)","4.52 (1), 3.42 (2)"]
["Izmēri","Ierīce","","Platums","mm","1,090","1,090"]
["","","","Dziļums","mm","350","350"]
["","","","Augstums","mm","735","735"]
["Svars","Ierīce","","","kg","76.0","80.0"]
["Telpu apsilde","Mērena klimata ūdens izplūde 35°C","Vispārēji","ηs (telpu apsildes sezonas efektivitāte)","%","175","164"]
["","","","Telpu apsildes sezonas efekt. klase","","A++","A++"]
["","","","SCOP","","4.45","4.18"]
["","Mērena klimata ūdens izplūde 55°C","Vispārēji","Telpu apsildes sezonas efekt. klase","","A++","A++"]
["","","","ηs (telpu apsildes sezonas efektivitāte)","%","126","126"]
["","","","SCOP","","3.22","3.22"]
["Ventilators","Gaisa plūsmas ātrums","Apsilde","Augsta","m³/min.","45.0","47.0"]
["","","Dzesēšana","Augsta","m³/min.","52.5","52.5"]
["EER","","","","","4.07 (1), 2.07 (2)","3.80 (1), 2.10 (2)"]
["Apsildes jauda","Nom.","","","kW","4.40 (1), 4.03 (2)","7.00 (1), 6.90 (2)"]
["Power supply","Fāze","","","","1~","1~"]
["","Nosaukums","","","","V3","V3"]
["","Frekvence","","","Hz","50","50"]
["","Spriegums","","","V","230","230"]
["Notes","","","","","(1) - 1. nosacījums: dzesēšana Ta 35 °C - LWE 18 °C ( DT = 5 °C); Apsilde Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(1) - 1. nosacījums: dzesēšana Ta 35 °C - LWE 18 °C ( DT = 5 °C); Apsilde Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)"]
["","","","","","(2) - 2. nosacījums: dzesēšana Ta 35 °C - LWE 7°C ( DT = 5 °C); Apsilde Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45°C (DT = 5 °C)","(2) - 2. nosacījums: dzesēšana Ta 35 °C - LWE 7°C ( DT = 5 °C); Apsilde Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45°C (DT = 5 °C)"]
["","","","","","(3) - Spiedieniekārtu direktīvas ierīču kategorija: izslēgts no Spiedieniekārtu direktīvas darbības jomas saskaņā ar Direktīvas 97/23/EK 1. panta 3.6. punktu","(3) - Spiedieniekārtu direktīvas ierīču kategorija: izslēgts no Spiedieniekārtu direktīvas darbības jomas saskaņā ar Direktīvas 97/23/EK 1. panta 3.6. punktu"]
["","","","","","(4) - Zemāk, ja ir uzstādīts rezerves sildītājs; Ja rezerves sildītāja nav, siltumsūknis sāk darboties no 10 °C","(4) - Zemāk, ja ir uzstādīts rezerves sildītājs; Ja rezerves sildītāja nav, siltumsūknis sāk darboties no 10 °C"]
["","","","","","(5) - Sīkāku informāciju par standarta piederumiem meklējiet uzstādīšanas un lietošanas rokasgrāmatā","(5) - Sīkāku informāciju par standarta piederumiem meklējiet uzstādīšanas un lietošanas rokasgrāmatā"]
["","","","","","(6) - Darbības diapazons - mājsaimniecības karstā ražošana (āra ierīce): diapazona palielinājums, pateicoties palīgsildītāja atbalstam. Darbības diapazonu skatiet atsevišķā attēlā.","(6) - Darbības diapazons - mājsaimniecības karstā ražošana (āra ierīce): diapazona palielinājums, pateicoties palīgsildītāja atbalstam. Darbības diapazonu skatiet atsevišķā attēlā."]
["","","","","","(7) - > 50°C tikai BSH, bez siltuma sūkņa darbības","(7) - > 50°C tikai BSH, bez siltuma sūkņa darbības"]
["","","","","","(8) - Skaņas spiediena līmenis tiek mērīts, izmantojot mikrofonu noteiktā atstatumā no ierīces. Tā ir relatīva vērtība atbilstoši atstatumam un akustiskajai videi. Plašāku informāciju skatiet skaņas spektra attēlā.","(8) - Skaņas spiediena līmenis tiek mērīts, izmantojot mikrofonu noteiktā atstatumā no ierīces. Tā ir relatīva vērtība atbilstoši atstatumam un akustiskajai videi. Plašāku informāciju skatiet skaņas spektra attēlā."]
["","","","","","(9) - Darbības diapazons tiek paplašināts līdz mazākai caurplūdei tikai gadījumā, kad ierīce darbojas tikai ar siltumsūkni. (Nav iespējams palaides laikā, nav BUH funkcijas, nav atsaldēšanas funkcijas).","(9) - Darbības diapazons tiek paplašināts līdz mazākai caurplūdei tikai gadījumā, kad ierīce darbojas tikai ar siltumsūkni. (Nav iespējams palaides laikā, nav BUH funkcijas, nav atsaldēšanas funkcijas)."]
["","","","","","(10) - Ieskaitot cauruļvadus + PHE; izņemot izplešanas tvertni","(10) - Ieskaitot cauruļvadus + PHE; izņemot izplešanas tvertni"]
["","","","","","(11) - Daikin Altherma invertora kontrolētā kompresora sākumstrāva vienmēr <= maks. darba strāva","(11) - Daikin Altherma invertora kontrolētā kompresora sākumstrāva vienmēr <= maks. darba strāva"]