{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":38,"n_cols":13,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EHBH-CB"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EHBH04CB3V","EHBH08CB3VU","EHBH08CB9W","EHBH08CB3V","EHBH11CB3V","EHBH11CB9W","EHBH16CB3V","EHBH16CB9W"]
["Notes","","","","","(1) - Darbības diapazons tiek paplašināts līdz mazākai caurplūdei tikai gadījumā, kad ierīce darbojas tikai ar siltumsūkni. (Nav iespējams palaides laikā, nav BUH funkcijas, nav atsaldēšanas funkcijas).","(1) - Spiedieniekārtu direktīvas ierīču kategorija: izslēgts no Spiedieniekārtu direktīvas darbības jomas saskaņā ar Direktīvas 97/23/EK 1. panta 3.6. punktu","(1) - Darbības diapazons tiek paplašināts līdz mazākai caurplūdei tikai gadījumā, kad ierīce darbojas tikai ar siltumsūkni. (Nav iespējams palaides laikā, nav BUH funkcijas, nav atsaldēšanas funkcijas).","(1) - Darbības diapazons tiek paplašināts līdz mazākai caurplūdei tikai gadījumā, kad ierīce darbojas tikai ar siltumsūkni. (Nav iespējams palaides laikā, nav BUH funkcijas, nav atsaldēšanas funkcijas).","(1) - Darbības diapazons tiek paplašināts līdz mazākai caurplūdei tikai gadījumā, kad ierīce darbojas tikai ar siltumsūkni. (Nav iespējams palaides laikā, nav BUH funkcijas, nav atsaldēšanas funkcijas).","(1) - Darbības diapazons tiek paplašināts līdz mazākai caurplūdei tikai gadījumā, kad ierīce darbojas tikai ar siltumsūkni. (Nav iespējams palaides laikā, nav BUH funkcijas, nav atsaldēšanas funkcijas).","(1) - Darbības diapazons tiek paplašināts līdz mazākai caurplūdei tikai gadījumā, kad ierīce darbojas tikai ar siltumsūkni. (Nav iespējams palaides laikā, nav BUH funkcijas, nav atsaldēšanas funkcijas).","(1) - Darbības diapazons tiek paplašināts līdz mazākai caurplūdei tikai gadījumā, kad ierīce darbojas tikai ar siltumsūkni. (Nav iespējams palaides laikā, nav BUH funkcijas, nav atsaldēšanas funkcijas)."]
["","","","","","(2) - Iekļaujot cauruļvadu + PHE + dublēšanas sildītāju; izņemot paplašināšanas trauku","(2) - Darbības diapazons tiek paplašināts līdz mazākai caurplūdei tikai gadījumā, kad ierīce darbojas tikai ar siltumsūkni. (Nav iespējams palaides laikā, nav BUH funkcijas, nav atsaldēšanas funkcijas).","(2) - Iekļaujot cauruļvadu + PHE + dublēšanas sildītāju; izņemot paplašināšanas trauku","(2) - Iekļaujot cauruļvadu + PHE + dublēšanas sildītāju; izņemot paplašināšanas trauku","(2) - Iekļaujot cauruļvadu + PHE + dublēšanas sildītāju; izņemot paplašināšanas trauku","(2) - Iekļaujot cauruļvadu + PHE + dublēšanas sildītāju; izņemot paplašināšanas trauku","(2) - Iekļaujot cauruļvadu + PHE + dublēšanas sildītāju; izņemot paplašināšanas trauku","(2) - Iekļaujot cauruļvadu + PHE + dublēšanas sildītāju; izņemot paplašināšanas trauku"]
["","","","","","(3) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(3) - Iekļaujot cauruļvadu + PHE + dublēšanas sildītāju; izņemot paplašināšanas trauku","(3) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(3) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(3) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(3) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(3) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(3) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)"]
["","","","","","(4) - Skaņas spiedienu mēra bezatbalss telpā 1m attālumā no ierīces. Tā ir relatīva vērtībā, kas atkarīga no attāluma un akustiskās vides. Norādītais skaņas spiediena līmenis ir maksimālā vērtība, kas iespējama ierīces darbības diapazonā.","(4) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(4) - Skaņas spiedienu mēra bezatbalss telpā 1m attālumā no ierīces. Tā ir relatīva vērtībā, kas atkarīga no attāluma un akustiskās vides. Norādītais skaņas spiediena līmenis ir maksimālā vērtība, kas iespējama ierīces darbības diapazonā.","(4) - Skaņas spiedienu mēra bezatbalss telpā 1m attālumā no ierīces. Tā ir relatīva vērtībā, kas atkarīga no attāluma un akustiskās vides. Norādītais skaņas spiediena līmenis ir maksimālā vērtība, kas iespējama ierīces darbības diapazonā.","(4) - Skaņas spiedienu mēra bezatbalss telpā 1m attālumā no ierīces. Tā ir relatīva vērtībā, kas atkarīga no attāluma un akustiskās vides. Norādītais skaņas spiediena līmenis ir maksimālā vērtība, kas iespējama ierīces darbības diapazonā.","(4) - Skaņas spiedienu mēra bezatbalss telpā 1m attālumā no ierīces. Tā ir relatīva vērtībā, kas atkarīga no attāluma un akustiskās vides. Norādītais skaņas spiediena līmenis ir maksimālā vērtība, kas iespējama ierīces darbības diapazonā.","(4) - Skaņas spiedienu mēra bezatbalss telpā 1m attālumā no ierīces. Tā ir relatīva vērtībā, kas atkarīga no attāluma un akustiskās vides. Norādītais skaņas spiediena līmenis ir maksimālā vērtība, kas iespējama ierīces darbības diapazonā.","(4) - Skaņas spiedienu mēra bezatbalss telpā 1m attālumā no ierīces. Tā ir relatīva vērtībā, kas atkarīga no attāluma un akustiskās vides. Norādītais skaņas spiediena līmenis ir maksimālā vērtība, kas iespējama ierīces darbības diapazonā."]
["","","","","","(5) - 15°C - 25°C: Tikai BUH bez siltumsūkņa darbības = nodošanas ekspluatācijā laikā","(5) - Skaņas spiedienu mēra bezatbalss telpā 1 m attālumā no ierīces. Tā ir relatīva vērtībā, kas atkarīga no attāluma un akustiskās vides. Norādītais skaņas spiediena līmenis ir maksimālā vērtība, kas iespējama ierīces darbības diapazonā.","(5) - 15°C - 25°C: Tikai BUH bez siltumsūkņa darbības = nodošanas ekspluatācijā laikā","(5) - 15°C - 25°C: Tikai BUH bez siltumsūkņa darbības = nodošanas ekspluatācijā laikā","(5) - 15°C - 25°C: Tikai BUH bez siltumsūkņa darbības = nodošanas ekspluatācijā laikā","(5) - 15°C - 25°C: Tikai BUH bez siltumsūkņa darbības = nodošanas ekspluatācijā laikā","(5) - 15°C - 25°C: Tikai BUH bez siltumsūkņa darbības = nodošanas ekspluatācijā laikā","(5) - 15°C - 25°C: Tikai BUH bez siltumsūkņa darbības = nodošanas ekspluatācijā laikā"]
["","","","","","(6) -                                             >                      50°C tikai BSH, bez siltumsūkņa                    ","(6) - 15°C - 25°C: Tikai BUH, bez siltumsūkņa darbības = nodošanas ekspluatācijā laikā","(6) -                                             >                      50°C tikai BSH, bez siltumsūkņa                    ","(6) -                                             >                      50°C tikai BSH, bez siltumsūkņa                    ","(6) - Lai iegūtu precīzu informāciju par atšķirībām starp modeļiem *RHQ* un *RLQ*, skatiet darbības diapazonu","(6) - Lai iegūtu precīzu informāciju par atšķirībām starp modeļiem *RHQ* un *RLQ*, skatiet darbības diapazonu","(6) - Lai iegūtu precīzu informāciju par atšķirībām starp modeļiem *RHQ* un *RLQ*, skatiet darbības diapazonu","(6) - Lai iegūtu precīzu informāciju par atšķirībām starp modeļiem *RHQ* un *RLQ*, skatiet darbības diapazonu"]
["","","","","","","(7) - Zemāk, ja ir uzstādīts rezerves sildītājs; Ja rezerves sildītāja nav, siltumsūknis sāk darboties no 10 °C","","","(7) -                                             >                      50°C tikai BSH, bez siltumsūkņa                    ","(7) -                                             >                      50°C tikai BSH, bez siltumsūkņa                    ","(7) -                                             >                      50°C tikai BSH, bez siltumsūkņa                    ","(7) -                                             >                      50°C tikai BSH, bez siltumsūkņa                    "]
["","","","","","","(8) - Lai iegūtu precīzu informāciju par atšķirībām starp modeļiem *RHQ* un *RLQ*, skatiet darbības diapazonu"]
["","","","","","","(9) - Ja ir paredzama kondensāta veidošanās, vajadzētu apsvērt iespēju uzstādīt EKHBDP* drenāžas paliktņa komplektu."]
["","","","","","","(10) - > 50°C tikai BSH, bez siltuma sūkņa darbības"]
["","","","","","","(11) - Iepriekšminētā hidrokārbas strāvas padeve ir paredzēta tikai dublēšanas sildītājam. Hidrokārbas slēdžu kārbas un sūkņa apgāde notiek, izmantojot āra ierīci. Papildu iekšējai karstā ūdens tvertnei ir atsevišķa strāvas padeve."]
["","","","","","","(12) - Strāvas padeve hidrokārbas slēdžu blokam un sūknim notiek caur āra ierīci. Papildu iekšējai karstā ūdens tvertnei ir atsevišķa strāvas padeve."]
["","","","","","","(13) - Iekārta atbilst EN/IEC 61000-3-12: Eiropas/starptautiskā tehniskā standarta limitu iestatījums saskaņotām strāvām, ko rada iekārta, kas savienota ar publiskās lietošanas zemsprieguma sistēmu ar ievades strāvu > 16 A un ≤ 75 A uz fāzi"]
["","","","","","","(14) - Izvēlieties diametru un veidu saskaņā ar valsts un vietējiem noteikumiem"]
["Korpuss","Krāsa","","","","Balts","","Balts","Balts","Balts","Balts","Balts","Balts"]
["","Materiāls","","","","Pārklāts lokšņu metāls","","Pārklāts lokšņu metāls","Pārklāts lokšņu metāls","Pārklāts lokšņu metāls","Pārklāts lokšņu metāls","Pārklāts lokšņu metāls","Pārklāts lokšņu metāls"]
["Izmēri","Ierīce","","Augstums","mm","890","","890","890","890","890","890","890"]
["","","","Platums","mm","480","","480","480","480","480","480","480"]
["","","","Dziļums","mm","344","","344","344","344","344","344","344"]
["Svars","Ierīce","","","kg","41.0","","45.0","43.0","43.0","44.0","44.0","45.0"]
["PED","Kategorija","","","","Art3§3, Skatiet 1. piezīmi","","Kategorija I, Skatiet 1. piezīmi","Kategorija I, Skatiet 1. piezīmi","Art3§3, Skatiet 1. piezīmi","Art3§3, Skatiet 1. piezīmi","Art3§3, Skatiet 1. piezīmi","Art3§3, Skatiet 1. piezīmi"]
["Skaņas jaudas līmenis","Nom.","","","dBA","40.0","","40.0","40.0 (4)","41.0 (4)","41.0 (4)","44.0 (4)","44.0 (4)"]
["Skaņas spiediena līmenis","Nom.","","","dBA","26.0","","26.0","26.0 (5)","27.0 (5)","27.0 (5)","30.0 (5)","30.0 (5)"]
["Darbības amplitūda","Apsilde","Ūdens puse","Min.","°C","15","","15","15 (6)","15 (6)","15 (6)","15 (6)","15 (6)"]
["","","","Maks.","°C","55.0","","55.0","55.0","55.0 (8)","55.0 (8)","55.0 (8)","55.0 (8)"]
["Barošanas avots","Nosaukums","","","","Skatiet 11. piezīmi","","Skatiet 11. piezīmi","Skatiet 11. piezīmi","Skatiet 11. piezīmi","Skatiet 11. piezīmi","Skatiet 11. piezīmi","Skatiet 11. piezīmi"]
["Elektriskais sildītājs","Strāvas padeve","","Nosaukums","","3V3","","9W","3V3","3V3","9W","3V3","9W"]
["","","","Fāze","","1~","","Skatīt uzstādīšanas rokasgrāmatu vai attēlu 4D093592","1~","1~","Skatīt uzstādīšanas rokasgrāmatu vai attēlu 4D093592","1~","Skatīt uzstādīšanas rokasgrāmatu vai attēlu 4D093592"]
["","","","Frekvence","Hz","50","","50","50","50","50","50","50"]
["","","","Spriegums","V","230","","","230","230","","230"]
["Vadu savienojumi","Savienojumam ar lietotāja saskarni","","Daudzums","","2","","2","2","2","2","2","2"]
["","","","Piezīme","","no 0,75 mm² līdz 1,25 mm² (maks. garums 500 m)","","no 0,75 mm² līdz 1,25 mm² (maks. garums 500 m)","no 0,75 mm² līdz 1,25 mm² (maks. garums 500 m)","no 0,75 mm² līdz 1,25 mm² (maks. garums 500 m)","no 0,75 mm² līdz 1,25 mm² (maks. garums 500 m)","no 0,75 mm² līdz 1,25 mm² (maks. garums 500 m)","no 0,75 mm² līdz 1,25 mm² (maks. garums 500 m)"]