{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":32,"n_cols":9,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EHBH-E6V"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EHBH04EA6V","EHBH04EF6V","EHBH08EA6V","EHBH08EF6V"]
["Korpuss","Krāsa","","","","Balts + melns","Balts + melns","Balts + melns","Balts + melns"]
["","Materiāls","","","","Sveķi, lokšņu metāls","Sveķi, lokšņu metāls","Sveķi, lokšņu metāls","Sveķi, lokšņu metāls"]
["Izmēri","Ierīce","","Augstums","mm","840","840","840","840"]
["","","","Platums","mm","440","440","440","440"]
["","","","Dziļums","mm","390","390","390","390"]
["Svars","Ierīce","","","kg","42.0","42.0","42.0","42.0"]
["PED","Kategorija","","","","Art4.3, Skatiet 1. piezīmi","Art4.3, Skatiet 1. piezīmi","Art4.3, Skatiet 1. piezīmi","Art4.3, Skatiet 1. piezīmi"]
["Skaņas jaudas līmenis","Nom.","","","dBA","42 (4)","42 (4)","42 (4)","42 (4)"]
["Skaņas spiediena līmenis","Nom.","","","dBA","28 (5)","28 (5)","28 (5)","28 (5)"]
["Darbības amplitūda","Apsilde","Ūdens puse","Min.","°C","0 (6)","0 (6)","0 (6)","0 (6)"]
["","","","Maks.","°C","0 (6)","0 (6)","0 (6)","0 (6)"]
["Barošanas avots","Nosaukums","","","","Skatiet 7. piezīmi","Skatiet 7. piezīmi","Skatiet 7. piezīmi","Skatiet 7. piezīmi"]
["Elektriskais sildītājs","Strāvas padeve","","Nosaukums","","6V3","6V3","6V3","6V3"]
["","","","Fāze","","1~ / 3~","1~ / 3~","1~ / 3~","1~ / 3~"]
["","","","Frekvence","Hz","50","50","50","50"]
["","","","Spriegums","V","230","230","230","230"]
["","Ieteicamie drošinātāji","","","A","20.0 (8)","20.0 (8)","20.0 (8)","20.0 (8)"]
["Notes","","","","","(1) - Spiedieniekārtu direktīvas ierīču kategorija: Art3§3: izslēgts no Spiedieniekārtu direktīvas darbības jomas saskaņā ar Direktīvas 97/23/EK 1. panta 3.6. punktu","(1) - Spiedieniekārtu direktīvas ierīču kategorija: Art3§3: izslēgts no Spiedieniekārtu direktīvas darbības jomas saskaņā ar Direktīvas 97/23/EK 1. panta 3.6. punktu","(1) - Spiedieniekārtu direktīvas ierīču kategorija: Art3§3: izslēgts no Spiedieniekārtu direktīvas darbības jomas saskaņā ar Direktīvas 97/23/EK 1. panta 3.6. punktu","(1) - Spiedieniekārtu direktīvas ierīču kategorija: Art3§3: izslēgts no Spiedieniekārtu direktīvas darbības jomas saskaņā ar Direktīvas 97/23/EK 1. panta 3.6. punktu"]
["","","","","","(2) - Darbības diapazons tiek paplašināts līdz mazākai caurplūdei tikai gadījumā, kad ierīce darbojas tikai ar siltumsūkni. (Nav iespējams palaides laikā, nav BUH funkcijas, nav atsaldēšanas funkcijas).","(2) - Darbības diapazons tiek paplašināts līdz mazākai caurplūdei tikai gadījumā, kad ierīce darbojas tikai ar siltumsūkni. (Nav iespējams palaides laikā, nav BUH funkcijas, nav atsaldēšanas funkcijas).","(2) - Darbības diapazons tiek paplašināts līdz mazākai caurplūdei tikai gadījumā, kad ierīce darbojas tikai ar siltumsūkni. (Nav iespējams palaides laikā, nav BUH funkcijas, nav atsaldēšanas funkcijas).","(2) - Darbības diapazons tiek paplašināts līdz mazākai caurplūdei tikai gadījumā, kad ierīce darbojas tikai ar siltumsūkni. (Nav iespējams palaides laikā, nav BUH funkcijas, nav atsaldēšanas funkcijas)."]
["","","","","","(3) - Atskaitot ūdens daudzumu ierīcē. Šis minimālais ūdens daudzums ir pietiekams vairumam paredzēto izmantošanas mērķu. Kritisku procesu laikā vajadzīgais ūdens daudzums var palielināties.","(3) - Atskaitot ūdens daudzumu ierīcē. Šis minimālais ūdens daudzums ir pietiekams vairumam paredzēto izmantošanas mērķu. Kritisku procesu laikā vajadzīgais ūdens daudzums var palielināties.","(3) - Atskaitot ūdens daudzumu ierīcē. Šis minimālais ūdens daudzums ir pietiekams vairumam paredzēto izmantošanas mērķu. Kritisku procesu laikā vajadzīgais ūdens daudzums var palielināties.","(3) - Atskaitot ūdens daudzumu ierīcē. Šis minimālais ūdens daudzums ir pietiekams vairumam paredzēto izmantošanas mērķu. Kritisku procesu laikā vajadzīgais ūdens daudzums var palielināties."]
["","","","","","(4) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(4) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(4) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(4) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)"]
["","","","","","(5) - Skaņas vērtības tiek mērītas pusatbalsojošā nodalījumā. Skaņas spiediena līmenis ir relatīva vērtība atbilstoši atstatumam un akustiskajai videi. Papildinformāciju, lūdzu, skatiet skaņas līmeņa zīmējumos. Skaņas jaudas līmenis ir absolūta vērtība, ko rada skaņa.","(5) - Skaņas vērtības tiek mērītas pusatbalsojošā nodalījumā. Skaņas spiediena līmenis ir relatīva vērtība atbilstoši atstatumam un akustiskajai videi. Papildinformāciju, lūdzu, skatiet skaņas līmeņa zīmējumos. Skaņas jaudas līmenis ir absolūta vērtība, ko rada skaņa.","(5) - Skaņas vērtības tiek mērītas pusatbalsojošā nodalījumā. Skaņas spiediena līmenis ir relatīva vērtība atbilstoši atstatumam un akustiskajai videi. Papildinformāciju, lūdzu, skatiet skaņas līmeņa zīmējumos. Skaņas jaudas līmenis ir absolūta vērtība, ko rada skaņa.","(5) - Skaņas vērtības tiek mērītas pusatbalsojošā nodalījumā. Skaņas spiediena līmenis ir relatīva vērtība atbilstoši atstatumam un akustiskajai videi. Papildinformāciju, lūdzu, skatiet skaņas līmeņa zīmējumos. Skaņas jaudas līmenis ir absolūta vērtība, ko rada skaņa."]
["","","","","","(6) - Papildu informācijai skatīt darbības diapazonu attēlu","(6) - Papildu informācijai skatīt darbības diapazonu attēlu","(6) - Papildu informācijai skatīt darbības diapazonu attēlu","(6) - Papildu informācijai skatīt darbības diapazonu attēlu"]
["","","","","","(7) - Iepriekš minētais vadības bloka barošanas avots paredzēts tikai palīgsildītājam. Vadības bloka slēdžu panelis ir pieejams, izmantojot āra ierīci. Papildu iekšējai karstā ūdens tvertnei ir atsevišķa strāvas padeve.","(7) - Iepriekš minētais vadības bloka barošanas avots paredzēts tikai palīgsildītājam. Vadības bloka slēdžu panelis ir pieejams, izmantojot āra ierīci. Papildu iekšējai karstā ūdens tvertnei ir atsevišķa strāvas padeve.","(7) - Iepriekš minētais vadības bloka barošanas avots paredzēts tikai palīgsildītājam. Vadības bloka slēdžu panelis ir pieejams, izmantojot āra ierīci. Papildu iekšējai karstā ūdens tvertnei ir atsevišķa strāvas padeve.","(7) - Iepriekš minētais vadības bloka barošanas avots paredzēts tikai palīgsildītājam. Vadības bloka slēdžu panelis ir pieejams, izmantojot āra ierīci. Papildu iekšējai karstā ūdens tvertnei ir atsevišķa strāvas padeve."]
["","","","","","(8) - 4 polu 20 A līkne 400V atslēgšanas spējas klase C (skatiet elektroinstalācijas shēmu)","(8) - 4 polu 20 A līkne 400V atslēgšanas spējas klase C (skatiet elektroinstalācijas shēmu)","(8) - 4 polu 20 A līkne 400V atslēgšanas spējas klase C (skatiet elektroinstalācijas shēmu)","(8) - 4 polu 20 A līkne 400V atslēgšanas spējas klase C (skatiet elektroinstalācijas shēmu)"]
["","","","","","(9) - Izvēlieties diametru un veidu saskaņā ar valsts un vietējiem noteikumiem","(9) - Izvēlieties diametru un veidu saskaņā ar valsts un vietējiem noteikumiem","(9) - Izvēlieties diametru un veidu saskaņā ar valsts un vietējiem noteikumiem","(9) - Izvēlieties diametru un veidu saskaņā ar valsts un vietējiem noteikumiem"]