{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":37,"n_cols":9,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EHVX-E6VG"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EHVX04S18EA6VG","EHVX04S23EA6VG","EHVX08S18EA6VG","EHVX08S23EA6VG"]
["Korpuss","Krāsa","","","","Pelēks + melns","Balts + melns","Balts + melns","Balts + melns"]
["","Materiāls","","","","Pārklāts lokšņu metāls","Pārklāts lokšņu metāls","Pārklāts lokšņu metāls","Pārklāts lokšņu metāls"]
["Izmēri","Ierīce","","Augstums","mm","1,650","1,850","1,650","1,850"]
["","","","Platums","mm","595","595","595","595"]
["","","","Dziļums","mm","625","625","625","625"]
["Svars","Ierīce","","","kg","119","128","119","128"]
["PED","Kategorija","","","","Art4.3, Skatiet 1. piezīmi","Art4.3, Skatiet 1. piezīmi","Art4.3, Skatiet 1. piezīmi","Art4.3, Skatiet 1. piezīmi"]
["Skaņas jaudas līmenis","Nom.","","","dBA","42 (6)","42 (6)","42 (6)","42 (6)"]
["Skaņas spiediena līmenis","Nom.","","","dBA","28 (7)","28 (7)","28 (7)","28 (7)"]
["Darbības amplitūda","Apsilde","Ūdens puse","Min.","°C","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)"]
["","","","Maks.","°C","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)"]
["","Dzesēšana","Apkārtējā vide","Min.","°CDB","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)"]
["","","Ūdens puse","Min.","°C","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)"]
["","","","Maks.","°C","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)"]
["Barošanas avots","Nosaukums","","","","Skatiet 9. piezīmi","Skatiet 9. piezīmi","Skatiet 9. piezīmi","Skatiet 9. piezīmi"]
["Elektriskais sildītājs","Strāvas padeve","","Nosaukums","","6V3","6V3","6V3","6V3"]
["","","","Fāze","","1~ / 3~","1~ / 3~","1~ / 3~","1~ / 3~"]
["","","","Frekvence","Hz","50","50","50","50"]
["","","","Spriegums","V","230","230","230","230"]
["","Ieteicamie drošinātāji","","","A","20","20","20","20"]
["Notes","","","","","(1) - Spiedieniekārtu direktīvas ierīču kategorija: Art3§3: izslēgts no Spiedieniekārtu direktīvas darbības jomas saskaņā ar Direktīvas 97/23/EK 1. panta 3.6. punktu","(1) - Spiedieniekārtu direktīvas ierīču kategorija: Art3§3: izslēgts no Spiedieniekārtu direktīvas darbības jomas saskaņā ar Direktīvas 97/23/EK 1. panta 3.6. punktu","(1) - Spiedieniekārtu direktīvas ierīču kategorija: Art3§3: izslēgts no Spiedieniekārtu direktīvas darbības jomas saskaņā ar Direktīvas 97/23/EK 1. panta 3.6. punktu","(1) - Spiedieniekārtu direktīvas ierīču kategorija: Art3§3: izslēgts no Spiedieniekārtu direktīvas darbības jomas saskaņā ar Direktīvas 97/23/EK 1. panta 3.6. punktu"]
["","","","","","(2) - Darbības diapazons tiek paplašināts līdz mazākai caurplūdei tikai gadījumā, kad ierīce darbojas tikai ar siltumsūkni. (Nav iespējams palaides laikā, nav BUH funkcijas, nav atsaldēšanas funkcijas).","(2) - Darbības diapazons tiek paplašināts līdz mazākai caurplūdei tikai gadījumā, kad ierīce darbojas tikai ar siltumsūkni. (Nav iespējams palaides laikā, nav BUH funkcijas, nav atsaldēšanas funkcijas).","(2) - Darbības diapazons tiek paplašināts līdz mazākai caurplūdei tikai gadījumā, kad ierīce darbojas tikai ar siltumsūkni. (Nav iespējams palaides laikā, nav BUH funkcijas, nav atsaldēšanas funkcijas).","(2) - Darbības diapazons tiek paplašināts līdz mazākai caurplūdei tikai gadījumā, kad ierīce darbojas tikai ar siltumsūkni. (Nav iespējams palaides laikā, nav BUH funkcijas, nav atsaldēšanas funkcijas)."]
["","","","","","(3) - Pamatojoties uz dT no 45 K","(3) - Pamatojoties uz dT no 45 K","(3) - Pamatojoties uz dT no 45 K","(3) - Pamatojoties uz dT no 45 K"]
["","","","","","(4) - Iekļaujot cauruļvadu + PHE + dublēšanas sildītāju; izņemot paplašināšanas trauku","(4) - Iekļaujot cauruļvadu + PHE + dublēšanas sildītāju; izņemot paplašināšanas trauku","(4) - Iekļaujot cauruļvadu + PHE + dublēšanas sildītāju; izņemot paplašināšanas trauku","(4) - Iekļaujot cauruļvadu + PHE + dublēšanas sildītāju; izņemot paplašināšanas trauku"]
["","","","","","(5) - Atskaitot ūdens daudzumu ierīcē. Šis minimālais ūdens daudzums ir pietiekams vairumam paredzēto izmantošanas mērķu. Kritisku procesu laikā vajadzīgais ūdens daudzums var palielināties.","(5) - Atskaitot ūdens daudzumu ierīcē. Šis minimālais ūdens daudzums ir pietiekams vairumam paredzēto izmantošanas mērķu. Kritisku procesu laikā vajadzīgais ūdens daudzums var palielināties.","(5) - Atskaitot ūdens daudzumu ierīcē. Šis minimālais ūdens daudzums ir pietiekams vairumam paredzēto izmantošanas mērķu. Kritisku procesu laikā vajadzīgais ūdens daudzums var palielināties.","(5) - Atskaitot ūdens daudzumu ierīcē. Šis minimālais ūdens daudzums ir pietiekams vairumam paredzēto izmantošanas mērķu. Kritisku procesu laikā vajadzīgais ūdens daudzums var palielināties."]
["","","","","","(6) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(6) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(6) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(6) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)"]
["","","","","","(7) - Skaņas vērtības tiek mērītas pusatbalsojošā nodalījumā. Skaņas spiediena līmenis ir relatīva vērtība atbilstoši atstatumam un akustiskajai videi. Papildinformāciju, lūdzu, skatiet skaņas līmeņa zīmējumos.","(7) - Skaņas vērtības tiek mērītas pusatbalsojošā nodalījumā. Skaņas spiediena līmenis ir relatīva vērtība atbilstoši atstatumam un akustiskajai videi. Papildinformāciju, lūdzu, skatiet skaņas līmeņa zīmējumos.","(7) - Skaņas vērtības tiek mērītas pusatbalsojošā nodalījumā. Skaņas spiediena līmenis ir relatīva vērtība atbilstoši atstatumam un akustiskajai videi. Papildinformāciju, lūdzu, skatiet skaņas līmeņa zīmējumos.","(7) - Skaņas vērtības tiek mērītas pusatbalsojošā nodalījumā. Skaņas spiediena līmenis ir relatīva vērtība atbilstoši atstatumam un akustiskajai videi. Papildinformāciju, lūdzu, skatiet skaņas līmeņa zīmējumos."]
["","","","","","(8) - Skatiet ierīces darbības amplitūdu.","(8) - Skatiet ierīces darbības amplitūdu.","(8) - Skatiet ierīces darbības amplitūdu.","(8) - Skatiet ierīces darbības amplitūdu."]
["","","","","","(9) - Iepriekšminētā hidrokārbas strāvas padeve ir paredzēta tikai dublēšanas sildītājam. Hidrokārbas slēdžu kārbas un sūkņa apgāde notiek, izmantojot āra ierīci. Papildu iekšējai karstā ūdens tvertnei ir atsevišķa strāvas padeve.","(9) - Iepriekšminētā hidrokārbas strāvas padeve ir paredzēta tikai dublēšanas sildītājam. Hidrokārbas slēdžu kārbas un sūkņa apgāde notiek, izmantojot āra ierīci. Papildu iekšējai karstā ūdens tvertnei ir atsevišķa strāvas padeve.","(9) - Iepriekšminētā hidrokārbas strāvas padeve ir paredzēta tikai dublēšanas sildītājam. Hidrokārbas slēdžu kārbas un sūkņa apgāde notiek, izmantojot āra ierīci. Papildu iekšējai karstā ūdens tvertnei ir atsevišķa strāvas padeve.","(9) - Iepriekšminētā hidrokārbas strāvas padeve ir paredzēta tikai dublēšanas sildītājam. Hidrokārbas slēdžu kārbas un sūkņa apgāde notiek, izmantojot āra ierīci. Papildu iekšējai karstā ūdens tvertnei ir atsevišķa strāvas padeve."]
["","","","","","(10) - 4 polu 20 A līkne 400V atslēgšanas spējas klase C (skatiet elektroinstalācijas shēmu)","(10) - 4 polu 20 A līkne 400V atslēgšanas spējas klase C (skatiet elektroinstalācijas shēmu)","(10) - 4 polu 20 A līkne 400V atslēgšanas spējas klase C (skatiet elektroinstalācijas shēmu)","(10) - 4 polu 20 A līkne 400V atslēgšanas spējas klase C (skatiet elektroinstalācijas shēmu)"]
["","","","","","(11) - 2 polu 20 A līkne 400V atslēgšanas spējas klase C (skatiet elektroinstalācijas shēmu)","(11) - 2 polu 20 A līkne 400V atslēgšanas spējas klase C (skatiet elektroinstalācijas shēmu)","(11) - 2 polu 20 A līkne 400V atslēgšanas spējas klase C (skatiet elektroinstalācijas shēmu)","(11) - 2 polu 20 A līkne 400V atslēgšanas spējas klase C (skatiet elektroinstalācijas shēmu)"]