{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":74,"n_cols":21,"rows_kept":74,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWYD-BZSL"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWYD250BZSL","EWYD270BZSL","EWYD290BZSL","EWYD320BZSL","EWYD330BZSL","EWYD360BZSL","EWYD370BZSL","EWYD400BZSL","EWYD430BZSL","EWYD450BZSL","EWYD510BZSLB3","EWYD530BZSLB3","EWYD570BZSLB3","EWYD490BZSL (Archived)","EWYD510BZSL (Archived)","EWYD570BZSL (Archived)"]
["Skaņas spiediena līmenis","Dzesēšana","","Nom.","dBA","76 (4)","76 (4)","76 (4)","76 (4)","76 (4)","76 (4)","76 (4)","76 (4)","76 (4)","77 (4)","77.2","77.2","77.2","77 (4)","77 (4)","77 (4)"]
["Dzesētāja padeve","Uz kontūru","","","kg","","","","","","","","","","","","","","47.0","47.0","49.0"]
["","Refrigerant charge-=-Per circuit-=-TCO2Eq","","","TCO2Eq","","","","","","","","","","","","","","67.2","67.2","70.1"]
["Kompresors","Veids","","","","Vienas skrūves kompresors","Vienas skrūves kompresors","Vienas skrūves kompresors","Vienas skrūves kompresors","Vienas skrūves kompresors","Vienas skrūves kompresors","Vienas skrūves kompresors","Vienas skrūves kompresors","Vienas skrūves kompresors","Vienas skrūves kompresors","Vienas skrūves kompresors","Vienas skrūves kompresors","Vienas skrūves kompresors","Vienas skrūves kompresors","Vienas skrūves kompresors","Vienas skrūves kompresors"]
["","Uzsākšanas metode","","","","VFD vadība","VFD vadība","VFD vadība","VFD vadība","VFD vadība","VFD vadība","VFD vadība","VFD vadība","VFD vadība","VFD vadība","Pārveidotāja piedziņa","Pārveidotāja piedziņa","Pārveidotāja piedziņa"]
["","Daudzums","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","3","3","3","3","3","3","3"]
["Gaisa siltuma mainītājs","Veids","","","","Ļoti efektīvs ribojums un caurules veids ar iebūvētu pakārtoto dzesētāju","Ļoti efektīvs ribojums un caurules veids ar iebūvētu pakārtoto dzesētāju","Ļoti efektīvs ribojums un caurules veids ar iebūvētu pakārtoto dzesētāju","Ļoti efektīvs ribojums un caurules veids ar iebūvētu pakārtoto dzesētāju","Ļoti efektīvs ribojums un caurules veids ar iebūvētu pakārtoto dzesētāju","Ļoti efektīvs ribojums un caurules veids ar iebūvētu pakārtoto dzesētāju","Ļoti efektīvs ribojums un caurules veids ar iebūvētu pakārtoto dzesētāju","Ļoti efektīvs ribojums un caurules veids ar iebūvētu pakārtoto dzesētāju","Ļoti efektīvs ribojums un caurules veids ar iebūvētu pakārtoto dzesētāju","Ļoti efektīvs ribojums un caurules veids ar iebūvētu pakārtoto dzesētāju","Augsti efektīvs riboto cauruļu siltummainis","Augsti efektīvs riboto cauruļu siltummainis","Augsti efektīvs riboto cauruļu siltummainis","Ļoti efektīvs ribojums un caurules veids ar iebūvētu pakārtoto dzesētāju","Ļoti efektīvs ribojums un caurules veids ar iebūvētu pakārtoto dzesētāju","Ļoti efektīvs ribojums un caurules veids ar iebūvētu pakārtoto dzesētāju"]
["Svars","Darbības svars","","","kg","3,888","3,933","3,978","4,343","4,343","4,408","4,478","4,858","4,858","5,765","6,234","6,474","6,463","6,234","6,474","6,463"]
["","Ierīce","","","kg","3,750","3,795","3,840","4,210","4,210","4,280","4,350","4,730","4,730","5,525","6,005","6,245","6,245","6,005","6,245","6,245"]
["EER","","","","","2.76 (1)","2.66 (1)","2.62 (1)","2.75 (1)","2.68 (1)","2.64 (1)","2.57 (1)","2.66 (1)","2.59 (1)","2.83 (1)","2.82","2.8","2.62","2.77 (1)","2.73 (1)","2.61 (1)"]
["ESEER","","","","","","","","","","","","","","","","","","4.16","4.10","3.98"]
["Aukstumaģents","GWP","","","","","","","","","","","","","","","","","1,430","1,430","1,430"]
["","Tips","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["","Shēmas","","Daudzums","","","","","","","","","","","","","","","3","3","3"]
["","Charge","","","kg","","","","","","","","","","","141","141","147"]
["Dzesēšanas jauda","Nom.","","","kW","247 (1)","265 (1)","290 (1)","315 (1)","330 (1)","353 (1)","370 (1)","401 (1)","423 (1)","446 (1)","503","519","569","490 (1)","507 (1)","565 (1)"]
["Ūdens siltuma mainītājs","Ūdens daudzums","","","l","","","","","","","","","","","","","","229","229","218"]
["","Veids","","","","","","","","","","","","","","","","","Viena gājiena apvalks un caurule","Viena gājiena apvalks un caurule","Viena gājiena apvalks un caurule"]
["Power input","Dzesēšana","","Nom.","kW","","","","","","","","","","","","","","177 (1)","186 (1)","216 (1)"]
["","Apsilde","","Nom.","kW","","","","","","","","","","","","","","178 (2)","186 (2)","208 (2)"]
["Sound power level","Dzesēšana","","Nom.","dBA","94","94","94","95","95","95","95","95","95","97","97","97","97","97","97","97"]
["COP","","","","","","","","","","","","","","","","","","2.99 (2)","3.01 (2)","2.97 (2)"]
["Izmēri","Ierīce","","Platums","mm","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254"]
["","","","Dziļums","mm","3,547","3,547","3,547","4,428","4,428","4,428","4,428","5,329","5,329","6,659","6,659","6,659","6,659","6,659","6,659","6,659"]
["","","","Augstums","mm","2,335","2,335","2,335","2,335","2,335","2,335","2,335","2,335","2,335","2,280","2,280","2,280","2,280","2,280","2,280","2,280"]
["Jaudas kontrole","Minimālā jauda","","","%","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","9.0","9","9","9","9.0","9.0","9.0"]
["","Metode","","","","Bezpakāpju","Bezpakāpju","Bezpakāpju","Bezpakāpju","Bezpakāpju","Bezpakāpju","Bezpakāpju","Bezpakāpju","Bezpakāpju","Bezpakāpju","Mainīgs","Mainīgs","Mainīgs","Bezpakāpju","Bezpakāpju","Bezpakāpju"]
["Ventilators","Gaisa plūsmas ātrums","Dzesēšana","Nom.","l/s","24,432","24,264","24,095","32,576","32,576","32,628","32,127","40,720","40,720","48,863","","","","48,415","47,732","48,191"]
["","Ātrums","","","apgr./min.","","","","","","","","","","","","","","700","700","700"]
["Apsildes jauda","Nom.","","","kW","","","","","","","","","","","","","","533 (2)","561 (2)","618 (2)"]
["Kompresors","Uzsākšanas metode","","","","","","","","","","","","","","","","","VFD vadība","VFD vadība","VFD vadība"]
["Power supply","Fāze","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Sprieguma amplitūda","","Maks.","%","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10"]
["","","","Min.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Frekvence","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Spriegums","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Ierīce","Maks. ierīces strāva vadu lielumam","","","A","238","238","238","287","328","328","328","367","398","370","451","492","492"]
["","Palaides strāva","","Maks.","A","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0"]
["","Darba strāva","Dzesēšana","Nom.","A","147","161","177","187","201","217","230","244","261","258","291","305","305"]
["","","","Maks.","A","216","216","216","261","298","298","298","334","362","336","410","447","447"]
["Notes","","","","","(1) - Dzesēšana: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; apkārtējā gaisa temp. 35°C; pilnas slodzes darbība.","(1) - Dzesēšana: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; apkārtējā gaisa temp. 35°C; pilnas slodzes darbība.","(1) - Dzesēšana: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; apkārtējā gaisa temp. 35°C; pilnas slodzes darbība.","(1) - Dzesēšana: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; apkārtējā gaisa temp. 35°C; pilnas slodzes darbība.","(1) - Dzesēšana: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; apkārtējā gaisa temp. 35°C; pilnas slodzes darbība.","(1) - Dzesēšana: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; apkārtējā gaisa temp. 35°C; pilnas slodzes darbība.","(1) - Dzesēšana: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; apkārtējā gaisa temp. 35°C; pilnas slodzes darbība.","(1) - Dzesēšana: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; apkārtējā gaisa temp. 35°C; pilnas slodzes darbība.","(1) - Dzesēšana: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; apkārtējā gaisa temp. 35°C; pilnas slodzes darbība.","(1) - Dzesēšana: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; apkārtējā gaisa temp. 35°C; pilnas slodzes darbība.","","","","(1) - Dzesēšana: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; apkārtējā gaisa temp. 35°C; pilnas slodzes darbība.","(1) - Dzesēšana: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; apkārtējā gaisa temp. 35°C; pilnas slodzes darbība.","(1) - Dzesēšana: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; apkārtējā gaisa temp. 35°C; pilnas slodzes darbība."]
["","","","","","(2) - Apsilde: gaisa siltummainis 7,0 - 90%°C; ūdens siltummainis 50,0/45,0, ierīcei darbojoties pie pilnas slodzes.","(2) - Apsilde: gaisa siltummainis 7,0 - 90%°C; ūdens siltummainis 50,0/45,0, ierīcei darbojoties pie pilnas slodzes.","(2) - Apsilde: gaisa siltummainis 7,0 - 90%°C; ūdens siltummainis 50,0/45,0, ierīcei darbojoties pie pilnas slodzes.","(2) - Apsilde: gaisa siltummainis 7,0 - 90%°C; ūdens siltummainis 50,0/45,0, ierīcei darbojoties pie pilnas slodzes.","(2) - Apsilde: gaisa siltummainis 7,0 - 90%°C; ūdens siltummainis 50,0/45,0, ierīcei darbojoties pie pilnas slodzes.","(2) - Apsilde: gaisa siltummainis 7,0 - 90%°C; ūdens siltummainis 50,0/45,0, ierīcei darbojoties pie pilnas slodzes.","(2) - Apsilde: gaisa siltummainis 7,0 - 90%°C; ūdens siltummainis 50,0/45,0, ierīcei darbojoties pie pilnas slodzes.","(2) - Apsilde: gaisa siltummainis 7,0 - 90%°C; ūdens siltummainis 50,0/45,0, ierīcei darbojoties pie pilnas slodzes.","(2) - Apsilde: gaisa siltummainis 7,0 - 90%°C; ūdens siltummainis 50,0/45,0, ierīcei darbojoties pie pilnas slodzes.","(2) - Apsilde: gaisa siltummainis 7,0 - 90%°C; ūdens siltummainis 50,0/45,0, ierīcei darbojoties pie pilnas slodzes.","","","","(2) - Apsilde: gaisa siltummainis 7,0 - 90%°C; ūdens siltummainis 50,0/45,0, ierīcei darbojoties pie pilnas slodzes.","(2) - Apsilde: gaisa siltummainis 7,0 - 90%°C; ūdens siltummainis 50,0/45,0, ierīcei darbojoties pie pilnas slodzes.","(2) - Apsilde: gaisa siltummainis 7,0 - 90%°C; ūdens siltummainis 50,0/45,0, ierīcei darbojoties pie pilnas slodzes."]
["","","","","","(3) - SCOP balstās uz šādiem nosacījumiem: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, vidējie apkārtējie apstākļi, ats. EN14825.","(3) - SCOP balstās uz šādiem nosacījumiem: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, vidējie apkārtējie apstākļi, ats. EN14825.","(3) - SCOP balstās uz šādiem nosacījumiem: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, vidējie apkārtējie apstākļi, ats. EN14825.","(3) - SCOP balstās uz šādiem nosacījumiem: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, vidējie apkārtējie apstākļi, ats. EN14825.","(3) - SCOP balstās uz šādiem nosacījumiem: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, vidējie apkārtējie apstākļi, ats. EN14825.","(3) - SCOP balstās uz šādiem nosacījumiem: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, vidējie apkārtējie apstākļi, ats. EN14825.","(3) - SCOP balstās uz šādiem nosacījumiem: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, vidējie apkārtējie apstākļi, ats. EN14825.","(3) - SCOP balstās uz šādiem nosacījumiem: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, vidējie apkārtējie apstākļi, ats. EN14825.","(3) - SCOP balstās uz šādiem nosacījumiem: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, vidējie apkārtējie apstākļi, ats. EN14825.","(3) - SCOP balstās uz šādiem nosacījumiem: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, vidējie apkārtējie apstākļi, ats. EN14825.","","","","(3) - SCOP balstās uz šādiem nosacījumiem: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, vidējie apkārtējie apstākļi, ats. EN14825.","(3) - SCOP balstās uz šādiem nosacījumiem: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, vidējie apkārtējie apstākļi, ats. EN14825.","(3) - SCOP balstās uz šādiem nosacījumiem: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, vidējie apkārtējie apstākļi, ats. EN14825."]
["","","","","","(4) - Skaņas spiediena līmeņi tiek mērīti, kad ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; apkārtējā gaisa temp. 35°C; pilnas slodzes darbība; Standarts: ISO3744","(4) - Skaņas spiediena līmeņi tiek mērīti, kad ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; apkārtējā gaisa temp. 35°C; pilnas slodzes darbība; Standarts: ISO3744","(4) - Skaņas spiediena līmeņi tiek mērīti, kad ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; apkārtējā gaisa temp. 35°C; pilnas slodzes darbība; Standarts: ISO3744","(4) - Skaņas spiediena līmeņi tiek mērīti, kad ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; apkārtējā gaisa temp. 35°C; pilnas slodzes darbība; Standarts: ISO3744","(4) - Skaņas spiediena līmeņi tiek mērīti, kad ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; apkārtējā gaisa temp. 35°C; pilnas slodzes darbība; Standarts: ISO3744","(4) - Skaņas spiediena līmeņi tiek mērīti, kad ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; apkārtējā gaisa temp. 35°C; pilnas slodzes darbība; Standarts: ISO3744","(4) - Skaņas spiediena līmeņi tiek mērīti, kad ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; apkārtējā gaisa temp. 35°C; pilnas slodzes darbība; Standarts: ISO3744","(4) - Skaņas spiediena līmeņi tiek mērīti, kad ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; apkārtējā gaisa temp. 35°C; pilnas slodzes darbība; Standarts: ISO3744","(4) - Skaņas spiediena līmeņi tiek mērīti, kad ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; apkārtējā gaisa temp. 35°C; pilnas slodzes darbība; Standarts: ISO3744","(4) - Skaņas spiediena līmeņi tiek mērīti, kad ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; apkārtējā gaisa temp. 35°C; pilnas slodzes darbība; Standarts: ISO3744","","","","(4) - Skaņas spiediena līmeņi tiek mērīti, kad ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; apkārtējā gaisa temp. 35°C; pilnas slodzes darbība; Standarts: ISO3744","(4) - Skaņas spiediena līmeņi tiek mērīti, kad ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; apkārtējā gaisa temp. 35°C; pilnas slodzes darbība; Standarts: ISO3744","(4) - Skaņas spiediena līmeņi tiek mērīti, kad ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; apkārtējā gaisa temp. 35°C; pilnas slodzes darbība; Standarts: ISO3744"]
["","","","","","(5) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.","(5) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.","(5) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.","(5) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.","(5) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.","(5) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.","(5) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.","(5) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.","(5) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.","(5) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.","","","","(5) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.","(5) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.","(5) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās."]
["","","","","","(6) - Maksimālā palaišanas strāva: lielākā kompresora palaišanas strāva + pārējo kompresoru strāva pie maksimālās slodzes + ventilatoru strāva pie maksimālas slodzes. Ierīcēm ar invertoru vadību palaišanas laikā nav novērota palaides maksimumstrāva.","(6) - Maksimālā palaišanas strāva: lielākā kompresora palaišanas strāva + pārējo kompresoru strāva pie maksimālās slodzes + ventilatoru strāva pie maksimālas slodzes. Ierīcēm ar invertoru vadību palaišanas laikā nav novērota palaides maksimumstrāva.","(6) - Maksimālā palaišanas strāva: lielākā kompresora palaišanas strāva + pārējo kompresoru strāva pie maksimālās slodzes + ventilatoru strāva pie maksimālas slodzes. Ierīcēm ar invertoru vadību palaišanas laikā nav novērota palaides maksimumstrāva.","(6) - Maksimālā palaišanas strāva: lielākā kompresora palaišanas strāva + pārējo kompresoru strāva pie maksimālās slodzes + ventilatoru strāva pie maksimālas slodzes. Ierīcēm ar invertoru vadību palaišanas laikā nav novērota palaides maksimumstrāva.","(6) - Maksimālā palaišanas strāva: lielākā kompresora palaišanas strāva + pārējo kompresoru strāva pie maksimālās slodzes + ventilatoru strāva pie maksimālas slodzes. Ierīcēm ar invertoru vadību palaišanas laikā nav novērota palaides maksimumstrāva.","(6) - Maksimālā palaišanas strāva: lielākā kompresora palaišanas strāva + pārējo kompresoru strāva pie maksimālās slodzes + ventilatoru strāva pie maksimālas slodzes. Ierīcēm ar invertoru vadību palaišanas laikā nav novērota palaides maksimumstrāva.","(6) - Maksimālā palaišanas strāva: lielākā kompresora palaišanas strāva + pārējo kompresoru strāva pie maksimālās slodzes + ventilatoru strāva pie maksimālas slodzes. Ierīcēm ar invertoru vadību palaišanas laikā nav novērota palaides maksimumstrāva.","(6) - Maksimālā palaišanas strāva: lielākā kompresora palaišanas strāva + pārējo kompresoru strāva pie maksimālās slodzes + ventilatoru strāva pie maksimālas slodzes. Ierīcēm ar invertoru vadību palaišanas laikā nav novērota palaides maksimumstrāva.","(6) - Maksimālā palaišanas strāva: lielākā kompresora palaišanas strāva + pārējo kompresoru strāva pie maksimālās slodzes + ventilatoru strāva pie maksimālas slodzes. Ierīcēm ar invertoru vadību palaišanas laikā nav novērota palaides maksimumstrāva.","(6) - Maksimālā palaišanas strāva: lielākā kompresora palaišanas strāva + pārējo kompresoru strāva pie maksimālās slodzes + ventilatoru strāva pie maksimālas slodzes. Ierīcēm ar invertoru vadību palaišanas laikā nav novērota palaides maksimumstrāva.","","","","(6) - Maksimālā palaišanas strāva: lielākā kompresora palaišanas strāva + pārējo kompresoru strāva pie maksimālās slodzes + ventilatoru strāva pie maksimālas slodzes. Ierīcēm ar invertoru vadību palaišanas laikā nav novērota palaides maksimumstrāva.","(6) - Maksimālā palaišanas strāva: lielākā kompresora palaišanas strāva + pārējo kompresoru strāva pie maksimālās slodzes + ventilatoru strāva pie maksimālas slodzes. Ierīcēm ar invertoru vadību palaišanas laikā nav novērota palaides maksimumstrāva.","(6) - Maksimālā palaišanas strāva: lielākā kompresora palaišanas strāva + pārējo kompresoru strāva pie maksimālās slodzes + ventilatoru strāva pie maksimālas slodzes. Ierīcēm ar invertoru vadību palaišanas laikā nav novērota palaides maksimumstrāva."]
["","","","","","(7) - Dzesēšana: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; apkārtējā gaisa temp. 35°C. Kompresora + ventilatoru strāva.","(7) - Dzesēšana: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; apkārtējā gaisa temp. 35°C. Kompresora + ventilatoru strāva.","(7) - Dzesēšana: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; apkārtējā gaisa temp. 35°C. Kompresora + ventilatoru strāva.","(7) - Dzesēšana: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; apkārtējā gaisa temp. 35°C. Kompresora + ventilatoru strāva.","(7) - Dzesēšana: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; apkārtējā gaisa temp. 35°C. Kompresora + ventilatoru strāva.","(7) - Dzesēšana: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; apkārtējā gaisa temp. 35°C. Kompresora + ventilatoru strāva.","(7) - Dzesēšana: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; apkārtējā gaisa temp. 35°C. Kompresora + ventilatoru strāva.","(7) - Dzesēšana: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; apkārtējā gaisa temp. 35°C. Kompresora + ventilatoru strāva.","(7) - Dzesēšana: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; apkārtējā gaisa temp. 35°C. Kompresora + ventilatoru strāva.","(7) - Dzesēšana: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; apkārtējā gaisa temp. 35°C. Kompresora + ventilatoru strāva.","","","","(7) - Dzesēšana: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; apkārtējā gaisa temp. 35°C. Kompresora + ventilatoru strāva.","(7) - Dzesēšana: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; apkārtējā gaisa temp. 35°C. Kompresora + ventilatoru strāva.","(7) - Dzesēšana: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; apkārtējā gaisa temp. 35°C. Kompresora + ventilatoru strāva."]
["","","","","","(8) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.","(8) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.","(8) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.","(8) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.","(8) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.","(8) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.","(8) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.","(8) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.","(8) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.","(8) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.","","","","(8) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.","(8) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.","(8) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums."]
["","","","","","(9) - Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kas absorbēta kompresora apvalkā, un maksimālā ventilatoru absorbētā strāva","(9) - Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kas absorbēta kompresora apvalkā, un maksimālā ventilatoru absorbētā strāva","(9) - Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kas absorbēta kompresora apvalkā, un maksimālā ventilatoru absorbētā strāva","(9) - Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kas absorbēta kompresora apvalkā, un maksimālā ventilatoru absorbētā strāva","(9) - Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kas absorbēta kompresora apvalkā, un maksimālā ventilatoru absorbētā strāva","(9) - Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kas absorbēta kompresora apvalkā, un maksimālā ventilatoru absorbētā strāva","(9) - Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kas absorbēta kompresora apvalkā, un maksimālā ventilatoru absorbētā strāva","(9) - Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kas absorbēta kompresora apvalkā, un maksimālā ventilatoru absorbētā strāva","(9) - Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kas absorbēta kompresora apvalkā, un maksimālā ventilatoru absorbētā strāva","(9) - Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kas absorbēta kompresora apvalkā, un maksimālā ventilatoru absorbētā strāva","","","","(9) - Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kas absorbēta kompresora apvalkā, un maksimālā ventilatoru absorbētā strāva","(9) - Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kas absorbēta kompresora apvalkā, un maksimālā ventilatoru absorbētā strāva","(9) - Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kas absorbēta kompresora apvalkā, un maksimālā ventilatoru absorbētā strāva"]
["","","","","","(10) - Maksimālā strāva vadu lielumam: (kompresoru pilnas uzlādes ampēri + ventilatoru strāva) x 1,1","(10) - Maksimālā strāva vadu lielumam: (kompresoru pilnas uzlādes ampēri + ventilatoru strāva) x 1,1","(10) - Maksimālā strāva vadu lielumam: (kompresoru pilnas uzlādes ampēri + ventilatoru strāva) x 1,1","(10) - Maksimālā strāva vadu lielumam: (kompresoru pilnas uzlādes ampēri + ventilatoru strāva) x 1,1","(10) - Maksimālā strāva vadu lielumam: (kompresoru pilnas uzlādes ampēri + ventilatoru strāva) x 1,1","(10) - Maksimālā strāva vadu lielumam: (kompresoru pilnas uzlādes ampēri + ventilatoru strāva) x 1,1","(10) - Maksimālā strāva vadu lielumam: (kompresoru pilnas uzlādes ampēri + ventilatoru strāva) x 1,1","(10) - Maksimālā strāva vadu lielumam: (kompresoru pilnas uzlādes ampēri + ventilatoru strāva) x 1,1","(10) - Maksimālā strāva vadu lielumam: (kompresoru pilnas uzlādes ampēri + ventilatoru strāva) x 1,1","(10) - Maksimālā strāva vadu lielumam: (kompresoru pilnas uzlādes ampēri + ventilatoru strāva) x 1,1","","","","(10) - Maksimālā strāva vadu lielumam: (kompresoru pilnas uzlādes ampēri + ventilatoru strāva) x 1,1","(10) - Maksimālā strāva vadu lielumam: (kompresoru pilnas uzlādes ampēri + ventilatoru strāva) x 1,1","(10) - Maksimālā strāva vadu lielumam: (kompresoru pilnas uzlādes ampēri + ventilatoru strāva) x 1,1"]
["","","","","","(11) - Šķidrums: Ūdens","(11) - Šķidrums: Ūdens","(11) - Šķidrums: Ūdens","(11) - Šķidrums: Ūdens","(11) - Šķidrums: Ūdens","(11) - Šķidrums: Ūdens","(11) - Šķidrums: Ūdens","(11) - Šķidrums: Ūdens","(11) - Šķidrums: Ūdens","(11) - Šķidrums: Ūdens","","","","(11) - Šķidrums: Ūdens","(11) - Šķidrums: Ūdens","(11) - Šķidrums: Ūdens"]
["","","","","","(12) - Lai iegūtu sīkāku informāciju par ekspluatācijas ierobežojumiem, lūdzu izmantojiet čilleru atlases programmatūru (CSS).","(12) - Lai iegūtu sīkāku informāciju par ekspluatācijas ierobežojumiem, lūdzu izmantojiet čilleru atlases programmatūru (CSS).","(12) - Lai iegūtu sīkāku informāciju par ekspluatācijas ierobežojumiem, lūdzu izmantojiet čilleru atlases programmatūru (CSS).","(12) - Lai iegūtu sīkāku informāciju par ekspluatācijas ierobežojumiem, lūdzu izmantojiet čilleru atlases programmatūru (CSS).","(12) - Lai iegūtu sīkāku informāciju par ekspluatācijas ierobežojumiem, lūdzu izmantojiet čilleru atlases programmatūru (CSS).","(12) - Lai iegūtu sīkāku informāciju par ekspluatācijas ierobežojumiem, lūdzu izmantojiet čilleru atlases programmatūru (CSS).","(12) - Lai iegūtu sīkāku informāciju par ekspluatācijas ierobežojumiem, lūdzu izmantojiet čilleru atlases programmatūru (CSS).","(12) - Lai iegūtu sīkāku informāciju par ekspluatācijas ierobežojumiem, lūdzu izmantojiet čilleru atlases programmatūru (CSS).","(12) - Lai iegūtu sīkāku informāciju par ekspluatācijas ierobežojumiem, lūdzu izmantojiet čilleru atlases programmatūru (CSS).","(12) - Lai iegūtu sīkāku informāciju par ekspluatācijas ierobežojumiem, lūdzu izmantojiet čilleru atlases programmatūru (CSS).","","","","(12) - Lai iegūtu sīkāku informāciju par ekspluatācijas ierobežojumiem, lūdzu izmantojiet čilleru atlases programmatūru (CSS).","(12) - Lai iegūtu sīkāku informāciju par ekspluatācijas ierobežojumiem, lūdzu izmantojiet čilleru atlases programmatūru (CSS).","(12) - Lai iegūtu sīkāku informāciju par ekspluatācijas ierobežojumiem, lūdzu izmantojiet čilleru atlases programmatūru (CSS)."]
["","","","","","(13) - Iekārtas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais uzpildāmais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no sistēmas galējās uzbūves; informāciju var atrast uz iekārtu datu plāksnītēm.","(13) - Iekārtas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais uzpildāmais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no sistēmas galējās uzbūves; informāciju var atrast uz iekārtu datu plāksnītēm.","(13) - Iekārtas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais uzpildāmais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no sistēmas galējās uzbūves; informāciju var atrast uz iekārtu datu plāksnītēm.","(13) - Iekārtas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais uzpildāmais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no sistēmas galējās uzbūves; informāciju var atrast uz iekārtu datu plāksnītēm.","(13) - Iekārtas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais uzpildāmais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no sistēmas galējās uzbūves; informāciju var atrast uz iekārtu datu plāksnītēm.","(13) - Iekārtas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais uzpildāmais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no sistēmas galējās uzbūves; informāciju var atrast uz iekārtu datu plāksnītēm.","(13) - Iekārtas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais uzpildāmais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no sistēmas galējās uzbūves; informāciju var atrast uz iekārtu datu plāksnītēm.","(13) - Iekārtas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais uzpildāmais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no sistēmas galējās uzbūves; informāciju var atrast uz iekārtu datu plāksnītēm.","(13) - Iekārtas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais uzpildāmais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no sistēmas galējās uzbūves; informāciju var atrast uz iekārtu datu plāksnītēm.","(13) - Iekārtas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais uzpildāmais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no sistēmas galējās uzbūves; informāciju var atrast uz iekārtu datu plāksnītēm.","","","","(13) - Iekārtas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais uzpildāmais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no sistēmas galējās uzbūves; informāciju var atrast uz iekārtu datu plāksnītēm.","(13) - Iekārtas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais uzpildāmais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no sistēmas galējās uzbūves; informāciju var atrast uz iekārtu datu plāksnītēm.","(13) - Iekārtas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais uzpildāmais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no sistēmas galējās uzbūves; informāciju var atrast uz iekārtu datu plāksnītēm."]
["Power input","Dzesēšana","","Nom.","kW","89.5 (1)","99.5 (1)","110 (1)","115 (1)","123 (1)","134 (1)","144 (1)","151 (1)","163 (1)","158 (1)","178","185","217"]
["IPLV","","","","","4.90","4.96","4.91","5.17","5.08","5.12","5.06","5.22","5.13","5.07","5.03","4.99","4.89"]
["Korpuss","Krāsa","","","","Ziloņkaula balts","Ziloņkaula balts","Ziloņkaula balts","Ziloņkaula balts","Ziloņkaula balts","Ziloņkaula balts","Ziloņkaula balts","Ziloņkaula balts","Ziloņkaula balts","Ziloņkaula balts","Ziloņkaula balts","Ziloņkaula balts","Ziloņkaula balts"]
["","Materiāls","","","","Galvanizēta un krāsota tērauda loksne","Galvanizēta un krāsota tērauda loksne","Galvanizēta un krāsota tērauda loksne","Galvanizēta un krāsota tērauda loksne","Galvanizēta un krāsota tērauda loksne","Galvanizēta un krāsota tērauda loksne","Galvanizēta un krāsota tērauda loksne","Galvanizēta un krāsota tērauda loksne","Galvanizēta un krāsota tērauda loksne","Galvanizēta un krāsota tērauda loksne","Galvanizēta un krāsota tērauda loksne","Galvanizēta un krāsota tērauda loksne","Galvanizēta un krāsota tērauda loksne"]
["Ventilators","Daudzums","","","","6","6","6","8","8","8","8","10","10","12","12","12","12"]
["","Tips","","","","Tiešais dzineklis","Tiešais dzineklis","Tiešais dzineklis","Tiešais dzineklis","Tiešais dzineklis","Tiešais dzineklis","Tiešais dzineklis","Tiešais dzineklis","Tiešais dzineklis","Tiešais dzineklis","Tiešais dzineklis","Tiešais dzineklis","Tiešais dzineklis"]
["Ventilatora motors","Piedziņa","","","","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","Tiešais pieslēgums","Tiešais pieslēgums","Tiešais pieslēgums"]
["Darbības amplitūda","Gaisa puse","Dzesēšana","Min.","°CDB","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Maks.","°CDB","45","45","45","45","45","45","45","45","45","45"]
["","Ūdens puse","Iztvaicētājs","Min.","°CDB","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8"]
["","","","Maks.","°CDB","15","15","15","15","15","15","15","15","15","15"]
["Aukstumaģents","GWP","","","","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430.0","1,430.0","1,430.0"]
["","Shēmas","","Daudzums","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","3","3","3","3"]
["Cauruļu savienojumi","Iztvaicētāja ūdens ieplūde/izplūde (OD)","","","","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","219.1","219.1","219.1","219.1"]
["SEER","","","","","","","","","","","","","","","4.56","4.6","4.55"]