{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":70,"n_cols":21,"rows_kept":70,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWYT-B-SR"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWYT085B-SRA1","EWYT105B-SRA1","EWYT135B-SRA1","EWYT175B-SRA1","EWYT205B-SRA2","EWYT215B-SRA1","EWYT235B-SRA2","EWYT255B-SRA2","EWYT300B-SRA2","EWYT340B-SRA2","EWYT390B-SRA2","EWYT430B-SRA2","EWYT490B-SRA2","EWYT540B-SRA2","EWYT590B-SRA2","EWYT630B-SRA2"]
["Skaņas spiediena līmenis","Dzesēšana","","Nom.","dBA","60","64","65","67","66","68","67","67","68","68","69","69.3","69.4","69.5","70","70.1"]
["Kompresors","Veids","","","","Spirālveida kompresors","Spirālveida kompresors","Spirālveida kompresors","Spirālveida kompresors","Spirālveida kompresors","Spirālveida kompresors","Spirālveida kompresors","Spirālveida kompresors","Spirālveida kompresors","Spirālveida kompresors","Spirālveida kompresors","Spirālveida kompresors","Spirālveida kompresors","Spirālveida kompresors","Spirālveida kompresors","Spirālveida kompresors"]
["","Uzsākšanas metode","","","","Tieši uz līnijas","Tieši uz līnijas","Tieši uz līnijas","Tieši uz līnijas","Tieši uz līnijas","Tieši uz līnijas","Tieši uz līnijas","","Tieši uz līnijas","Tieši uz līnijas","Tieši uz līnijas","Tieši uz līnijas","Tieši uz līnijas","Tieši uz līnijas","Tieši uz līnijas","Tieši uz līnijas"]
["","Daudzums","","","","2","2","2","2","4","2","4","4","4","4","4","4","5","6","6","6"]
["Gaisa siltuma mainītājs","Veids","","","","Augsti efektīvs riboto cauruļu siltummainis","Augsti efektīvs riboto cauruļu siltummainis","Augsti efektīvs riboto cauruļu siltummainis","Augsti efektīvs riboto cauruļu siltummainis","Augsti efektīvs riboto cauruļu siltummainis","Augsti efektīvs riboto cauruļu siltummainis","Augsti efektīvs riboto cauruļu siltummainis","Augsti efektīvs riboto cauruļu siltummainis","Augsti efektīvs riboto cauruļu siltummainis","Augsti efektīvs riboto cauruļu siltummainis","Augsti efektīvs riboto cauruļu siltummainis","Augsti efektīvs riboto cauruļu siltummainis","Augsti efektīvs riboto cauruļu siltummainis","Augsti efektīvs riboto cauruļu siltummainis","Augsti efektīvs riboto cauruļu siltummainis","Augsti efektīvs riboto cauruļu siltummainis"]
["Svars","Darbības svars","","","kg","992","1,102","1,202","1,357","1,541","1,541","1,841","1,869","2,274","2,430","3,360","3,370","3,367","3,557","4,462","4,468"]
["","Ierīce","","","kg","985","1,095","1,195","1,350","1,530","1,530","1,830","1,855","2,260","2,410","3,340","3,350","3,340","3,530","4,427","4,427"]
["EER","","","","","2.56","2.58","2.61","2.53","2.54","2.55","2.59","2.55","2.59","2.64","2.61","2.5","2.46","2.41","2.5","2.51"]
["Refrigerant","Tips","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","Shēmas","","Daudzums","","","","","","","","","2"]
["","Uzlāde","","","kg","13.3","14.7","19.3","24.5","29","34","36.2","43","40.3","47.2","50.4","79","58.5","68.8","77.6","82"]
["Dzesēšanas jauda","Nom.","","","kW","74","96","119","150","186","189","209","226","265","311","344","368","424","470","519","557"]
["Ūdens siltummainis","Ūdens daudzums","","","l","","","","","","","","14"]
["","Veids","","","","","","","","","","","Plākšņu siltummainis"]
["Strāvas ievade","Dzesēšana","","Nom.","kW","","","","","","","","88.8"]
["","Apsilde","","Nom.","kW","","","","","","","","86.29"]
["Skaņas jaudas līmenis","Dzesēšana","","Nom.","dBA","78","82","84","85","84","87","86","86","87","88","89","89.3","89.4","89.5","90.4","90.5"]
["COP","","","","","","","","","","","","2.912"]
["Izmēri","Ierīce","","Platums","mm","1,195","1,195","1,195","1,195","1,195","1,195","1,195","1,195","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282"]
["","","","Dziļums","mm","2,225","2,825","3,425","3,425","4,350","4,025","4,950","4,950","3,225","3,225","4,125","4,125","4,125","4,125","5,025","5,025"]
["","","","Augstums","mm","1,800","1,800","1,800","1,800","1,800","1,800","1,800","1,800","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514"]
["Jaudas kontrole","Minimālā jauda","","","%","50","38","50","38","19","50","17","25","22","19","17","25","22","19","18","17"]
["","Metode","","","","Pakāpe","Pakāpe","Pakāpe","Pakāpe","Pakāpe","Pakāpe","Pakāpe","Pakāpe","Pakāpe","Pakāpe","Pakāpe","Pakāpe","Pakāpe","Pakāpe","Pakāpe","Pakāpe"]
["Ventilators","Gaisa plūsmas ātrums","","Nom.","l/s","","","","","","","","18,078"]
["","Ātrums","","","apgr./min.","","","","","","","","1,200"]
["Apsildes jauda","Nom.","","","kW","","","","","","","","251.28"]
["Kompresors","Uzsākšanas metode","","","","","","","","","","","Tieši uz līnijas"]
["Power supply","Fāze","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Sprieguma amplitūda","","Maks.","%","10","10","10","10","10","10","10","","10","10","10","10","10","10","10","10"]
["","","","Min.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Frekvence","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Spriegums","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Ierīce","Maks. ierīces strāva vadu lielumam","","","A","75.0","94.0","111.0","144.0","183.0","179.0","201.0","","255.0","293.0","334.0","367.0","417.0","468.0","509.0","542.0"]
["","Palaides strāva","","Maks.","A","211.0","327.0","343.0","464.0","408.0","495.0","425.0","","564.0","598.0","636.0","666.0","712.0","757.0","795.0","825.0"]
["","Darba strāva","Dzesēšana","Nom.","A","55.0","67.0","77.0","101.0","128.0","126.0","136.0","","173.0","196.0","224.0","251.0","292.0","330.0","353.0","373.0"]
["","","","Maks.","A","68.0","85.0","101.0","131.0","166.0","163.0","183.0","","232.0","266.0","304.0","334.0","379.0","425.0","463.0","493.0"]
["Notes","","","","","(1) - Visi darbības parametri (dzesēšanas jauda, ierīces jaudas izlietojums dzesēšanas režīmā un EER) ir noteikti, pamatojoties uz šādiem apstākļiem: 12,0/7,0°C; apkārtējā temp. 35,0°C, ierīcei darbojoties ar pilnu slodzi; darba šķidrums: ūdens; piesārņotības koeficients = 0. EN14511:2018","(1) - Visi darbības parametri (dzesēšanas jauda, ierīces jaudas izlietojums dzesēšanas režīmā un EER) ir noteikti, pamatojoties uz šādiem apstākļiem: 12,0/7,0°C; apkārtējā temp. 35,0°C, ierīcei darbojoties ar pilnu slodzi; darba šķidrums: ūdens; piesārņotības koeficients = 0. EN14511:2018","(1) - Visi darbības parametri (dzesēšanas jauda, ierīces jaudas izlietojums dzesēšanas režīmā un EER) ir noteikti, pamatojoties uz šādiem apstākļiem: 12,0/7,0°C; apkārtējā temp. 35,0°C, ierīcei darbojoties ar pilnu slodzi; darba šķidrums: ūdens; piesārņotības koeficients = 0. EN14511:2018","(1) - Visi darbības parametri (dzesēšanas jauda, ierīces jaudas izlietojums dzesēšanas režīmā un EER) ir noteikti, pamatojoties uz šādiem apstākļiem: 12,0/7,0°C; apkārtējā temp. 35,0°C, ierīcei darbojoties ar pilnu slodzi; darba šķidrums: ūdens; piesārņotības koeficients = 0. EN14511:2018","(1) - Visi darbības parametri (dzesēšanas jauda, ierīces jaudas izlietojums dzesēšanas režīmā un EER) ir noteikti, pamatojoties uz šādiem apstākļiem: 12,0/7,0°C; apkārtējā temp. 35,0°C, ierīcei darbojoties ar pilnu slodzi; darba šķidrums: ūdens; piesārņotības koeficients = 0. EN14511:2018","(1) - Visi darbības parametri (dzesēšanas jauda, ierīces jaudas izlietojums dzesēšanas režīmā un EER) ir noteikti, pamatojoties uz šādiem apstākļiem: 12,0/7,0°C; apkārtējā temp. 35,0°C, ierīcei darbojoties ar pilnu slodzi; darba šķidrums: ūdens; piesārņotības koeficients = 0. EN14511:2018","(1) - Visi darbības parametri (dzesēšanas jauda, ierīces jaudas izlietojums dzesēšanas režīmā un EER) ir noteikti, pamatojoties uz šādiem apstākļiem: 12,0/7,0°C; apkārtējā temp. 35,0°C, ierīcei darbojoties ar pilnu slodzi; darba šķidrums: ūdens; piesārņotības koeficients = 0. EN14511:2018","(1) - Visi darbības parametri (dzesēšanas jauda, ierīces jaudas izlietojums dzesēšanas režīmā un EER) ir noteikti, pamatojoties uz šādiem apstākļiem: 12,0/7,0°C; apkārtējā temp. 35,0°C, ierīcei darbojoties ar pilnu slodzi; darba šķidrums: ūdens; piesārņotības koeficients = 0. EN14511:2018","(1) - Visi darbības parametri (dzesēšanas jauda, ierīces jaudas izlietojums dzesēšanas režīmā un EER) ir noteikti, pamatojoties uz šādiem apstākļiem: 12,0/7,0°C; apkārtējā temp. 35,0°C, ierīcei darbojoties ar pilnu slodzi; darba šķidrums: ūdens; piesārņotības koeficients = 0. EN14511:2018","(1) - Visi darbības parametri (dzesēšanas jauda, ierīces jaudas izlietojums dzesēšanas režīmā un EER) ir noteikti, pamatojoties uz šādiem apstākļiem: 12,0/7,0°C; apkārtējā temp. 35,0°C, ierīcei darbojoties ar pilnu slodzi; darba šķidrums: ūdens; piesārņotības koeficients = 0. EN14511:2018","(1) - Visi darbības parametri (dzesēšanas jauda, ierīces jaudas izlietojums dzesēšanas režīmā un EER) ir noteikti, pamatojoties uz šādiem apstākļiem: 12,0/7,0°C; apkārtējā temp. 35,0°C, ierīcei darbojoties ar pilnu slodzi; darba šķidrums: ūdens; piesārņotības koeficients = 0. EN14511:2018","(1) - Visi darbības parametri (dzesēšanas jauda, ierīces jaudas izlietojums dzesēšanas režīmā un EER) ir noteikti, pamatojoties uz šādiem apstākļiem: 12,0/7,0°C; apkārtējā temp. 35,0°C, ierīcei darbojoties ar pilnu slodzi; darba šķidrums: ūdens; piesārņotības koeficients = 0. EN14511:2018","(1) - Visi darbības parametri (dzesēšanas jauda, ierīces jaudas izlietojums dzesēšanas režīmā un EER) ir noteikti, pamatojoties uz šādiem apstākļiem: 12,0/7,0°C; apkārtējā temp. 35,0°C, ierīcei darbojoties ar pilnu slodzi; darba šķidrums: ūdens; piesārņotības koeficients = 0. EN14511:2018","(1) - Visi darbības parametri (dzesēšanas jauda, ierīces jaudas izlietojums dzesēšanas režīmā un EER) ir noteikti, pamatojoties uz šādiem apstākļiem: 12,0/7,0°C; apkārtējā temp. 35,0°C, ierīcei darbojoties ar pilnu slodzi; darba šķidrums: ūdens; piesārņotības koeficients = 0. EN14511:2018","(1) - Visi darbības parametri (dzesēšanas jauda, ierīces jaudas izlietojums dzesēšanas režīmā un EER) ir noteikti, pamatojoties uz šādiem apstākļiem: 12,0/7,0°C; apkārtējā temp. 35,0°C, ierīcei darbojoties ar pilnu slodzi; darba šķidrums: ūdens; piesārņotības koeficients = 0. EN14511:2018","(1) - Visi darbības parametri (dzesēšanas jauda, ierīces jaudas izlietojums dzesēšanas režīmā un EER) ir noteikti, pamatojoties uz šādiem apstākļiem: 12,0/7,0°C; apkārtējā temp. 35,0°C, ierīcei darbojoties ar pilnu slodzi; darba šķidrums: ūdens; piesārņotības koeficients = 0. EN14511:2018"]
["","","","","","(2) - Visi darbības parametri (apsildes jauda, ierīces jaudas izlietojums apsildes režīmā un COP) ir noteikti, pamatojoties uz šādiem apstākļiem: 40,0/45,0°C; apkārtējā temp. 7,0°C, ierīcei darbojoties ar pilnu slodzi; darba šķidrums: ūdens; piesārņotības koeficients = 0. EN14511:2018","(2) - Visi darbības parametri (apsildes jauda, ierīces jaudas izlietojums apsildes režīmā un COP) ir noteikti, pamatojoties uz šādiem apstākļiem: 40,0/45,0°C; apkārtējā temp. 7,0°C, ierīcei darbojoties ar pilnu slodzi; darba šķidrums: ūdens; piesārņotības koeficients = 0. EN14511:2018","(2) - Visi darbības parametri (apsildes jauda, ierīces jaudas izlietojums apsildes režīmā un COP) ir noteikti, pamatojoties uz šādiem apstākļiem: 40,0/45,0°C; apkārtējā temp. 7,0°C, ierīcei darbojoties ar pilnu slodzi; darba šķidrums: ūdens; piesārņotības koeficients = 0. EN14511:2018","(2) - Visi darbības parametri (apsildes jauda, ierīces jaudas izlietojums apsildes režīmā un COP) ir noteikti, pamatojoties uz šādiem apstākļiem: 40,0/45,0°C; apkārtējā temp. 7,0°C, ierīcei darbojoties ar pilnu slodzi; darba šķidrums: ūdens; piesārņotības koeficients = 0. EN14511:2018","(2) - Visi darbības parametri (apsildes jauda, ierīces jaudas izlietojums apsildes režīmā un COP) ir noteikti, pamatojoties uz šādiem apstākļiem: 40,0/45,0°C; apkārtējā temp. 7,0°C, ierīcei darbojoties ar pilnu slodzi; darba šķidrums: ūdens; piesārņotības koeficients = 0. EN14511:2018","(2) - Visi darbības parametri (apsildes jauda, ierīces jaudas izlietojums apsildes režīmā un COP) ir noteikti, pamatojoties uz šādiem apstākļiem: 40,0/45,0°C; apkārtējā temp. 7,0°C, ierīcei darbojoties ar pilnu slodzi; darba šķidrums: ūdens; piesārņotības koeficients = 0. EN14511:2018","(2) - Visi darbības parametri (apsildes jauda, ierīces jaudas izlietojums apsildes režīmā un COP) ir noteikti, pamatojoties uz šādiem apstākļiem: 40,0/45,0°C; apkārtējā temp. 7,0°C, ierīcei darbojoties ar pilnu slodzi; darba šķidrums: ūdens; piesārņotības koeficients = 0. EN14511:2018","(2) - Visi darbības parametri (apsildes jauda, ierīces jaudas izlietojums apsildes režīmā un COP) ir noteikti, pamatojoties uz šādiem apstākļiem: 40,0/45,0°C; apkārtējā temp. 7,0°C, ierīcei darbojoties ar pilnu slodzi; darba šķidrums: ūdens; piesārņotības koeficients = 0. EN14511:2018","(2) - Visi darbības parametri (apsildes jauda, ierīces jaudas izlietojums apsildes režīmā un COP) ir noteikti, pamatojoties uz šādiem apstākļiem: 40,0/45,0°C; apkārtējā temp. 7,0°C, ierīcei darbojoties ar pilnu slodzi; darba šķidrums: ūdens; piesārņotības koeficients = 0. EN14511:2018","(2) - Visi darbības parametri (apsildes jauda, ierīces jaudas izlietojums apsildes režīmā un COP) ir noteikti, pamatojoties uz šādiem apstākļiem: 40,0/45,0°C; apkārtējā temp. 7,0°C, ierīcei darbojoties ar pilnu slodzi; darba šķidrums: ūdens; piesārņotības koeficients = 0. EN14511:2018","(2) - Visi darbības parametri (apsildes jauda, ierīces jaudas izlietojums apsildes režīmā un COP) ir noteikti, pamatojoties uz šādiem apstākļiem: 40,0/45,0°C; apkārtējā temp. 7,0°C, ierīcei darbojoties ar pilnu slodzi; darba šķidrums: ūdens; piesārņotības koeficients = 0. EN14511:2018","(2) - Visi darbības parametri (apsildes jauda, ierīces jaudas izlietojums apsildes režīmā un COP) ir noteikti, pamatojoties uz šādiem apstākļiem: 40,0/45,0°C; apkārtējā temp. 7,0°C, ierīcei darbojoties ar pilnu slodzi; darba šķidrums: ūdens; piesārņotības koeficients = 0. EN14511:2018","(2) - Visi darbības parametri (apsildes jauda, ierīces jaudas izlietojums apsildes režīmā un COP) ir noteikti, pamatojoties uz šādiem apstākļiem: 40,0/45,0°C; apkārtējā temp. 7,0°C, ierīcei darbojoties ar pilnu slodzi; darba šķidrums: ūdens; piesārņotības koeficients = 0. EN14511:2018","(2) - Visi darbības parametri (apsildes jauda, ierīces jaudas izlietojums apsildes režīmā un COP) ir noteikti, pamatojoties uz šādiem apstākļiem: 40,0/45,0°C; apkārtējā temp. 7,0°C, ierīcei darbojoties ar pilnu slodzi; darba šķidrums: ūdens; piesārņotības koeficients = 0. EN14511:2018","(2) - Visi darbības parametri (apsildes jauda, ierīces jaudas izlietojums apsildes režīmā un COP) ir noteikti, pamatojoties uz šādiem apstākļiem: 40,0/45,0°C; apkārtējā temp. 7,0°C, ierīcei darbojoties ar pilnu slodzi; darba šķidrums: ūdens; piesārņotības koeficients = 0. EN14511:2018","(2) - Visi darbības parametri (apsildes jauda, ierīces jaudas izlietojums apsildes režīmā un COP) ir noteikti, pamatojoties uz šādiem apstākļiem: 40,0/45,0°C; apkārtējā temp. 7,0°C, ierīcei darbojoties ar pilnu slodzi; darba šķidrums: ūdens; piesārņotības koeficients = 0. EN14511:2018"]
["","","","","","(3) - SCOP balstās uz šādiem nosacījumiem: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, vidējie apkārtējie apstākļi, ats. EN14825. Saskaņā ar standartu EN14825, komforta zemas temperatūras, mērena klimata, SEER un µs vērtības piemērojamajā Ekodizaina regulā: (ES) Nr. 2016/2281;","(3) - SCOP balstās uz šādiem nosacījumiem: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, vidējie apkārtējie apstākļi, ats. EN14825. Saskaņā ar standartu EN14825, komforta zemas temperatūras, mērena klimata, SEER un µs vērtības piemērojamajā Ekodizaina regulā: (ES) Nr. 2016/2281;","(3) - SCOP balstās uz šādiem nosacījumiem: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, vidējie apkārtējie apstākļi, ats. EN14825. Saskaņā ar standartu EN14825, komforta zemas temperatūras, mērena klimata, SEER un µs vērtības piemērojamajā Ekodizaina regulā: (ES) Nr. 2016/2281;","(3) - SCOP balstās uz šādiem nosacījumiem: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, vidējie apkārtējie apstākļi, ats. EN14825. Saskaņā ar standartu EN14825, komforta zemas temperatūras, mērena klimata, SEER un µs vērtības piemērojamajā Ekodizaina regulā: (ES) Nr. 2016/2281;","(3) - SCOP balstās uz šādiem nosacījumiem: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, vidējie apkārtējie apstākļi, ats. EN14825. Saskaņā ar standartu EN14825, komforta zemas temperatūras, mērena klimata, SEER un µs vērtības piemērojamajā Ekodizaina regulā: (ES) Nr. 2016/2281;","(3) - SCOP balstās uz šādiem nosacījumiem: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, vidējie apkārtējie apstākļi, ats. EN14825. Saskaņā ar standartu EN14825, komforta zemas temperatūras, mērena klimata, SEER un µs vērtības piemērojamajā Ekodizaina regulā: (ES) Nr. 2016/2281;","(3) - SCOP balstās uz šādiem nosacījumiem: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, vidējie apkārtējie apstākļi, ats. EN14825. Saskaņā ar standartu EN14825, komforta zemas temperatūras, mērena klimata, SEER un µs vērtības piemērojamajā Ekodizaina regulā: (ES) Nr. 2016/2281;","(3) - SCOP balstās uz šādiem nosacījumiem: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, vidējie apkārtējie apstākļi, ats. EN14825. Saskaņā ar standartu EN14825, komforta zemas temperatūras, mērena klimata, SEER un µs vērtības piemērojamajā Ekodizaina regulā: (ES) Nr. 2016/2281;","(3) - SCOP balstās uz šādiem nosacījumiem: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, vidējie apkārtējie apstākļi, ats. EN14825. Saskaņā ar standartu EN14825, komforta zemas temperatūras, mērena klimata, SEER un µs vērtības piemērojamajā Ekodizaina regulā: (ES) Nr. 2016/2281;","(3) - SCOP balstās uz šādiem nosacījumiem: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, vidējie apkārtējie apstākļi, ats. EN14825. Saskaņā ar standartu EN14825, komforta zemas temperatūras, mērena klimata, SEER un µs vērtības piemērojamajā Ekodizaina regulā: (ES) Nr. 2016/2281;","(3) - SCOP balstās uz šādiem nosacījumiem: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, vidējie apkārtējie apstākļi, ats. EN14825. Saskaņā ar standartu EN14825, komforta zemas temperatūras, mērena klimata, SEER un µs vērtības piemērojamajā Ekodizaina regulā: (ES) Nr. 2016/2281;","(3) - SCOP balstās uz šādiem nosacījumiem: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, vidējie apkārtējie apstākļi, ats. EN14825. Saskaņā ar standartu EN14825, komforta zemas temperatūras, mērena klimata, SEER un µs vērtības piemērojamajā Ekodizaina regulā: (ES) Nr. 2016/2281;","(3) - SCOP balstās uz šādiem nosacījumiem: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, vidējie apkārtējie apstākļi, ats. EN14825. Saskaņā ar standartu EN14825, komforta zemas temperatūras, mērena klimata, SEER un µs vērtības piemērojamajā Ekodizaina regulā: (ES) Nr. 2016/2281;","(3) - SCOP balstās uz šādiem nosacījumiem: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, vidējie apkārtējie apstākļi, ats. EN14825. Saskaņā ar standartu EN14825, komforta zemas temperatūras, mērena klimata, SEER un µs vērtības piemērojamajā Ekodizaina regulā: (ES) Nr. 2016/2281;","(3) - SCOP balstās uz šādiem nosacījumiem: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, vidējie apkārtējie apstākļi, ats. EN14825. Saskaņā ar standartu EN14825, komforta zemas temperatūras, mērena klimata, SEER un µs vērtības piemērojamajā Ekodizaina regulā: (ES) Nr. 2016/2281;","(3) - SCOP balstās uz šādiem nosacījumiem: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, vidējie apkārtējie apstākļi, ats. EN14825. Saskaņā ar standartu EN14825, komforta zemas temperatūras, mērena klimata, SEER un µs vērtības piemērojamajā Ekodizaina regulā: (ES) Nr. 2016/2281;"]
["","","","","","(4) - PHE: plākšņu siltummainis; S&T: viena gājiena apvalks un  caurule; MCH: mikrokanālu; DPT: tiešā propellera tipa; DOL: tiešais pieslēgums — VFD: Invertors","(4) - PHE: plākšņu siltummainis; S&T: viena gājiena apvalks un  caurule; MCH: mikrokanālu; DPT: tiešā propellera tipa; DOL: tiešais pieslēgums — VFD: Invertors","(4) - PHE: plākšņu siltummainis; S&T: viena gājiena apvalks un  caurule; MCH: mikrokanālu; DPT: tiešā propellera tipa; DOL: tiešais pieslēgums — VFD: Invertors","(4) - PHE: plākšņu siltummainis; S&T: viena gājiena apvalks un  caurule; MCH: mikrokanālu; DPT: tiešā propellera tipa; DOL: tiešais pieslēgums — VFD: Invertors","(4) - PHE: plākšņu siltummainis; S&T: viena gājiena apvalks un  caurule; MCH: mikrokanālu; DPT: tiešā propellera tipa; DOL: tiešais pieslēgums — VFD: Invertors","(4) - PHE: plākšņu siltummainis; S&T: viena gājiena apvalks un  caurule; MCH: mikrokanālu; DPT: tiešā propellera tipa; DOL: tiešais pieslēgums — VFD: Invertors","(4) - PHE: plākšņu siltummainis; S&T: viena gājiena apvalks un  caurule; MCH: mikrokanālu; DPT: tiešā propellera tipa; DOL: tiešais pieslēgums — VFD: Invertors","(4) - PHE: plākšņu siltummainis; S&T: viena gājiena apvalks un  caurule; MCH: mikrokanālu; DPT: tiešā propellera tipa; DOL: tiešais pieslēgums — VFD: Invertors","(4) - PHE: plākšņu siltummainis; S&T: viena gājiena apvalks un  caurule; MCH: mikrokanālu; DPT: tiešā propellera tipa; DOL: tiešais pieslēgums — VFD: Invertors","(4) - PHE: plākšņu siltummainis; S&T: viena gājiena apvalks un  caurule; MCH: mikrokanālu; DPT: tiešā propellera tipa; DOL: tiešais pieslēgums — VFD: Invertors","(4) - PHE: plākšņu siltummainis; S&T: viena gājiena apvalks un  caurule; MCH: mikrokanālu; DPT: tiešā propellera tipa; DOL: tiešais pieslēgums — VFD: Invertors","(4) - PHE: plākšņu siltummainis; S&T: viena gājiena apvalks un  caurule; MCH: mikrokanālu; DPT: tiešā propellera tipa; DOL: tiešais pieslēgums — VFD: Invertors","(4) - PHE: plākšņu siltummainis; S&T: viena gājiena apvalks un  caurule; MCH: mikrokanālu; DPT: tiešā propellera tipa; DOL: tiešais pieslēgums — VFD: Invertors","(4) - PHE: plākšņu siltummainis; S&T: viena gājiena apvalks un  caurule; MCH: mikrokanālu; DPT: tiešā propellera tipa; DOL: tiešais pieslēgums — VFD: Invertors","(4) - PHE: plākšņu siltummainis; S&T: viena gājiena apvalks un  caurule; MCH: mikrokanālu; DPT: tiešā propellera tipa; DOL: tiešais pieslēgums — VFD: Invertors","(4) - PHE: plākšņu siltummainis; S&T: viena gājiena apvalks un  caurule; MCH: mikrokanālu; DPT: tiešā propellera tipa; DOL: tiešais pieslēgums — VFD: Invertors"]
["","","","","","(5) - Skaņas jauda(iztvaic.12/7°C,apk.35°C,darbojoties ar pilnu slodzi)saskaņā ar ISO9614 un Eurovent8/1. Sertifikācija attiecas tikai uz kopējo skaņas jaudu; skaņas spiedienu aprēķina, ņemot vērā skaņas jaudas līmeni, un izmanto tikai info. nolūkiem, neuzskatot šo informāciju par saistošu","(5) - Skaņas jauda(iztvaic.12/7°C,apk.35°C,darbojoties ar pilnu slodzi)saskaņā ar ISO9614 un Eurovent8/1. Sertifikācija attiecas tikai uz kopējo skaņas jaudu; skaņas spiedienu aprēķina, ņemot vērā skaņas jaudas līmeni, un izmanto tikai info. nolūkiem, neuzskatot šo informāciju par saistošu","(5) - Skaņas jauda(iztvaic.12/7°C,apk.35°C,darbojoties ar pilnu slodzi)saskaņā ar ISO9614 un Eurovent8/1. Sertifikācija attiecas tikai uz kopējo skaņas jaudu; skaņas spiedienu aprēķina, ņemot vērā skaņas jaudas līmeni, un izmanto tikai info. nolūkiem, neuzskatot šo informāciju par saistošu","(5) - Skaņas jauda(iztvaic.12/7°C,apk.35°C,darbojoties ar pilnu slodzi)saskaņā ar ISO9614 un Eurovent8/1. Sertifikācija attiecas tikai uz kopējo skaņas jaudu; skaņas spiedienu aprēķina, ņemot vērā skaņas jaudas līmeni, un izmanto tikai info. nolūkiem, neuzskatot šo informāciju par saistošu","(5) - Skaņas jauda(iztvaic.12/7°C,apk.35°C,darbojoties ar pilnu slodzi)saskaņā ar ISO9614 un Eurovent8/1. Sertifikācija attiecas tikai uz kopējo skaņas jaudu; skaņas spiedienu aprēķina, ņemot vērā skaņas jaudas līmeni, un izmanto tikai info. nolūkiem, neuzskatot šo informāciju par saistošu","(5) - Skaņas jauda(iztvaic.12/7°C,apk.35°C,darbojoties ar pilnu slodzi)saskaņā ar ISO9614 un Eurovent8/1. Sertifikācija attiecas tikai uz kopējo skaņas jaudu; skaņas spiedienu aprēķina, ņemot vērā skaņas jaudas līmeni, un izmanto tikai info. nolūkiem, neuzskatot šo informāciju par saistošu","(5) - Skaņas jauda(iztvaic.12/7°C,apk.35°C,darbojoties ar pilnu slodzi)saskaņā ar ISO9614 un Eurovent8/1. Sertifikācija attiecas tikai uz kopējo skaņas jaudu; skaņas spiedienu aprēķina, ņemot vērā skaņas jaudas līmeni, un izmanto tikai info. nolūkiem, neuzskatot šo informāciju par saistošu","(5) - Skaņas jauda(iztvaic.12/7°C,apk.35°C,darbojoties ar pilnu slodzi)saskaņā ar ISO9614 un Eurovent8/1. Sertifikācija attiecas tikai uz kopējo skaņas jaudu; skaņas spiedienu aprēķina, ņemot vērā skaņas jaudas līmeni, un izmanto tikai info. nolūkiem, neuzskatot šo informāciju par saistošu","(5) - Skaņas jauda(iztvaic.12/7°C,apk.35°C,darbojoties ar pilnu slodzi)saskaņā ar ISO9614 un Eurovent8/1. Sertifikācija attiecas tikai uz kopējo skaņas jaudu; skaņas spiedienu aprēķina, ņemot vērā skaņas jaudas līmeni, un izmanto tikai info. nolūkiem, neuzskatot šo informāciju par saistošu","(5) - Skaņas jauda(iztvaic.12/7°C,apk.35°C,darbojoties ar pilnu slodzi)saskaņā ar ISO9614 un Eurovent8/1. Sertifikācija attiecas tikai uz kopējo skaņas jaudu; skaņas spiedienu aprēķina, ņemot vērā skaņas jaudas līmeni, un izmanto tikai info. nolūkiem, neuzskatot šo informāciju par saistošu","(5) - Skaņas jauda(iztvaic.12/7°C,apk.35°C,darbojoties ar pilnu slodzi)saskaņā ar ISO9614 un Eurovent8/1. Sertifikācija attiecas tikai uz kopējo skaņas jaudu; skaņas spiedienu aprēķina, ņemot vērā skaņas jaudas līmeni, un izmanto tikai info. nolūkiem, neuzskatot šo informāciju par saistošu","(5) - Skaņas jauda(iztvaic.12/7°C,apk.35°C,darbojoties ar pilnu slodzi)saskaņā ar ISO9614 un Eurovent8/1. Sertifikācija attiecas tikai uz kopējo skaņas jaudu; skaņas spiedienu aprēķina, ņemot vērā skaņas jaudas līmeni, un izmanto tikai info. nolūkiem, neuzskatot šo informāciju par saistošu","(5) - Skaņas jauda(iztvaic.12/7°C,apk.35°C,darbojoties ar pilnu slodzi)saskaņā ar ISO9614 un Eurovent8/1. Sertifikācija attiecas tikai uz kopējo skaņas jaudu; skaņas spiedienu aprēķina, ņemot vērā skaņas jaudas līmeni, un izmanto tikai info. nolūkiem, neuzskatot šo informāciju par saistošu","(5) - Skaņas jauda(iztvaic.12/7°C,apk.35°C,darbojoties ar pilnu slodzi)saskaņā ar ISO9614 un Eurovent8/1. Sertifikācija attiecas tikai uz kopējo skaņas jaudu; skaņas spiedienu aprēķina, ņemot vērā skaņas jaudas līmeni, un izmanto tikai info. nolūkiem, neuzskatot šo informāciju par saistošu","(5) - Skaņas jauda(iztvaic.12/7°C,apk.35°C,darbojoties ar pilnu slodzi)saskaņā ar ISO9614 un Eurovent8/1. Sertifikācija attiecas tikai uz kopējo skaņas jaudu; skaņas spiedienu aprēķina, ņemot vērā skaņas jaudas līmeni, un izmanto tikai info. nolūkiem, neuzskatot šo informāciju par saistošu","(5) - Skaņas jauda(iztvaic.12/7°C,apk.35°C,darbojoties ar pilnu slodzi)saskaņā ar ISO9614 un Eurovent8/1. Sertifikācija attiecas tikai uz kopējo skaņas jaudu; skaņas spiedienu aprēķina, ņemot vērā skaņas jaudas līmeni, un izmanto tikai info. nolūkiem, neuzskatot šo informāciju par saistošu"]
["","","","","","(6) - Minimālā norādītā jauda tiek attiecināta uz ierīci, kas darbojas pēc standarta Eurovent nosacījuma","(6) - Minimālā norādītā jauda tiek attiecināta uz ierīci, kas darbojas pēc standarta Eurovent nosacījuma","(6) - Minimālā norādītā jauda tiek attiecināta uz ierīci, kas darbojas pēc standarta Eurovent nosacījuma","(6) - Minimālā norādītā jauda tiek attiecināta uz ierīci, kas darbojas pēc standarta Eurovent nosacījuma","(6) - Minimālā norādītā jauda tiek attiecināta uz ierīci, kas darbojas pēc standarta Eurovent nosacījuma","(6) - Minimālā norādītā jauda tiek attiecināta uz ierīci, kas darbojas pēc standarta Eurovent nosacījuma","(6) - Minimālā norādītā jauda tiek attiecināta uz ierīci, kas darbojas pēc standarta Eurovent nosacījuma","(6) - Minimālā norādītā jauda tiek attiecināta uz ierīci, kas darbojas pēc standarta Eurovent nosacījuma","(6) - Minimālā norādītā jauda tiek attiecināta uz ierīci, kas darbojas pēc standarta Eurovent nosacījuma","(6) - Minimālā norādītā jauda tiek attiecināta uz ierīci, kas darbojas pēc standarta Eurovent nosacījuma","(6) - Minimālā norādītā jauda tiek attiecināta uz ierīci, kas darbojas pēc standarta Eurovent nosacījuma","(6) - Minimālā norādītā jauda tiek attiecināta uz ierīci, kas darbojas pēc standarta Eurovent nosacījuma","(6) - Minimālā norādītā jauda tiek attiecināta uz ierīci, kas darbojas pēc standarta Eurovent nosacījuma","(6) - Minimālā norādītā jauda tiek attiecināta uz ierīci, kas darbojas pēc standarta Eurovent nosacījuma","(6) - Minimālā norādītā jauda tiek attiecināta uz ierīci, kas darbojas pēc standarta Eurovent nosacījuma","(6) - Minimālā norādītā jauda tiek attiecināta uz ierīci, kas darbojas pēc standarta Eurovent nosacījuma"]
["","","","","","(7) - Izmēri un masas ir tikai informatīvi un nav uzskatāmi par saistošiem. Pirms uzstādīšanas plānošanas iepazīstieties ar oficiālajiem attēliem, kas ir pieejami no rūpnīcas pēc pieprasījuma.","(7) - Izmēri un masas ir tikai informatīvi un nav uzskatāmi par saistošiem. Pirms uzstādīšanas plānošanas iepazīstieties ar oficiālajiem attēliem, kas ir pieejami no rūpnīcas pēc pieprasījuma.","(7) - Izmēri un masas ir tikai informatīvi un nav uzskatāmi par saistošiem. Pirms uzstādīšanas plānošanas iepazīstieties ar oficiālajiem attēliem, kas ir pieejami no rūpnīcas pēc pieprasījuma.","(7) - Izmēri un masas ir tikai informatīvi un nav uzskatāmi par saistošiem. Pirms uzstādīšanas plānošanas iepazīstieties ar oficiālajiem attēliem, kas ir pieejami no rūpnīcas pēc pieprasījuma.","(7) - Izmēri un masas ir tikai informatīvi un nav uzskatāmi par saistošiem. Pirms uzstādīšanas plānošanas iepazīstieties ar oficiālajiem attēliem, kas ir pieejami no rūpnīcas pēc pieprasījuma.","(7) - Izmēri un masas ir tikai informatīvi un nav uzskatāmi par saistošiem. Pirms uzstādīšanas plānošanas iepazīstieties ar oficiālajiem attēliem, kas ir pieejami no rūpnīcas pēc pieprasījuma.","(7) - Izmēri un masas ir tikai informatīvi un nav uzskatāmi par saistošiem. Pirms uzstādīšanas plānošanas iepazīstieties ar oficiālajiem attēliem, kas ir pieejami no rūpnīcas pēc pieprasījuma.","(7) - Izmēri un masas ir tikai informatīvi un nav uzskatāmi par saistošiem. Pirms uzstādīšanas plānošanas iepazīstieties ar oficiālajiem attēliem, kas ir pieejami no rūpnīcas pēc pieprasījuma.","(7) - Izmēri un masas ir tikai informatīvi un nav uzskatāmi par saistošiem. Pirms uzstādīšanas plānošanas iepazīstieties ar oficiālajiem attēliem, kas ir pieejami no rūpnīcas pēc pieprasījuma.","(7) - Izmēri un masas ir tikai informatīvi un nav uzskatāmi par saistošiem. Pirms uzstādīšanas plānošanas iepazīstieties ar oficiālajiem attēliem, kas ir pieejami no rūpnīcas pēc pieprasījuma.","(7) - Izmēri un masas ir tikai informatīvi un nav uzskatāmi par saistošiem. Pirms uzstādīšanas plānošanas iepazīstieties ar oficiālajiem attēliem, kas ir pieejami no rūpnīcas pēc pieprasījuma.","(7) - Izmēri un masas ir tikai informatīvi un nav uzskatāmi par saistošiem. Pirms uzstādīšanas plānošanas iepazīstieties ar oficiālajiem attēliem, kas ir pieejami no rūpnīcas pēc pieprasījuma.","(7) - Izmēri un masas ir tikai informatīvi un nav uzskatāmi par saistošiem. Pirms uzstādīšanas plānošanas iepazīstieties ar oficiālajiem attēliem, kas ir pieejami no rūpnīcas pēc pieprasījuma.","(7) - Izmēri un masas ir tikai informatīvi un nav uzskatāmi par saistošiem. Pirms uzstādīšanas plānošanas iepazīstieties ar oficiālajiem attēliem, kas ir pieejami no rūpnīcas pēc pieprasījuma.","(7) - Izmēri un masas ir tikai informatīvi un nav uzskatāmi par saistošiem. Pirms uzstādīšanas plānošanas iepazīstieties ar oficiālajiem attēliem, kas ir pieejami no rūpnīcas pēc pieprasījuma.","(7) - Izmēri un masas ir tikai informatīvi un nav uzskatāmi par saistošiem. Pirms uzstādīšanas plānošanas iepazīstieties ar oficiālajiem attēliem, kas ir pieejami no rūpnīcas pēc pieprasījuma."]
["","","","","","(8) - Dati attiecas uz iekārtu bez papildu aprīkojuma.","(8) - Dati attiecas uz iekārtu bez papildu aprīkojuma.","(8) - Dati attiecas uz iekārtu bez papildu aprīkojuma.","(8) - Dati attiecas uz iekārtu bez papildu aprīkojuma.","(8) - Dati attiecas uz iekārtu bez papildu aprīkojuma.","(8) - Dati attiecas uz iekārtu bez papildu aprīkojuma.","(8) - Dati attiecas uz iekārtu bez papildu aprīkojuma.","(8) - Dati attiecas uz iekārtu bez papildu aprīkojuma.","(8) - Dati attiecas uz iekārtu bez papildu aprīkojuma.","(8) - Dati attiecas uz iekārtu bez papildu aprīkojuma.","(8) - Dati attiecas uz iekārtu bez papildu aprīkojuma.","(8) - Dati attiecas uz iekārtu bez papildu aprīkojuma.","(8) - Dati attiecas uz iekārtu bez papildu aprīkojuma.","(8) - Dati attiecas uz iekārtu bez papildu aprīkojuma.","(8) - Dati attiecas uz iekārtu bez papildu aprīkojuma.","(8) - Dati attiecas uz iekārtu bez papildu aprīkojuma."]
["","","","","","(9) - Spiediena krituma vērtības attiecas tikai uz spiediena kritumu ūdens siltummainī.","(9) - Spiediena krituma vērtības attiecas tikai uz spiediena kritumu ūdens siltummainī.","(9) - Spiediena krituma vērtības attiecas tikai uz spiediena kritumu ūdens siltummainī.","(9) - Spiediena krituma vērtības attiecas tikai uz spiediena kritumu ūdens siltummainī.","(9) - Spiediena krituma vērtības attiecas tikai uz spiediena kritumu ūdens siltummainī.","(9) - Spiediena krituma vērtības attiecas tikai uz spiediena kritumu ūdens siltummainī.","(9) - Spiediena krituma vērtības attiecas tikai uz spiediena kritumu ūdens siltummainī.","(9) - Spiediena krituma vērtības attiecas tikai uz spiediena kritumu ūdens siltummainī.","(9) - Spiediena krituma vērtības attiecas tikai uz spiediena kritumu ūdens siltummainī.","(9) - Spiediena krituma vērtības attiecas tikai uz spiediena kritumu ūdens siltummainī.","(9) - Spiediena krituma vērtības attiecas tikai uz spiediena kritumu ūdens siltummainī.","(9) - Spiediena krituma vērtības attiecas tikai uz spiediena kritumu ūdens siltummainī.","(9) - Spiediena krituma vērtības attiecas tikai uz spiediena kritumu ūdens siltummainī.","(9) - Spiediena krituma vērtības attiecas tikai uz spiediena kritumu ūdens siltummainī.","(9) - Spiediena krituma vērtības attiecas tikai uz spiediena kritumu ūdens siltummainī.","(9) - Spiediena krituma vērtības attiecas tikai uz spiediena kritumu ūdens siltummainī."]
["","","","","","(10) - Šķidrums: Ūdens","(10) - Šķidrums: Ūdens","(10) - Šķidrums: Ūdens","(10) - Šķidrums: Ūdens","(10) - Šķidrums: Ūdens","(10) - Šķidrums: Ūdens","(10) - Šķidrums: Ūdens","(10) - Šķidrums: Ūdens","(10) - Šķidrums: Ūdens","(10) - Šķidrums: Ūdens","(10) - Šķidrums: Ūdens","(10) - Šķidrums: Ūdens","(10) - Šķidrums: Ūdens","(10) - Šķidrums: Ūdens","(10) - Šķidrums: Ūdens","(10) - Šķidrums: Ūdens"]
["","","","","","(11) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.","(11) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.","(11) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.","(11) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.","(11) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.","(11) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.","(11) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.","(11) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.","(11) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.","(11) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.","(11) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.","(11) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.","(11) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.","(11) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.","(11) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.","(11) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās."]
["","","","","","(12) - Maksimālā palaišanas strāva: Ierīcēm ar invertora vadību palaišanas laikā nav novērota palaides maksimumstrāva.","(12) - Maksimālā palaišanas strāva: Ierīcēm ar invertora vadību palaišanas laikā nav novērota palaides maksimumstrāva.","(12) - Maksimālā palaišanas strāva: Ierīcēm ar invertora vadību palaišanas laikā nav novērota palaides maksimumstrāva.","(12) - Maksimālā palaišanas strāva: Ierīcēm ar invertora vadību palaišanas laikā nav novērota palaides maksimumstrāva.","(12) - Maksimālā palaišanas strāva: Ierīcēm ar invertora vadību palaišanas laikā nav novērota palaides maksimumstrāva.","(12) - Maksimālā palaišanas strāva: Ierīcēm ar invertora vadību palaišanas laikā nav novērota palaides maksimumstrāva.","(12) - Maksimālā palaišanas strāva: Ierīcēm ar invertora vadību palaišanas laikā nav novērota palaides maksimumstrāva.","(12) - Maksimālā palaišanas strāva: Ierīcēm ar invertora vadību palaišanas laikā nav novērota palaides maksimumstrāva.","(12) - Maksimālā palaišanas strāva: Ierīcēm ar invertora vadību palaišanas laikā nav novērota palaides maksimumstrāva.","(12) - Maksimālā palaišanas strāva: Ierīcēm ar invertora vadību palaišanas laikā nav novērota palaides maksimumstrāva.","(12) - Maksimālā palaišanas strāva: Ierīcēm ar invertora vadību palaišanas laikā nav novērota palaides maksimumstrāva.","(12) - Maksimālā palaišanas strāva: Ierīcēm ar invertora vadību palaišanas laikā nav novērota palaides maksimumstrāva.","(12) - Maksimālā palaišanas strāva: Ierīcēm ar invertora vadību palaišanas laikā nav novērota palaides maksimumstrāva.","(12) - Maksimālā palaišanas strāva: Ierīcēm ar invertora vadību palaišanas laikā nav novērota palaides maksimumstrāva.","(12) - Maksimālā palaišanas strāva: Ierīcēm ar invertora vadību palaišanas laikā nav novērota palaides maksimumstrāva.","(12) - Maksimālā palaišanas strāva: Ierīcēm ar invertora vadību palaišanas laikā nav novērota palaides maksimumstrāva."]
["","","","","","(13) - Nominālā strāva dzesēšanas režīmā attiecas uz šādiem apstākļiem: ūdens puses siltummainis 12/7°C; apkārtējā temperatūra 35°C; kompresora + ventilatoru strāva","(13) - Nominālā strāva dzesēšanas režīmā attiecas uz šādiem apstākļiem: ūdens puses siltummainis 12/7°C; apkārtējā temperatūra 35°C; kompresora + ventilatoru strāva","(13) - Nominālā strāva dzesēšanas režīmā attiecas uz šādiem apstākļiem: ūdens puses siltummainis 12/7°C; apkārtējā temperatūra 35°C; kompresora + ventilatoru strāva","(13) - Nominālā strāva dzesēšanas režīmā attiecas uz šādiem apstākļiem: ūdens puses siltummainis 12/7°C; apkārtējā temperatūra 35°C; kompresora + ventilatoru strāva","(13) - Nominālā strāva dzesēšanas režīmā attiecas uz šādiem apstākļiem: ūdens puses siltummainis 12/7°C; apkārtējā temperatūra 35°C; kompresora + ventilatoru strāva","(13) - Nominālā strāva dzesēšanas režīmā attiecas uz šādiem apstākļiem: ūdens puses siltummainis 12/7°C; apkārtējā temperatūra 35°C; kompresora + ventilatoru strāva","(13) - Nominālā strāva dzesēšanas režīmā attiecas uz šādiem apstākļiem: ūdens puses siltummainis 12/7°C; apkārtējā temperatūra 35°C; kompresora + ventilatoru strāva","(13) - Nominālā strāva dzesēšanas režīmā attiecas uz šādiem apstākļiem: ūdens puses siltummainis 12/7°C; apkārtējā temperatūra 35°C; kompresora + ventilatoru strāva","(13) - Nominālā strāva dzesēšanas režīmā attiecas uz šādiem apstākļiem: ūdens puses siltummainis 12/7°C; apkārtējā temperatūra 35°C; kompresora + ventilatoru strāva","(13) - Nominālā strāva dzesēšanas režīmā attiecas uz šādiem apstākļiem: ūdens puses siltummainis 12/7°C; apkārtējā temperatūra 35°C; kompresora + ventilatoru strāva","(13) - Nominālā strāva dzesēšanas režīmā attiecas uz šādiem apstākļiem: ūdens puses siltummainis 12/7°C; apkārtējā temperatūra 35°C; kompresora + ventilatoru strāva","(13) - Nominālā strāva dzesēšanas režīmā attiecas uz šādiem apstākļiem: ūdens puses siltummainis 12/7°C; apkārtējā temperatūra 35°C; kompresora + ventilatoru strāva","(13) - Nominālā strāva dzesēšanas režīmā attiecas uz šādiem apstākļiem: ūdens puses siltummainis 12/7°C; apkārtējā temperatūra 35°C; kompresora + ventilatoru strāva","(13) - Nominālā strāva dzesēšanas režīmā attiecas uz šādiem apstākļiem: ūdens puses siltummainis 12/7°C; apkārtējā temperatūra 35°C; kompresora + ventilatoru strāva","(13) - Nominālā strāva dzesēšanas režīmā attiecas uz šādiem apstākļiem: ūdens puses siltummainis 12/7°C; apkārtējā temperatūra 35°C; kompresora + ventilatoru strāva","(13) - Nominālā strāva dzesēšanas režīmā attiecas uz šādiem apstākļiem: ūdens puses siltummainis 12/7°C; apkārtējā temperatūra 35°C; kompresora + ventilatoru strāva"]
["","","","","","(14) - Maksimālās darba strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kas absorbēta kompresora apvalkā, un maksimālā ventilatoru absorbētā strāva.","(14) - Maksimālās darba strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kas absorbēta kompresora apvalkā, un maksimālā ventilatoru absorbētā strāva.","(14) - Maksimālās darba strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kas absorbēta kompresora apvalkā, un maksimālā ventilatoru absorbētā strāva.","(14) - Maksimālās darba strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kas absorbēta kompresora apvalkā, un maksimālā ventilatoru absorbētā strāva.","(14) - Maksimālās darba strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kas absorbēta kompresora apvalkā, un maksimālā ventilatoru absorbētā strāva.","(14) - Maksimālās darba strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kas absorbēta kompresora apvalkā, un maksimālā ventilatoru absorbētā strāva.","(14) - Maksimālās darba strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kas absorbēta kompresora apvalkā, un maksimālā ventilatoru absorbētā strāva.","(14) - Maksimālās darba strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kas absorbēta kompresora apvalkā, un maksimālā ventilatoru absorbētā strāva.","(14) - Maksimālās darba strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kas absorbēta kompresora apvalkā, un maksimālā ventilatoru absorbētā strāva.","(14) - Maksimālās darba strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kas absorbēta kompresora apvalkā, un maksimālā ventilatoru absorbētā strāva.","(14) - Maksimālās darba strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kas absorbēta kompresora apvalkā, un maksimālā ventilatoru absorbētā strāva.","(14) - Maksimālās darba strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kas absorbēta kompresora apvalkā, un maksimālā ventilatoru absorbētā strāva.","(14) - Maksimālās darba strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kas absorbēta kompresora apvalkā, un maksimālā ventilatoru absorbētā strāva.","(14) - Maksimālās darba strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kas absorbēta kompresora apvalkā, un maksimālā ventilatoru absorbētā strāva.","(14) - Maksimālās darba strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kas absorbēta kompresora apvalkā, un maksimālā ventilatoru absorbētā strāva.","(14) - Maksimālās darba strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kas absorbēta kompresora apvalkā, un maksimālā ventilatoru absorbētā strāva."]
["","","","","","(15) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.","(15) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.","(15) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.","(15) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.","(15) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.","(15) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.","(15) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.","(15) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.","(15) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.","(15) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.","(15) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.","(15) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.","(15) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.","(15) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.","(15) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.","(15) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums."]
["","","","","","(16) - Maksimālā strāva vadu lielumam: (kompresoru pilnas uzlādes ampēri + ventilatoru strāva) x 1,1","(16) - Maksimālā strāva vadu lielumam: (kompresoru pilnas uzlādes ampēri + ventilatoru strāva) x 1,1","(16) - Maksimālā strāva vadu lielumam: (kompresoru pilnas uzlādes ampēri + ventilatoru strāva) x 1,1","(16) - Maksimālā strāva vadu lielumam: (kompresoru pilnas uzlādes ampēri + ventilatoru strāva) x 1,1","(16) - Maksimālā strāva vadu lielumam: (kompresoru pilnas uzlādes ampēri + ventilatoru strāva) x 1,1","(16) - Maksimālā strāva vadu lielumam: (kompresoru pilnas uzlādes ampēri + ventilatoru strāva) x 1,1","(16) - Maksimālā strāva vadu lielumam: (kompresoru pilnas uzlādes ampēri + ventilatoru strāva) x 1,1","(16) - Maksimālā strāva vadu lielumam: (kompresoru pilnas uzlādes ampēri + ventilatoru strāva) x 1,1","(16) - Maksimālā strāva vadu lielumam: (kompresoru pilnas uzlādes ampēri + ventilatoru strāva) x 1,1","(16) - Maksimālā strāva vadu lielumam: (kompresoru pilnas uzlādes ampēri + ventilatoru strāva) x 1,1","(16) - Maksimālā strāva vadu lielumam: (kompresoru pilnas uzlādes ampēri + ventilatoru strāva) x 1,1","(16) - Maksimālā strāva vadu lielumam: (kompresoru pilnas uzlādes ampēri + ventilatoru strāva) x 1,1","(16) - Maksimālā strāva vadu lielumam: (kompresoru pilnas uzlādes ampēri + ventilatoru strāva) x 1,1","(16) - Maksimālā strāva vadu lielumam: (kompresoru pilnas uzlādes ampēri + ventilatoru strāva) x 1,1","(16) - Maksimālā strāva vadu lielumam: (kompresoru pilnas uzlādes ampēri + ventilatoru strāva) x 1,1","(16) - Maksimālā strāva vadu lielumam: (kompresoru pilnas uzlādes ampēri + ventilatoru strāva) x 1,1"]
["","","","","","(17) - Hidroniskā komplekta elektrības dati attiecas uz datu grāmatas daļu “Opciju tehniskie dati”","(17) - Hidroniskā komplekta elektrības dati attiecas uz datu grāmatas daļu “Opciju tehniskie dati”","(17) - Hidroniskā komplekta elektrības dati attiecas uz datu grāmatas daļu “Opciju tehniskie dati”","(17) - Hidroniskā komplekta elektrības dati attiecas uz datu grāmatas daļu “Opciju tehniskie dati”","(17) - Hidroniskā komplekta elektrības dati attiecas uz datu grāmatas daļu “Opciju tehniskie dati”","(17) - Hidroniskā komplekta elektrības dati attiecas uz datu grāmatas daļu “Opciju tehniskie dati”","(17) - Hidroniskā komplekta elektrības dati attiecas uz datu grāmatas daļu “Opciju tehniskie dati”","(17) - Hidroniskā komplekta elektrības dati attiecas uz datu grāmatas daļu “Opciju tehniskie dati”","(17) - Hidroniskā komplekta elektrības dati attiecas uz datu grāmatas daļu “Opciju tehniskie dati”","(17) - Hidroniskā komplekta elektrības dati attiecas uz datu grāmatas daļu “Opciju tehniskie dati”","(17) - Hidroniskā komplekta elektrības dati attiecas uz datu grāmatas daļu “Opciju tehniskie dati”","(17) - Hidroniskā komplekta elektrības dati attiecas uz datu grāmatas daļu “Opciju tehniskie dati”","(17) - Hidroniskā komplekta elektrības dati attiecas uz datu grāmatas daļu “Opciju tehniskie dati”","(17) - Hidroniskā komplekta elektrības dati attiecas uz datu grāmatas daļu “Opciju tehniskie dati”","(17) - Hidroniskā komplekta elektrības dati attiecas uz datu grāmatas daļu “Opciju tehniskie dati”","(17) - Hidroniskā komplekta elektrības dati attiecas uz datu grāmatas daļu “Opciju tehniskie dati”"]
["","","","","","(18) - Visi dati var tikt mainīti bez iepriekšēja paziņojuma. Lūdzu, skatiet ierīces nosaukuma plāksnītes datus.","(18) - Visi dati var tikt mainīti bez iepriekšēja paziņojuma. Lūdzu, skatiet ierīces nosaukuma plāksnītes datus.","(18) - Visi dati var tikt mainīti bez iepriekšēja paziņojuma. Lūdzu, skatiet ierīces nosaukuma plāksnītes datus.","(18) - Visi dati var tikt mainīti bez iepriekšēja paziņojuma. Lūdzu, skatiet ierīces nosaukuma plāksnītes datus.","(18) - Visi dati var tikt mainīti bez iepriekšēja paziņojuma. Lūdzu, skatiet ierīces nosaukuma plāksnītes datus.","(18) - Visi dati var tikt mainīti bez iepriekšēja paziņojuma. Lūdzu, skatiet ierīces nosaukuma plāksnītes datus.","(18) - Visi dati var tikt mainīti bez iepriekšēja paziņojuma. Lūdzu, skatiet ierīces nosaukuma plāksnītes datus.","(18) - Visi dati var tikt mainīti bez iepriekšēja paziņojuma. Lūdzu, skatiet ierīces nosaukuma plāksnītes datus.","(18) - Visi dati var tikt mainīti bez iepriekšēja paziņojuma. Lūdzu, skatiet ierīces nosaukuma plāksnītes datus.","(18) - Visi dati var tikt mainīti bez iepriekšēja paziņojuma. Lūdzu, skatiet ierīces nosaukuma plāksnītes datus.","(18) - Visi dati var tikt mainīti bez iepriekšēja paziņojuma. Lūdzu, skatiet ierīces nosaukuma plāksnītes datus.","(18) - Visi dati var tikt mainīti bez iepriekšēja paziņojuma. Lūdzu, skatiet ierīces nosaukuma plāksnītes datus.","(18) - Visi dati var tikt mainīti bez iepriekšēja paziņojuma. Lūdzu, skatiet ierīces nosaukuma plāksnītes datus.","(18) - Visi dati var tikt mainīti bez iepriekšēja paziņojuma. Lūdzu, skatiet ierīces nosaukuma plāksnītes datus.","(18) - Visi dati var tikt mainīti bez iepriekšēja paziņojuma. Lūdzu, skatiet ierīces nosaukuma plāksnītes datus.","(18) - Visi dati var tikt mainīti bez iepriekšēja paziņojuma. Lūdzu, skatiet ierīces nosaukuma plāksnītes datus."]
["Refrigerant","Shēmas","","Daudzums","","1","1","1","1","2","1","2","","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["Ventilatora motors","Piedziņa","","","","VFD vadība","VFD vadība","VFD vadība","VFD vadība","VFD vadība","VFD vadība","VFD vadība","","VFD vadība","VFD vadība","VFD vadība","VFD vadība","VFD vadība","VFD vadība","VFD vadība","VFD vadība"]
["IPLV","","","","","4.36","4.24","4.3","4.38","4.29","4.29","4.28","","4.29","4.69","4.58","4.61","4.78","4.89","4.82","4.91"]
["Cauruļu savienojumi","Iztvaicētāja ūdens ieplūde/izplūde (OD)","","","","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9"]
["SEER","","","","","3.82","3.93","3.87","3.96","3.92","3.82","3.83","","4.18","4.37","4.21","4.19","4.49","4.49","4.46","4.52"]
["Strāvas ievade","Dzesēšana","","Nom.","kW","28.7","37.4","45.5","59.5","73.2","74.3","80.7","","102","117","131","147","172","195","207","221"]
["Korpuss","Materiāls","","","","Galvanizēta un krāsota tērauda loksne","Galvanizēta un krāsota tērauda loksne","Galvanizēta un krāsota tērauda loksne","Galvanizēta un krāsota tērauda loksne","Galvanizēta un krāsota tērauda loksne","Galvanizēta un krāsota tērauda loksne","Galvanizēta un krāsota tērauda loksne","","Galvanizēta un krāsota tērauda loksne","Galvanizēta un krāsota tērauda loksne","Galvanizēta un krāsota tērauda loksne","Galvanizēta un krāsota tērauda loksne","Galvanizēta un krāsota tērauda loksne","Galvanizēta un krāsota tērauda loksne","Galvanizēta un krāsota tērauda loksne","Galvanizēta un krāsota tērauda loksne"]
["","Krāsa","","","","Ziloņkaula balts","Ziloņkaula balts","Ziloņkaula balts","Ziloņkaula balts","Ziloņkaula balts","Ziloņkaula balts","Ziloņkaula balts","","Ziloņkaula balts","Ziloņkaula balts","Ziloņkaula balts","Ziloņkaula balts","Ziloņkaula balts","Ziloņkaula balts","Ziloņkaula balts","Ziloņkaula balts"]
["Ventilators","Tips","","","","Tiešais dzineklis","Tiešais dzineklis","Tiešais dzineklis","Tiešais dzineklis","Tiešais dzineklis","Tiešais dzineklis","Tiešais dzineklis","","Tiešais dzineklis","Tiešais dzineklis","Tiešais dzineklis","Tiešais dzineklis","Tiešais dzineklis","Tiešais dzineklis","Tiešais dzineklis","Tiešais dzineklis"]
["","Daudzums","","","","4","6","8","8","10","10","12","","5","6","8","8","8","8","10","10"]