{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FAA-B / RZAG-NV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FAA71BUV1B / RZAG71N2V1B","FAA100BUV1B / RZAG71N2V1B","FAA100BUV1B / RZAG71N7V1B","FAA71BUV1B / RZAG71N7V1B","FAA71BUV1B / FAA71BUV1B / RZAG100N2V1B","FAA100BUV1B / RZAG100N2V1B","FAA100BUV1B / RZAG100N7V1B","FAA71BUV1B / FAA71BUV1B / RZAG100N7V1B","FAA71BUV1B / FAA71BUV1B / RZAG140N2Y1B","FAA71BUV1B / FAA71BUV1B / RZAG140N2V1B","FAA71BUV1B / FAA71BUV1B / RZAG140N7V1B"]
["Dzesēšanas jauda","Nom.","","kW","6.80","6.80 (1)","6.80 (1)","6.80 (1)","9.50 (1)","9.50","9.50 (1)","","13.4 (1)"]
["Telpu dzesēšana","SEER","","","6.58","6.43","6.43","6.58","8.57","6.42","6.42","","8.18"]
["","Gada enerģijas patēriņš","","kWh/a","362","370","370","362","388","518","518","","982"]
["","Jauda","Pdesign","kW","6.80","6.80","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","","13.4"]
["","Energoefektivitātes klase","","","A++","A++","A++","A++","A+++","A++","A++"]
["Telpu apsilde (mērens klimats)","Jauda","Pdesign","kW","4.70","4.70","4.70","4.70","7.80","7.80","7.80","","9.52"]
["","SCOP/A","","","4.20","4.10","4.10","4.20","4.63","4.01","4.01","","4.52"]
["","Energoefektivitātes klase","","","A+","A+","A+","A+","A++","A+","A+"]
["","Gada enerģijas patēriņš","","kWh/a","1,567","1,605","1,605","1,567","2,359","2,725","2,723","","2,946"]
["Nominālā efektivitāte","EER","","","3.27","","","","","3.24"]
["","Gada enerģijas patēriņš","","kWh","1,040","","","","","1,466"]
["","COP","","","3.42","","","","","3.17"]
["","Enerģijas marķēšanas direktīva","Dzesēšana","","A","","","","","A"]
["","","Apsilde","","B","","","","","D"]
["Apsildes jauda","Nom.","","kW","7.50","7.50 (2)","7.50 (2)","7.50 (2)","10.8 (2)","10.80","10.8 (2)","","15.5 (2)"]
["Notes","","","","","(1) - Nominālā dzesēšanas jauda noteikta, pamatojoties uz: iekštelpu temperatūru: 27°CDB, 19°CWB, āra temperatūru: 35°CDB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5 m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(1) - Nominālā dzesēšanas jauda noteikta, pamatojoties uz: iekštelpu temp.: 27°CDB, 19°CWB, āra temperatūru: 35°CDB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5 m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(1) - Nominālā dzesēšanas jauda noteikta, pamatojoties uz: iekštelpu temperatūru: 27°CDB, 19°CWB, āra temperatūru: 35°CDB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5 m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(1) - Nominālā dzesēšanas jauda noteikta, pamatojoties uz: iekštelpu temperatūru: 27°CDB, 19°CWB, āra temperatūru: 35°CDB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5 m, līmeņa atšķirība: 0 m.","","(1) - Nominālā dzesēšanas jauda noteikta, pamatojoties uz: iekštelpu temperatūru: 27°CDB, 19°CWB, āra temperatūru: 35°CDB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5 m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(1) - Nominālā dzesēšanas jauda noteikta, pamatojoties uz: iekštelpu temp.: 27°CDB, 19°CWB, āra temperatūru: 35°CDB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5 m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(1) - Nominālā dzesēšanas jauda noteikta, pamatojoties uz: iekštelpu temp.: 27°CDB, 19°CWB, āra temperatūru: 35°CDB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5 m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(1) - Nominālā dzesēšanas jauda noteikta, pamatojoties uz: iekštelpu temp.: 27°CDB, 19°CWB, āra temperatūru: 35°CDB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5 m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(1) - Nominālā dzesēšanas jauda noteikta, pamatojoties uz: iekštelpu temp.: 27°CDB, 19°CWB, āra temperatūru: 35°CDB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5 m, līmeņa atšķirība: 0 m."]
["","","","","","(2) - Nominālās apsildes jaudas balstās uz: iekštelpas temperatūru: 20°CDB, ārējo temperatūru: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalentā dzesētāja cauruļvadu sistēma: 5m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(2) - Nominālās apsildes jaudas balstās uz: iekštelpas temperatūru: 20°CDB, ārējo temperatūru: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalentā dzesētāja cauruļvadu sistēma: 5m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(2) - Nominālās apsildes jaudas balstās uz: iekštelpas temperatūru: 20°CDB, ārējo temperatūru: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalentā dzesētāja cauruļvadu sistēma: 5m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(2) - Nominālās apsildes jaudas balstās uz: iekštelpas temperatūru: 20°CDB, ārējo temperatūru: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalentā dzesētāja cauruļvadu sistēma: 5m, līmeņa atšķirība: 0 m.","","(2) - Nominālās apsildes jaudas balstās uz: iekštelpas temperatūru: 20°CDB, ārējo temperatūru: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalentā dzesētāja cauruļvadu sistēma: 5m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(2) - Nominālās apsildes jaudas balstās uz: iekštelpas temperatūru: 20°CDB, ārējo temperatūru: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalentā dzesētāja cauruļvadu sistēma: 5m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(2) - Nominālās apsildes jaudas balstās uz: iekštelpas temperatūru: 20°CDB, ārējo temperatūru: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalentā dzesētāja cauruļvadu sistēma: 5m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(2) - Nominālās apsildes jaudas balstās uz: iekštelpas temperatūru: 20°CDB, ārējo temperatūru: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalentā dzesētāja cauruļvadu sistēma: 5m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(2) - Nominālās apsildes jaudas balstās uz: iekštelpas temperatūru: 20°CDB, ārējo temperatūru: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalentā dzesētāja cauruļvadu sistēma: 5m, līmeņa atšķirība: 0 m."]
["Dzesēšanas jauda","Nom.","","kW","","","","","","","","9.50","","13.4","6.80 (1)"]
["Apsildes jauda","Nom.","","kW","","","","","","","","10.8","","15.5","7.50 (2)"]
["Telpu dzesēšana","Energoefektivitātes klase","","","","","","","","","","A+++","","","A++"]
["","Jauda","Pdesign","kW","","","","","","","","9.50","","13.4","6.80"]
["","SEER","","","","","","","","","","8.57","","8.18","7.90"]
["","Gada enerģijas patēriņš","","kWh/a","","","","","","","","388","","982","301"]
["Telpu apsilde (mērens klimats)","Energoefektivitātes klase","","","","","","","","","","A++","","","A++"]
["","Jauda","Pdesign","kW","","","","","","","","7.80","","9.52","4.70"]
["","SCOP/A","","","","","","","","","","4.63","","4.52","4.61"]
["","Gada enerģijas patēriņš","","kWh/a","","","","","","","","2359","","2946","1,427"]