{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":14,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FBA-A(9) / RZQSG-L3/9V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / RZQSG71L3V1B","FBA71A2VEB9 / RZQSG71L3V1B","FBA100A2VEB / RZQSG100L9V1B","FBA50A2VEB9 / FBA50A2VEB9 / RZQSG100L9V1B","FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / RZQSG100L9V1B","FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / RZQSG125L9V1B","FBA125A2VEB / RZQSG125L9V1B","FBA60A2VEB9 / FBA60A2VEB9 / RZQSG125L9V1B","FBA50A2VEB9 / FBA50A2VEB9 / FBA50A2VEB9 / RZQSG125L9V1B","FBA140A2VEB / RZQSG140L9V1B"]
["Dzesēšanas jauda","Nom.","","kW","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","12.00","12.00","12.00","12.00","13.40"]
["Telpu dzesēšana","SEER","","","5.10","5.84","5.61","5.10","5.10","4.80","5.47","4.80","4.80","5.23"]
["","Gada enerģijas patēriņš","","kWh/a","467","408","593","652","652","875","768","875","875","1,537"]
["","Jauda","Pdesign","kW","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","12.00","12.00","12.00","12.00","13.40"]
["","Energoefektivitātes klase","","","A","A+","A+","A","A","B","A","B","B"]
["Telpu apsilde (mērens klimats)","Jauda","Pdesign","kW","6.00","6.00","7.60","7.60","7.60","7.60","7.60","7.60","7.60","11.57"]
["","SCOP/A","","","3.80","4.01","4.15","3.80","3.80","3.80","4.01","3.80","3.80","3.81"]
["","Energoefektivitātes klase","","","A","A+","A+","A","A","A","A+","A","A"]
["","Gada enerģijas patēriņš","","kWh/a","2,211","2,095","2,564","2,800","2,800","2,800","2,653","2,800","2,800","4,255"]
["Nominālā efektivitāte","Gada enerģijas patēriņš","","kWh","","991","1,418","1,552","","1,974","1,858","2,120","2,041"]
["","EER","","","3.15","3.43","3.35","3.06","3.28","3.04","3.23","2.83","2.94","2.28"]
["","COP","","","","3.92","3.67","3.30","","3.35","3.63","3.26","3.30","3.40"]
["","Enerģijas marķēšanas direktīva","Dzesēšana","","","A","A","B","","B","A","C","C"]
["","","Apsilde","","","A","A","C","","C","A","C","C"]
["Apsildes jauda","Nom.","","kW","","7.50","10.80","10.80","","13.50","13.50","13.50","13.50","15.50"]
["Notes","","","","(1) - Nominālā dzesēšanas jauda noteikta, pamatojoties uz: iekštelpu temperatūru: 27°CDB, 19°CWB, āra temperatūru: 35°CDB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5 m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(1) - Nominālā dzesēšanas jauda noteikta, pamatojoties uz: iekštelpu temperatūru: 27°CDB, 19°CWB, āra temperatūru: 35°CDB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5 m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(1) - Nominālā dzesēšanas jauda noteikta, pamatojoties uz: iekštelpu temperatūru: 27°CDB, 19°CWB, āra temperatūru: 35°CDB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5 m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(1) - Nominālā dzesēšanas jauda noteikta, pamatojoties uz: iekštelpu temperatūru: 27°CDB, 19°CWB, āra temperatūru: 35°CDB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5 m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(1) - Nominālā dzesēšanas jauda noteikta, pamatojoties uz: iekštelpu temperatūru: 27°CDB, 19°CWB, āra temperatūru: 35°CDB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5 m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(1) - Nominālā dzesēšanas jauda noteikta, pamatojoties uz: iekštelpu temperatūru: 27°CDB, 19°CWB, āra temperatūru: 35°CDB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5 m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(1) - Nominālā dzesēšanas jauda noteikta, pamatojoties uz: iekštelpu temperatūru: 27°CDB, 19°CWB, āra temperatūru: 35°CDB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5 m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(1) - Nominālā dzesēšanas jauda noteikta, pamatojoties uz: iekštelpu temperatūru: 27°CDB, 19°CWB, āra temperatūru: 35°CDB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5 m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(1) - Nominālā dzesēšanas jauda noteikta, pamatojoties uz: iekštelpu temperatūru: 27°CDB, 19°CWB, āra temperatūru: 35°CDB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5 m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(1) - Nominālā dzesēšanas jauda noteikta, pamatojoties uz: iekštelpu temperatūru: 27°CDB, 19°CWB, āra temperatūru: 35°CDB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5 m, līmeņa atšķirība: 0 m."]
["","","","","(2) - Nominālās apsildes jaudas balstās uz: iekštelpas temperatūru: 20°CDB, ārējo temperatūru: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalentā dzesētāja cauruļvadu sistēma: 5m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(2) - Nominālās apsildes jaudas balstās uz: iekštelpas temperatūru: 20°CDB, ārējo temperatūru: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalentā dzesētāja cauruļvadu sistēma: 5m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(2) - Nominālās apsildes jaudas balstās uz: iekštelpas temperatūru: 20°CDB, ārējo temperatūru: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalentā dzesētāja cauruļvadu sistēma: 5m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(2) - Nominālās apsildes jaudas balstās uz: iekštelpas temperatūru: 20°CDB, ārējo temperatūru: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalentā dzesētāja cauruļvadu sistēma: 5m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(2) - Nominālās apsildes jaudas balstās uz: iekštelpas temperatūru: 20°CDB, ārējo temperatūru: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalentā dzesētāja cauruļvadu sistēma: 5m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(2) - Nominālās apsildes jaudas balstās uz: iekštelpas temperatūru: 20°CDB, ārējo temperatūru: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalentā dzesētāja cauruļvadu sistēma: 5m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(2) - Nominālās apsildes jaudas balstās uz: iekštelpas temperatūru: 20°CDB, ārējo temperatūru: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalentā dzesētāja cauruļvadu sistēma: 5m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(2) - Nominālās apsildes jaudas balstās uz: iekštelpas temperatūru: 20°CDB, ārējo temperatūru: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalentā dzesētāja cauruļvadu sistēma: 5m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(2) - Nominālās apsildes jaudas balstās uz: iekštelpas temperatūru: 20°CDB, ārējo temperatūru: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalentā dzesētāja cauruļvadu sistēma: 5m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(2) - Nominālās apsildes jaudas balstās uz: iekštelpas temperatūru: 20°CDB, ārējo temperatūru: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalentā dzesētāja cauruļvadu sistēma: 5m, līmeņa atšķirība: 0 m."]
["","","","","(3) - Darbības diapazonu skatiet atsevišķā attēlā","(3) - Darbības diapazonu skatiet atsevišķā attēlā","(3) - Darbības diapazonu skatiet atsevišķā attēlā","(3) - Darbības diapazonu skatiet atsevišķā attēlā","(3) - Darbības diapazonu skatiet atsevišķā attēlā","(3) - Darbības diapazonu skatiet atsevišķā attēlā","(3) - Darbības diapazonu skatiet atsevišķā attēlā","(3) - Darbības diapazonu skatiet atsevišķā attēlā","(3) - Darbības diapazonu skatiet atsevišķā attēlā","(3) - Darbības diapazonu skatiet atsevišķā attēlā"]
["","","","","(4) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā","(4) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā","(4) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā","(4) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā","(4) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā","(4) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā","(4) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā","(4) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā","(4) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā","(4) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā"]