{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":30,"n_cols":15,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FBA-A / RZAG-MY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZAG71M7Y1B","FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZAG71M7Y1B","FBA50A2VEB / FBA50A2VEB / RZAG71M7Y1B","FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZAG100M7Y1B","FBA50A2VEB / FBA50A2VEB / RZAG100M7Y1B","FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZAG100M7Y1B","FBA50A2VEB / FBA50A2VEB / FBA50A2VEB / RZAG100M7Y1B","FBA71A2VEB / FBA71A2VEB / RZAG100M7Y1B","FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZAG125M7Y1B","FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZAG140M7Y1B"]
["Dzesēšanas jauda","Nom.","","kW","6.80 (1)","6.80 (1)","6.80 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","","12.1 (1)","13.4 (1)"]
["Telpas dzesēšana","Gada enerģijas patēriņš","","kWh/a","469","401","437","567","510","572","508","","649","699"]
["","Jauda","Pdesign","kW","6.80","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","9.50","","12.1","13.4"]
["Telpu apsilde (mērens klimats)","Jauda","Pdesign","kW","4.70","4.70","4.70","7.80","7.80","7.80","7.80","","9.52","9.52"]
["","Gada enerģijas patēriņš","","kWh/a","1,732","1,700","1,696","2,730","2,651","2,786","2,690","","2,240","3,332"]
["Apsildes jauda","Nom.","","kW","7.50 (2)","7.50 (2)","7.50 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","","13.5 (2)","15.5 (2)"]
["Telpas dzesēšana","SEER","","","5.08","5.94","5.45","5.86","6.52","5.81","6.54","","11.2","11.5"]
["","Energoefektivitātes klase","","","B","A+","A","A+","A++","A+","A++"]
["Telpu apsilde (mērens klimats)","SCOP/A","","","3.80","3.87","3.88","4.00","4.12","3.92","4.06","","5.95","4.00"]
["","Energoefektivitātes klase","","","A","A","A","A","A+","A","A+"]
["Notes","","","","(1) - Nominālā dzesēšanas jauda noteikta, pamatojoties uz: iekštelpu temp.: 27°CDB, 19°CWB, āra temperatūru: 35°CDB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5 m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(1) - Dzesēšana: T2: iekštelpu temp. 26,6°CDB, 19,4°CWB, āra temp. 48°CDB [Btu/hr/W]","(1) - Nominālā dzesēšanas jauda noteikta, pamatojoties uz: iekštelpu temp.: 27°CDB, 19°CWB, āra temperatūru: 35°CDB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5 m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(1) - Dzesēšana: T2: iekštelpu temp. 26,6°CDB, 19,4°CWB, āra temp. 48°CDB [Btu/hr/W]","(1) - Dzesēšana: T2: iekštelpu temp. 26,6°CDB, 19,4°CWB, āra temp. 48°CDB [Btu/hr/W]","(1) - Nominālā dzesēšanas jauda noteikta, pamatojoties uz: iekštelpu temp.: 27°CDB, 19°CWB, āra temperatūru: 35°CDB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5 m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(1) - Nominālā dzesēšanas jauda noteikta, pamatojoties uz: iekštelpu temp.: 27°CDB, 19°CWB, āra temperatūru: 35°CDB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5 m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(1) - Nominālā dzesēšanas jauda noteikta, pamatojoties uz: iekštelpu temp.: 27°CDB, 19°CWB, āra temperatūru: 35°CDB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5 m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(1) - Dzesēšana: iekšējā temp. 27 °CDB,19,0 °CWB; ārējā temp. 35°CDB; ekvivalentais cauruļvadu garums: 5m; līmeņa atšķirība: 0 m","(1) - Dzesēšana: iekšējā temp. 27 °CDB,19,0 °CWB; ārējā temp. 35°CDB; ekvivalentais cauruļvadu garums: 5m; līmeņa atšķirība: 0 m"]
["","","","","(2) - Nominālās apsildes jaudas balstās uz: iekštelpas temperatūru: 20°CDB, ārējo temperatūru: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalentā dzesētāja cauruļvadu sistēma: 5m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(2) - Nominālās apsildes jaudas balstās uz: iekštelpas temperatūru: 20°CDB, ārējo temperatūru: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalentā dzesētāja cauruļvadu sistēma: 5m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(2) - Nominālās apsildes jaudas balstās uz: iekštelpas temperatūru: 20°CDB, ārējo temperatūru: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalentā dzesētāja cauruļvadu sistēma: 5m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(2) - Nominālās apsildes jaudas balstās uz: iekštelpas temperatūru: 20°CDB, ārējo temperatūru: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalentā dzesētāja cauruļvadu sistēma: 5m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(2) - Nominālās apsildes jaudas balstās uz: iekštelpas temperatūru: 20°CDB, ārējo temperatūru: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalentā dzesētāja cauruļvadu sistēma: 5m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(2) - Nominālās apsildes jaudas balstās uz: iekštelpas temperatūru: 20°CDB, ārējo temperatūru: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalentā dzesētāja cauruļvadu sistēma: 5m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(2) - Nominālās apsildes jaudas balstās uz: iekštelpas temperatūru: 20°CDB, ārējo temperatūru: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalentā dzesētāja cauruļvadu sistēma: 5m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(2) - Nominālās apsildes jaudas balstās uz: iekštelpas temperatūru: 20°CDB, ārējo temperatūru: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalentā dzesētāja cauruļvadu sistēma: 5m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(2) - Nominālās apsildes jaudas balstās uz: iekštelpas temperatūru: 20°CDB, ārējo temperatūru: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalentā dzesētāja cauruļvadu sistēma: 5m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(2) - Nominālās apsildes jaudas balstās uz: iekštelpas temperatūru: 20°CDB, ārējo temperatūru: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalentā dzesētāja cauruļvadu sistēma: 5m, līmeņa atšķirība: 0 m."]
["Outdoor unit","","","","","","","","","","","RZAG100M7Y1B"]
["Dzesēšanas jauda","Nom.","","kW","","","","","","","","9.50 (1)"]
["Apsildes jauda","Nom.","","kW","","","","","","","","10.8 (2)"]
["Telpu dzesēšana","Energoefektivitātes klase","","","","","","","","","","A++"]
["","Jauda","Pdesign","kW","","","","","","","","9.50"]
["","SEER","","","","","","","","","","7.88"]
["","Gada enerģijas patēriņš","","kWh/a","","","","","","","","422"]
["Telpu apsilde (mērens klimats)","Energoefektivitātes klase","","","","","","","","","","A+"]
["","Jauda","Pdesign","kW","","","","","","","","7.80"]
["","SCOP/A","","","","","","","","","","4.43"]
["","Gada enerģijas patēriņš","","kWh/a","","","","","","","","2465"]
["Energoefektivitātes diapazons","","","","","","","","","","","A+++ ~ D","","","A+++ ~ D"]