{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":56,"n_cols":11,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAG-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAG35AVEB (Archived)","FCAG50AVEB (Archived)","FCAG60AVEB (Archived)","FCAG71AVEB (Archived)","FCAG100AVEB (Archived)","FCAG125AVEB (Archived)","FCAG140AVEB (Archived)"]
["Skaņas spiediena līmenis","Apsilde","Augsta","dBA","31","31","33","33","37","41","41"]
["","","Vidēja","dBA","29","29","31","31","33","35","35"]
["","","Zema","dBA","27","27","28","28","29","29","29"]
["","Dzesēšana","Vidēja","dBA","29","29","31","31","33","35","35"]
["","","Zema","dBA","27","27","28","28","29","29","29"]
["","","Augsta","dBA","31","31","33","35","37","41","41"]
["Standard Accessories","Lietošanas rokasgrāmata","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Uzstādīšanas rokasgrāmata","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Izplūdes šļūtene","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Izplūdes šļūtenes skava","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Kronšteina skavas paplāksne","","","8","8","8","8","8","8","8"]
["","Skrūves","","","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Uzstādīšanas ceļvedis","","","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Piederumu izolācija","","","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Blīvējuma paliktņi","","","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Drenāžas blīvējuma paliktnis","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Vadu skavas materiāli","","","7","7","7","7","7","7","7"]
["Vadības sistēmas","Tālv. pults ar vadu","","","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7"]
["","Infrared remote control","","","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F"]
["Dzesēšanas jauda","Kopējā jauda","Nom.","kW","","","","","","12.10","13.40"]
["Cauruļu savienojumi","Šķidrums","OD","mm","6.35","6.35","6.35","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Gāze","OD","mm","9.52","12.70","12.70","15.90","15.90","15.90","15.90"]
["","Izplūde","","","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)"]
["Apdares panelis 4","Izmēri","Dziļums","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","Platums","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","Augstums","mm","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Modelis","","","BYCQ140D7W1 - balts ar pelēkām žalūzijām","BYCQ140D7W1 - balts ar pelēkām žalūzijām","BYCQ140D7W1 - balts ar pelēkām žalūzijām","BYCQ140D7W1 - balts ar pelēkām žalūzijām","BYCQ140D7W1 - balts ar pelēkām žalūzijām","BYCQ140D7W1 - balts ar pelēkām žalūzijām","BYCQ140D7W1 - balts ar pelēkām žalūzijām"]
["","Krāsa","","","Dzidri balts (RAL 9010)","Dzidri balts (RAL 9010)","Dzidri balts (RAL 9010)","Dzidri balts (RAL 9010)","Dzidri balts (RAL 9010)","Dzidri balts (RAL 9010)","Dzidri balts (RAL 9010)"]
["","Svars","","kg","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4"]
["Sound power level","Dzesēšana","","dBA","49","49","51","51","54","58","58"]
["","Apsilde","","dBA","49","49","51","51","54","58","58"]
["Izmēri","Ierīce","Platums","mm","840","840","840","840","840","840","840"]
["","","Dziļums","mm","840","840","840","840","840","840","840"]
["","","Augstums","mm","204","204","204","204","246","246","246"]
["Korpuss","Materiāls","","","Galvanizēta tērauda plāksne","Galvanizēta tērauda plāksne","Galvanizēta tērauda plāksne","Galvanizēta tērauda plāksne","Galvanizēta tērauda plāksne","Galvanizēta tērauda plāksne","Galvanizēta tērauda plāksne"]
["Svars","Ierīce","","kg","18","19","19","21","24","24","24"]
["Apdares panelis","Svars","","kg","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3"]
["","Modelis","","","BYCQ140D7GFW1 - automātiski attīrošais panelis ar smalka sieta filtru","BYCQ140D7GFW1 - automātiski attīrošais panelis ar smalka sieta filtru","BYCQ140D7GFW1 - automātiski attīrošais panelis ar smalka sieta filtru","BYCQ140D7GFW1 - automātiski attīrošais panelis ar smalka sieta filtru","BYCQ140D7GFW1 - automātiski attīrošais panelis ar smalka sieta filtru","BYCQ140D7GFW1 - automātiski attīrošais panelis ar smalka sieta filtru","BYCQ140D7GFW1 - automātiski attīrošais panelis ar smalka sieta filtru"]
["","Izmēri","Augstums","mm","130","130","130","130","130","130","130"]
["","","Dziļums","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","Platums","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Krāsa","","","Tīri balts (RAL 9010)","Tīri balts (RAL 9010)","Tīri balts (RAL 9010)","Tīri balts (RAL 9010)","Tīri balts (RAL 9010)","Tīri balts (RAL 9010)","Tīri balts (RAL 9010)"]
["Apsildes jauda","Kopējā jauda","Nom.","kW","","","","","","13.5","15.5"]
["Power supply","Fāze","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekvence","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Spriegums","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Notes","","","","(1) - Skaņas jaudas līmenis ir absolūta vērtība, kas apzīmē jaudu, kuru ģenerē skaņas avots.","(1) - Skaņas jaudas līmenis ir absolūta vērtība, kas apzīmē jaudu, kuru ģenerē skaņas avots.","(1) - Skaņas jaudas līmenis ir absolūta vērtība, kas apzīmē jaudu, kuru ģenerē skaņas avots.","(1) - Skaņas jaudas līmenis ir absolūta vērtība, kas apzīmē jaudu, kuru ģenerē skaņas avots.","(1) - Skaņas jaudas līmenis ir absolūta vērtība, kas apzīmē jaudu, kuru ģenerē skaņas avots.","(1) - Skaņas jaudas līmenis ir absolūta vērtība, kas apzīmē jaudu, kuru ģenerē skaņas avots.","(1) - Skaņas jaudas līmenis ir absolūta vērtība, kas apzīmē jaudu, kuru ģenerē skaņas avots."]
["","","","","(2) - BYCQ140D7W1W ir balta izolācija. Netīrumu veidošanās uz baltas izolācijas ir labāk redzama, tāpēc BYCQ140D7W1W apdares paneli nav ieteicams uzstādīt vietā, kur iespējama netīrumu koncentrācija.","(2) - BYCQ140D7W1W ir balta izolācija. Netīrumu veidošanās uz baltas izolācijas ir labāk redzama, tāpēc BYCQ140D7W1W apdares paneli nav ieteicams uzstādīt vietā, kur iespējama netīrumu koncentrācija.","(2) - BYCQ140D7W1W ir balta izolācija. Netīrumu veidošanās uz baltas izolācijas ir labāk redzama, tāpēc BYCQ140D7W1W apdares paneli nav ieteicams uzstādīt vietā, kur iespējama netīrumu koncentrācija.","(2) - BYCQ140D7W1W ir balta izolācija. Netīrumu veidošanās uz baltas izolācijas ir labāk redzama, tāpēc BYCQ140D7W1W apdares paneli nav ieteicams uzstādīt vietā, kur iespējama netīrumu koncentrācija.","(2) - BYCQ140D7W1W ir balta izolācija. Netīrumu veidošanās uz baltas izolācijas ir labāk redzama, tāpēc BYCQ140D7W1W apdares paneli nav ieteicams uzstādīt vietā, kur iespējama netīrumu koncentrācija.","(2) - BYCQ140D7W1W ir balta izolācija. Netīrumu veidošanās uz baltas izolācijas ir labāk redzama, tāpēc BYCQ140D7W1W apdares paneli nav ieteicams uzstādīt vietā, kur iespējama netīrumu koncentrācija.","(2) - BYCQ140D7W1W ir balta izolācija. Netīrumu veidošanās uz baltas izolācijas ir labāk redzama, tāpēc BYCQ140D7W1W apdares paneli nav ieteicams uzstādīt vietā, kur iespējama netīrumu koncentrācija."]
["","","","","(3) - BYCQ140D7W1: dzidri balts standarta panelis ar pelēkām žalūzijām; BYCQ140D7W1W: dzidri balts standarta panelis ar baltām žalūzijām; BYCQ140D7GW1: dzidri palts panelis ar automātiskās tīrīšanas funkciju.","(3) - BYCQ140D7W1: dzidri balts standarta panelis ar pelēkām žalūzijām; BYCQ140D7W1W: dzidri balts standarta panelis ar baltām žalūzijām; BYCQ140D7GW1: dzidri palts panelis ar automātiskās tīrīšanas funkciju.","(3) - BYCQ140D7W1: dzidri balts standarta panelis ar pelēkām žalūzijām; BYCQ140D7W1W: dzidri balts standarta panelis ar baltām žalūzijām; BYCQ140D7GW1: dzidri palts panelis ar automātiskās tīrīšanas funkciju.","(3) - BYCQ140D7W1: dzidri balts standarta panelis ar pelēkām žalūzijām; BYCQ140D7W1W: dzidri balts standarta panelis ar baltām žalūzijām; BYCQ140D7GW1: dzidri palts panelis ar automātiskās tīrīšanas funkciju.","(3) - BYCQ140D7W1: dzidri balts standarta panelis ar pelēkām žalūzijām; BYCQ140D7W1W: dzidri balts standarta panelis ar baltām žalūzijām; BYCQ140D7GW1: dzidri palts panelis ar automātiskās tīrīšanas funkciju.","(3) - BYCQ140D7W1: dzidri balts standarta panelis ar pelēkām žalūzijām; BYCQ140D7W1W: dzidri balts standarta panelis ar baltām žalūzijām; BYCQ140D7GW1: dzidri palts panelis ar automātiskās tīrīšanas funkciju.","(3) - BYCQ140D7W1: dzidri balts standarta panelis ar pelēkām žalūzijām; BYCQ140D7W1W: dzidri balts standarta panelis ar baltām žalūzijām; BYCQ140D7GW1: dzidri palts panelis ar automātiskās tīrīšanas funkciju."]
["","","","","(4) - Šī funkcija ir īpaši paredzēta lietojumam smalko putekļu vidēs(apģērbu veikalos). Nelietojiet šo funkciju augsta mitruma un/vai taukainās vidēs.","(4) - Šī funkcija ir īpaši paredzēta lietojumam smalko putekļu vidēs(apģērbu veikalos). Nelietojiet šo funkciju augsta mitruma un/vai taukainās vidēs.","(4) - Šī funkcija ir īpaši paredzēta lietojumam smalko putekļu vidēs(apģērbu veikalos). Nelietojiet šo funkciju augsta mitruma un/vai taukainās vidēs.","(4) - Šī funkcija ir īpaši paredzēta lietojumam smalko putekļu vidēs(apģērbu veikalos). Nelietojiet šo funkciju augsta mitruma un/vai taukainās vidēs.","(4) - Šī funkcija ir īpaši paredzēta lietojumam smalko putekļu vidēs(apģērbu veikalos). Nelietojiet šo funkciju augsta mitruma un/vai taukainās vidēs.","(4) - Šī funkcija ir īpaši paredzēta lietojumam smalko putekļu vidēs(apģērbu veikalos). Nelietojiet šo funkciju augsta mitruma un/vai taukainās vidēs.","(4) - Šī funkcija ir īpaši paredzēta lietojumam smalko putekļu vidēs(apģērbu veikalos). Nelietojiet šo funkciju augsta mitruma un/vai taukainās vidēs."]