{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":26,"n_cols":23,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAG-B / RZQG-L(8)Y1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAG100BVEB / RZQG100L8Y1B","FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / RZQG71L8Y1B","FCAG71BVEB / RZQG71L8Y1B","FCAG100BVEB / RZQG71L8Y1B","FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / RZQG71L8Y1B","FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / RZQG71L8Y1B","FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / RZQG100L8Y1B","FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / RZQG100L8Y1B","FCAG140BVEB / RZQG100L8Y1B","FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / RZQG100L8Y1B","FCAG71BVEB / FCAG71BVEB / RZQG100L8Y1B","FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / RZQG100L8Y1B","FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / RZQG125L8Y1B","FCAG60BVEB / FCAG60BVEB / RZQG125L8Y1B","FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / RZQG125L8Y1B","FCAG125BVEB / RZQG125L8Y1B","FCAG71BVEB / FCAG71BVEB / RZQG125L8Y1B","FCAG140BVEB / RZQG125L8Y1B","FCAG140BVEB / RZQG140L7Y1B"]
["Dzesēšanas jauda","Nom.","","kW","","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","13.40"]
["Apsildes jauda","Nom.","","kW","","","7.50","","","","","","","","","","","","","13.50","","","15.50"]
["Nominālā efektivitāte","EER","","","","3.30","3.39","3.39","3.30","3.30","3.11","3.75","3.87","3.75","3.75","3.81","3.73","3.61","3.61","3.71","3.61","3.71","2.50"]
["","COP","","","","","3.97","","","","","","","","","","","","","3.63","","","3.61"]
["","Gada enerģijas patēriņš","","kWh","","","1,003","","","","","","","","","","","","","1,617"]
["","Enerģijas marķēšanas direktīva","Dzesēšana","","","","A","","","","","","","","","","","","","A"]
["","","Apsilde","","","","A","","","","","","","","","","","","","A"]
["Telpu dzesēšana","Energoefektivitātes klase","","","","A","A++","A++","A","A","A","A","A++","A","A","A","A","A","A","A+","A","A+"]
["","Jauda","Pdesign","kW","","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","13.40"]
["","SEER","","","","5.10","6.72","6.80","5.10","5.10","5.10","5.10","6.80","5.10","5.10","5.10","5.10","5.10","5.10","6.00","5.10","6.00","6.44"]
["","Gada enerģijas patēriņš","","kWh/a","","467","355","350","467","467","652","652","489","652","652","652","824","824","824","700","824","700","1,249"]
["Telpu apsilde (mērens klimats)","Energoefektivitātes klase","","","","A","A+","A+","A","A","A","A","A++","A","A","A","A","A","A","A+","A","A+"]
["","Jauda","Pdesign","kW","","6.00","6.33","6.33","6.00","6.00","7.60","11.30","11.30","11.30","11.30","11.30","12.71","12.71","12.71","12.66","12.71","12.66","11.56"]
["","SCOP/A","","","","3.80","4.20","4.20","3.80","3.80","3.81","3.80","4.61","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80","4.10","3.80","4.10","4.27"]
["","Gada enerģijas patēriņš","","kWh/a","","2,211","2,110","2,110","2,211","2,211","2,790","4,164","3,432","4,164","4,164","4,164","4,683","4,683","4,683","4,323","4,683","4,323","3,795"]
["Notes","","","","","(1) - Darbības diapazonu skatiet atsevišķā attēlā","(1) - Nominālā dzesēšanas jauda noteikta, pamatojoties uz: iekštelpu temperatūru: 27°CDB, 19°CWB, āra temperatūru: 35°CDB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5 m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(1) - Darbības diapazonu skatiet atsevišķā attēlā","(1) - Nominālā dzesēšanas jauda noteikta, pamatojoties uz: iekštelpu temperatūru: 27°CDB, 19°CWB, āra temperatūru: 35°CDB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5 m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(1) - Darbības diapazonu skatiet atsevišķā attēlā","(1) - Darbības diapazonu skatiet atsevišķā attēlā","(1) - Darbības diapazonu skatiet atsevišķā attēlā","(1) - Darbības diapazonu skatiet atsevišķā attēlā","(1) - Nominālā dzesēšanas jauda noteikta, pamatojoties uz: iekštelpu temperatūru: 27°CDB, 19°CWB, āra temperatūru: 35°CDB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5 m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(1) - Darbības diapazonu skatiet atsevišķā attēlā","(1) - Nominālā dzesēšanas jauda noteikta, pamatojoties uz: iekštelpu temperatūru: 27°CDB, 19°CWB, āra temperatūru: 35°CDB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5 m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(1) - Nominālā dzesēšanas jauda noteikta, pamatojoties uz: iekštelpu temperatūru: 27°CDB, 19°CWB, āra temperatūru: 35°CDB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5 m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(1) - Nominālā dzesēšanas jauda noteikta, pamatojoties uz: iekštelpu temperatūru: 27°CDB, 19°CWB, āra temperatūru: 35°CDB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5 m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(1) - Nominālā dzesēšanas jauda noteikta, pamatojoties uz: iekštelpu temperatūru: 27°CDB, 19°CWB, āra temperatūru: 35°CDB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5 m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(1) - Nominālā dzesēšanas jauda noteikta, pamatojoties uz: iekštelpu temperatūru: 27°CDB, 19°CWB, āra temperatūru: 35°CDB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5 m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(1) - Darbības diapazonu skatiet atsevišķā attēlā","(1) - Darbības diapazonu skatiet atsevišķā attēlā","(1) - Nominālā dzesēšanas jauda noteikta, pamatojoties uz: iekštelpu temperatūru: 27°CDB, 19°CWB, āra temperatūru: 35°CDB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5 m, līmeņa atšķirība: 0 m."]
["","","","","","(2) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā","(2) - Nominālās apsildes jaudas balstās uz: iekštelpas temperatūru: 20°CDB, ārējo temperatūru: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalentā dzesētāja cauruļvadu sistēma: 5m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(2) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā","(2) - Nominālās apsildes jaudas balstās uz: iekštelpas temperatūru: 20°CDB, ārējo temperatūru: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalentā dzesētāja cauruļvadu sistēma: 5m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(2) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā","(2) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā","(2) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā","(2) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā","(2) - Nominālās apsildes jaudas balstās uz: iekštelpas temperatūru: 20°CDB, ārējo temperatūru: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalentā dzesētāja cauruļvadu sistēma: 5m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(2) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā","(2) - Nominālās apsildes jaudas balstās uz: iekštelpas temperatūru: 20°CDB, ārējo temperatūru: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalentā dzesētāja cauruļvadu sistēma: 5m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(2) - Nominālās apsildes jaudas balstās uz: iekštelpas temperatūru: 20°CDB, ārējo temperatūru: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalentā dzesētāja cauruļvadu sistēma: 5m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(2) - Nominālās apsildes jaudas balstās uz: iekštelpas temperatūru: 20°CDB, ārējo temperatūru: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalentā dzesētāja cauruļvadu sistēma: 5m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(2) - Nominālās apsildes jaudas balstās uz: iekštelpas temperatūru: 20°CDB, ārējo temperatūru: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalentā dzesētāja cauruļvadu sistēma: 5m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(2) - Nominālās apsildes jaudas balstās uz: iekštelpas temperatūru: 20°CDB, ārējo temperatūru: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalentā dzesētāja cauruļvadu sistēma: 5m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(2) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā","(2) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā","(2) - Nominālās apsildes jaudas balstās uz: iekštelpas temperatūru: 20°CDB, ārējo temperatūru: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalentā dzesētāja cauruļvadu sistēma: 5m, līmeņa atšķirība: 0 m."]
["Energoefektivitātes diapazons","","","","A+++ ~ D"]
["Notes","","","","","","(3) - Darbības diapazonu skatiet atsevišķā attēlā","","(3) - Darbības diapazonu skatiet atsevišķā attēlā","","","","","(3) - Darbības diapazonu skatiet atsevišķā attēlā","","(3) - Darbības diapazonu skatiet atsevišķā attēlā","(3) - Darbības diapazonu skatiet atsevišķā attēlā","(3) - Darbības diapazonu skatiet atsevišķā attēlā","(3) - Darbības diapazonu skatiet atsevišķā attēlā","(3) - Darbības diapazonu skatiet atsevišķā attēlā","","","(3) - Darbības diapazonu skatiet atsevišķā attēlā"]
["","","","","","","(4) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā","","(4) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā","","","","","(4) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā","","(4) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā","(4) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā","(4) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā","(4) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā","(4) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā","","","(4) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā"]