{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":64,"n_cols":12,"rows_kept":64,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAG-B"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FCAG35BVEB","FCAG50BVEB","FCAG60BVEB","FCAG71BVEB","FCAG100BVEB","FCAG125BVEB","FCAG140BVEB"]
["Dzesēšanas jauda","Kopējā jauda","","Nom.","kW","3.50","5.00","5.70","6.80","9.50","12.10","13.40"]
["Apsildes jauda","Kopējā jauda","","Nom.","kW","4.2","6.0","7.0","7.5","10.8","13.5","15.5"]
["Korpuss","Materiāls","","","","Galvanizēta tērauda plāksne","Galvanizēta tērauda plāksne","Galvanizēta tērauda plāksne","Galvanizēta tērauda plāksne","Galvanizēta tērauda plāksne","Galvanizēta tērauda plāksne","Galvanizēta tērauda plāksne"]
["Izmēri","Ierīce","","Augstums","mm","204","204","204","204","246","246","246"]
["","","","Platums","mm","840","840","840","840","840","840","840"]
["","","","Dziļums","mm","840","840","840","840","840","840","840"]
["Svars","Ierīce","","","kg","18","19","19","21","23","23","23"]
["Ventilators","Gaisa plūsmas ātrums","Dzesēšana","Augsta","m³/min.","12.9","14.6","14.9","15.1","22.7","27.2","27.2"]
["","Gaisa caurplūde","Dzesēšana","Vidēja","m³/min.","10.6","11.8","12.2","13","17.8","20.4","20.4"]
["","","","Zema","m³/min.","8.8","9.4","9.6","10.8","13","13.1","13.1"]
["","","Apsilde","Augsta","m³/min.","14.1","14.6","14.9","15.1","23","27","27"]
["","Gaisa caurplūde","Apsilde","Vidēja","m³/min.","11.6","11.8","12.2","12.9","18.1","20.2","20.2"]
["","","Apsilde","Zema","m³/min.","9.4","9.4","9.6","10.8","13.2","13","13"]
["Skaņas jaudas līmenis","Dzesēšana","","","dBA","49","49","51","51","54","58","58"]
["","Apsilde","","","dBA","49","49","51","51","54","58","58"]
["Skaņas spiediena līmenis","Dzesēšana","","Augsta","dBA","31","31","33","35","37","41","41"]
["","","","Vidēja","dBA","29","29","31","31","33","35","35"]
["","","","Zema","dBA","27","27","28","28","29","29","29"]
["","Apsilde","","Augsta","dBA","31","31","33","33","37","41","41"]
["","","","Vidēja","dBA","29","29","31","31","33","35","35"]
["","","","Zema","dBA","27","27","28","28","29","29","29"]
["Cauruļu savienojumi","Šķidrums","","OD","mm","6.35","6.35","6.35","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Gāze","","OD","mm","9.52","12.7","12.7","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Aizplūde","","","","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)"]
["Apdares panelis","Modelis","","","","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B"]
["","Izmēri","","Augstums","mm","65","65","65","65","65","65","65"]
["","","","Platums","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","","Dziļums","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Svars","","","kg","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5"]
["Apdares panelis 2","Modelis","","","","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B"]
["","Izmēri","","Augstums","mm","148","148","148","148","148","148","148"]
["","","","Platums","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","","Dziļums","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Svars","","","kg","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3"]
["Apdares panelis 3","Modelis","","","","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB"]
["","Izmēri","","Augstums","mm","106","106","106","106","106","106","106"]
["","","","Platums","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","","Dziļums","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Svars","","","kg","6.5","6.5","6.5","6.5","6.5","6.5","6.5"]
["Vadības sistēmas","Infrasarkano staru tālv. pults","","","","BRC7FA532F, BRC7FB532F, BRC7FA532FB, BRC7FB532FB","BRC7FA532F, BRC7FB532F, BRC7FA532FB, BRC7FB532FB","BRC7FA532F, BRC7FB532F, BRC7FA532FB, BRC7FB532FB","BRC7FA532F, BRC7FB532F, BRC7FA532FB, BRC7FB532FB","BRC7FA532F, BRC7FB532F, BRC7FA532FB, BRC7FB532FB","BRC7FA532F, BRC7FB532F, BRC7FA532FB, BRC7FB532FB","BRC7FA532F, BRC7FB532F, BRC7FA532FB, BRC7FB532FB"]
["","Tālv. pults ar vadu","","","","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1H81W/S, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC2E52C7, BRC3E52C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1H81W/S, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC2E52C7, BRC3E52C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1H81W/S, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC2E52C7, BRC3E52C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1H81W/S, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC2E52C7, BRC3E52C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1H81W/S, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC2E52C7, BRC3E52C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1H81W/S, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC2E52C7, BRC3E52C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1H81W/S, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC2E52C7, BRC3E52C7"]
["Standard Accessories","Installation manual","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Washer for hanger bracket","","","","8","8","8","8","8","8","8"]
["","Operation manual","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Wire clamp material","","","","7","7","7","7","7","7","7"]
["","Clamp for drain hose","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Clamps","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Drain hose","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Installation guide","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Insulation for fitting","","","","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Screws","","","","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Sealing pads","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Barošanas avots","Fāze","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["Strāvas padeve","Frekvence","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Spriegums","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Notes","","","","","(1) - Skaņas jaudas līmenis ir absolūta vērtība, kas apzīmē jaudu, kuru ģenerē skaņas avots.","(1) - Skaņas jaudas līmenis ir absolūta vērtība, kas apzīmē jaudu, kuru ģenerē skaņas avots.","(1) - Skaņas jaudas līmenis ir absolūta vērtība, kas apzīmē jaudu, kuru ģenerē skaņas avots.","(1) - Skaņas jaudas līmenis ir absolūta vērtība, kas apzīmē jaudu, kuru ģenerē skaņas avots.","(1) - Skaņas jaudas līmenis ir absolūta vērtība, kas apzīmē jaudu, kuru ģenerē skaņas avots.","(1) - Skaņas jaudas līmenis ir absolūta vērtība, kas apzīmē jaudu, kuru ģenerē skaņas avots.","(1) - Skaņas jaudas līmenis ir absolūta vērtība, kas apzīmē jaudu, kuru ģenerē skaņas avots."]
["","","","","","(2) - BYCQ140E2W1W ir balta izolācija. Uz baltas izolācijas ir labāk redzami netīrumi, tāpēc BYCQ140E2W1W apdares paneli nav ieteicams uzstādīt vietā, kur iespējama netīrumu koncentrācija.","(2) - BYCQ140E2W1W ir balta izolācija. Uz baltas izolācijas ir labāk redzami netīrumi, tāpēc BYCQ140E2W1W apdares paneli nav ieteicams uzstādīt vietā, kur iespējama netīrumu koncentrācija.","(2) - BYCQ140E2W1W ir balta izolācija. Uz baltas izolācijas ir labāk redzami netīrumi, tāpēc BYCQ140E2W1W apdares paneli nav ieteicams uzstādīt vietā, kur iespējama netīrumu koncentrācija.","(2) - BYCQ140E2W1W ir balta izolācija. Uz baltas izolācijas ir labāk redzami netīrumi, tāpēc BYCQ140E2W1W apdares paneli nav ieteicams uzstādīt vietā, kur iespējama netīrumu koncentrācija.","(2) - BYCQ140E2W1W ir balta izolācija. Uz baltas izolācijas ir labāk redzami netīrumi, tāpēc BYCQ140E2W1W apdares paneli nav ieteicams uzstādīt vietā, kur iespējama netīrumu koncentrācija.","(2) - BYCQ140E2W1W ir balta izolācija. Uz baltas izolācijas ir labāk redzami netīrumi, tāpēc BYCQ140E2W1W apdares paneli nav ieteicams uzstādīt vietā, kur iespējama netīrumu koncentrācija.","(2) - BYCQ140E2W1W ir balta izolācija. Uz baltas izolācijas ir labāk redzami netīrumi, tāpēc BYCQ140E2W1W apdares paneli nav ieteicams uzstādīt vietā, kur iespējama netīrumu koncentrācija."]
["","","","","","(3) - BYCQ140E2W1: dzidri balts standarta panelis ar pelēkām žalūzijām; BYCQ140E2W1W: dzidri balts standarta panelis ar baltām žalūzijām; BYCQ140E2W1B: melns standarta panelis ar melnām žalūzijām;","(3) - BYCQ140E2W1: dzidri balts standarta panelis ar pelēkām žalūzijām; BYCQ140E2W1W: dzidri balts standarta panelis ar baltām žalūzijām; BYCQ140E2W1B: melns standarta panelis ar melnām žalūzijām;","(3) - BYCQ140E2W1: dzidri balts standarta panelis ar pelēkām žalūzijām; BYCQ140E2W1W: dzidri balts standarta panelis ar baltām žalūzijām; BYCQ140E2W1B: melns standarta panelis ar melnām žalūzijām;","(3) - BYCQ140E2W1: dzidri balts standarta panelis ar pelēkām žalūzijām; BYCQ140E2W1W: dzidri balts standarta panelis ar baltām žalūzijām; BYCQ140E2W1B: melns standarta panelis ar melnām žalūzijām;","(3) - BYCQ140E2W1: dzidri balts standarta panelis ar pelēkām žalūzijām; BYCQ140E2W1W: dzidri balts standarta panelis ar baltām žalūzijām; BYCQ140E2W1B: melns standarta panelis ar melnām žalūzijām;","(3) - BYCQ140E2W1: dzidri balts standarta panelis ar pelēkām žalūzijām; BYCQ140E2W1W: dzidri balts standarta panelis ar baltām žalūzijām; BYCQ140E2W1B: melns standarta panelis ar melnām žalūzijām;","(3) - BYCQ140E2W1: dzidri balts standarta panelis ar pelēkām žalūzijām; BYCQ140E2W1W: dzidri balts standarta panelis ar baltām žalūzijām; BYCQ140E2W1B: melns standarta panelis ar melnām žalūzijām;"]