{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":60,"n_cols":8,"rows_kept":60,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAHG-F"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAHG140FVEB","FCAHG100FVEB","FCAHG125FVEB","FCAHG71FVEB"]
["Skaņas spiediena līmenis","Apsilde","Augsta","dBA","45","44","45"]
["","","Vidēja","dBA","41","39","40"]
["","","Zema","dBA","37","33","35"]
["","Dzesēšana","Vidēja","dBA","41","39","40"]
["","","Zema","dBA","37","33","35"]
["","","Augsta","dBA","45","44","45"]
["Standard Accessories","Uzstādīšanas un lietošanas rokasgrāmata","","","Uzstādīšanas un lietošanas rokasgrāmata","Uzstādīšanas un lietošanas rokasgrāmata","Uzstādīšanas un lietošanas rokasgrāmata","Uzstādīšanas un lietošanas rokasgrāmata"]
["","Uzstādīšanas rokasgrāmata","","","Uzstādīšanas rokasgrāmata","Uzstādīšanas rokasgrāmata","Uzstādīšanas rokasgrāmata","Uzstādīšanas rokasgrāmata"]
["Refrigerant","GWP","","","675","675","675","675"]
["Cauruļu savienojumi","Šķidrums","OD","mm","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Gāze","OD","mm","15.9","15.9","15.9"]
["","Izplūde","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)"]
["Apdares panelis 4","Izmēri","Dziļums","mm","950","950","950","950"]
["","","Platums","mm","950","950","950","950"]
["","","Augstums","mm","50","50","50","50"]
["","Modelis","","","BYCQ140D7W1 - balts ar pelēkām žalūzijām","BYCQ140D7W1 - balts ar pelēkām žalūzijām","BYCQ140D7W1 - balts ar pelēkām žalūzijām","BYCQ140D7W1 - balts ar pelēkām žalūzijām"]
["","Krāsa","","","Dzidri balts (RAL 9010)","Dzidri balts (RAL 9010)","Dzidri balts (RAL 9010)","Dzidri balts (RAL 9010)"]
["","Svars","","kg","5.4","5.4","5.4","5.4"]
["Skaņas jaudas līmenis","Dzesēšana","","dBA","61","61","61"]
["","Apsilde","","dBA","61","61","61"]
["Izmēri","Ierīce","Platums","mm","840","840","840","840"]
["","","Dziļums","mm","840","840","840","840"]
["","","Augstums","mm","288","288","288","288"]
["Korpuss","Materiāls","","","Galvanizēta tērauda plāksne","Galvanizēta tērauda plāksne","Galvanizēta tērauda plāksne","Galvanizēta tērauda plāksne"]
["Svars","Ierīce","","kg","26.0","26.0","26.0","25.0"]
["Apdares panelis","Svars","","kg","10","10","10"]
["","Modelis","","","BYCQ140D7GFW1 - automātiski attīrošais panelis ar smalka sieta filtru","BYCQ140D7GFW1 - automātiski attīrošais panelis ar smalka sieta filtru","BYCQ140D7GFW1 - automātiski attīrošais panelis ar smalka sieta filtru"]
["","Izmēri","Augstums","mm","130","130","130"]
["","","Dziļums","mm","950","950","950"]
["","","Platums","mm","950","950","950"]
["","Krāsa","","","Tīri balts (RAL 9010)","Tīri balts (RAL 9010)","Tīri balts (RAL 9010)"]
["Power supply","Fāze","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekvence","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Nosaukums","","","VE","VE","VE","VE"]
["","Spriegums","","V","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Notes","","","","(1) - BYCQ140D7W1W ir balta izolācija. Netīrumu veidošanās uz baltas izolācijas ir labāk redzama, tāpēc BYCQ140D7W1W apdares paneli nav ieteicams uzstādīt vietā, kur iespējama netīrumu koncentrācija.","(1) - BYCQ140D7W1W ir balta izolācija. Netīrumu veidošanās uz baltas izolācijas ir labāk redzama, tāpēc BYCQ140D7W1W apdares paneli nav ieteicams uzstādīt vietā, kur iespējama netīrumu koncentrācija.","(1) - BYCQ140D7W1W ir balta izolācija. Netīrumu veidošanās uz baltas izolācijas ir labāk redzama, tāpēc BYCQ140D7W1W apdares paneli nav ieteicams uzstādīt vietā, kur iespējama netīrumu koncentrācija.","(1) - BYCQ140D7W1W ir balta izolācija. Netīrumu veidošanās uz baltas izolācijas ir labāk redzama, tāpēc BYCQ140D7W1W apdares paneli nav ieteicams uzstādīt vietā, kur iespējama netīrumu koncentrācija."]
["","","","","(2) - Satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes","(2) - Satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes","(2) - Satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes","(2) - Satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes"]
["","","","","(3) - Skaņas jaudas līmenis ir absolūta vērtība, kas apzīmē jaudu, kuru ģenerē skaņas avots.","(3) - Skaņas jaudas līmenis ir absolūta vērtība, kas apzīmē jaudu, kuru ģenerē skaņas avots.","(3) - Skaņas jaudas līmenis ir absolūta vērtība, kas apzīmē jaudu, kuru ģenerē skaņas avots.","(3) - Skaņas jaudas līmenis ir absolūta vērtība, kas apzīmē jaudu, kuru ģenerē skaņas avots."]
["Skaņas spiediena līmenis","Apsilde","Augsta","dBA","","","","36"]
["","","Vidēja","dBA","","","","33"]
["","","Zema","dBA","","","","29"]
["","Dzesēšana","Vidēja","dBA","","","","33"]
["","","Zema","dBA","","","","29"]
["","","Augsta","dBA","","","","36"]
["Cauruļu savienojumi","Gāze","OD","mm","","","","15.9"]
["","Izplūde","","","","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)"]
["Skaņas jaudas līmenis","Dzesēšana","","dBA","","","","53"]
["","Apsilde","","dBA","","","","53"]
["Apdares panelis","Svars","","kg","","","","10"]
["","Modelis","","","","","","BYCQ140D7GFW1 - automātiski attīrošais panelis ar smalka sieta filtru"]
["","Izmēri","Augstums","mm","","","","130"]
["","","Dziļums","mm","","","","950"]
["","","Platums","mm","","","","950"]
["","Krāsa","","","","","","Tīri balts (RAL 9010)"]