{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":29,"n_cols":22,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCQG-F / RZQSG-LV1/LY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / RZQSG71L2V1B","FCQG71FVEB / RZQSG71L2V1B","FCQG100FVEB / RZQSG100L7V1B","FCQG100FVEB / RZQSG100L7Y1B9","FCQG100FVEB / RZQSG100L7Y1B","FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / RZQSG100L7Y1B9","FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / RZQSG100L7V1B","FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / RZQSG100L7V1B","FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / RZQSG100L7Y1B9","FCQG125FVEB / RZQSG125L7Y1B","FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / RZQSG125L7V1B","FCQG125FVEB / RZQSG125L7V1B","FCQG125FVEB / RZQSG125L7Y1B9","FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / RZQSG125L7Y1B9","FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / RZQSG125L7V1B","FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / RZQSG125L7Y1B9","FCQG60FVEB / FCQG60FVEB / RZQSG125L7V1B","FCQG60FVEB / FCQG60FVEB / RZQSG125L7Y1B9"]
["Dzesēšanas jauda","Nom.","","kW","","6.8","9.5","9.5","9.5 (3)","","","","","12.0 (3)","","12.0","12.0"]
["Telpu dzesēšana","SEER","","","4.30","5.11","5.11","5.11","5.11 (6)","4.30","4.30","4.30","4.30","5.11 (6)","4.00","5.11","5.11","4.00","4.30","4.30","4.30","4.30"]
["","Gada enerģijas patēriņš","","kWh/a","554","466","650.685","650.685","","773.256","773.256","773.256","773.256","","1,050","821.918","821.918","1,050","976.744","976.744","976.744","976.744"]
["","Jauda","Pdesign","kW","6.80","6.80","9.50","9.50","","9.50","9.50","9.50","9.50","","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00"]
["","Energoefektivitātes klase","","","C","A","A","A","","C","C","C","C","","D","A","A","D","C","C","C","C"]
["Telpu apsilde (mērens klimats)","Jauda","Pdesign","kW","6.00","6.33","7.60","7.60","","6.81","6.81","6.81","6.81","","8.03","8.03","8.03","8.03","8.03","8.03","8.03","8.03"]
["","SCOP/A","","","3.40","3.81","3.80","3.80","3.80 (6)","3.40","3.40","3.40","3.40","3.81 (6)","3.40","3.81","3.81","3.40","3.40","3.40","3.40","3.40"]
["","Energoefektivitātes klase","","","A","A","A","A","","A","A","A","A","","A","A","A","A","A","A","A","A"]
["","Gada enerģijas patēriņš","","kWh/a","2,472","2,327","2,799","2,799","","2,802","2,802","2,802","2,802","","3,305","2,949","2,949","3,305","3,305","3,305","3,306.471","3,306.471"]
["Nominālā efektivitāte","Gada enerģijas patēriņš","","kWh","","971","1,440","1,440","1,440","","","","","1,870","","1,870","1,870"]
["","EER","","","","3.21","3.30","3.30","3.30","","","","","3.21","","3.21","3.21"]
["","COP","","","","3.61","3.54","3.54","3.54","","","","","3.41","","3.41","3.41"]
["","Enerģijas marķēšanas direktīva","Dzesēšana","","","A","A","A","A","","","","","A","","A","A"]
["","","Apsilde","","","A","B","B","A","","","","","B","","B","B"]
["Apsildes jauda","Nom.","","kW","","7.5","10.8","10.8","10.8 (4)","","","","","13.5 (4)","","13.5","13.5"]
["Notes","","","","","(1) - EER/COP saskaņā ar Eurovent 2012, lietošanai vienīgi ārpus ES","(1) - EER/COP saskaņā ar Eurovent 2012, lietošanai vienīgi ārpus ES","(1) - EER/COP saskaņā ar Eurovent 2012, lietošanai vienīgi ārpus ES","(1) - Gada enerģijas patēriņš: pamatojoties uz vidējo izmantojumu 500 darba stundās gadā ar pilnu slodzi (nominālos apstākļos)","","","","","(1) - Gada enerģijas patēriņš: pamatojoties uz vidējo izmantojumu 500 darba stundās gadā ar pilnu slodzi (nominālos apstākļos)","","(1) - EER/COP saskaņā ar Eurovent 2012, lietošanai vienīgi ārpus ES","(1) - EER/COP saskaņā ar Eurovent 2012, lietošanai vienīgi ārpus ES"]
["","","","","","(2) - Nominālā efektivitāte: dzesēšana pie 35°/27° nominālā jauda, apsilde pie 7°/20° nominālā jauda","(2) - Nominālā efektivitāte: dzesēšana pie 35°/27° nominālā jauda, apsilde pie 7°/20° nominālā jauda","(2) - Nominālā efektivitāte: dzesēšana pie 35°/27° nominālā jauda, apsilde pie 7°/20° nominālā jauda","(2) - Enerģijas uzlīme: skalā no A (visefektīvākā) līdz G (visneefektīvākā)","","","","","(2) - Enerģijas uzlīme: skalā no A (visefektīvākā) līdz G (visneefektīvākā)","","(2) - Nominālā efektivitāte: dzesēšana pie 35°/27° nominālā jauda, apsilde pie 7°/20° nominālā jauda","(2) - Nominālā efektivitāte: dzesēšana pie 35°/27° nominālā jauda, apsilde pie 7°/20° nominālā jauda"]
["","","","","(1) - EER/COP saskaņā ar Eurovent 2012, lietošanai vienīgi ārpus ES","","","","","(1) - EER/COP saskaņā ar Eurovent 2012, lietošanai vienīgi ārpus ES","(1) - EER/COP saskaņā ar Eurovent 2012, lietošanai vienīgi ārpus ES","(1) - EER/COP saskaņā ar Eurovent 2012, lietošanai vienīgi ārpus ES","(1) - EER/COP saskaņā ar Eurovent 2012, lietošanai vienīgi ārpus ES","","(1) - EER/COP saskaņā ar Eurovent 2012, lietošanai vienīgi ārpus ES","","","(1) - EER/COP saskaņā ar Eurovent 2012, lietošanai vienīgi ārpus ES","(1) - EER/COP saskaņā ar Eurovent 2012, lietošanai vienīgi ārpus ES","(1) - EER/COP saskaņā ar Eurovent 2012, lietošanai vienīgi ārpus ES","(1) - EER/COP saskaņā ar Eurovent 2012, lietošanai vienīgi ārpus ES","(1) - EER/COP saskaņā ar Eurovent 2012, lietošanai vienīgi ārpus ES"]
["","","","","","","","","(3) - Dzesēšana: iekšējo temp. 27°CDB, 19°CWB; ārējā temp. 35°CDB; ekvivalentais cauruļvadu garums: 5m; līmeņa atšķirība: 0 m","","","","","(3) - Dzesēšana: iekšējo temp. 27°CDB, 19°CWB; ārējā temp. 35°CDB; ekvivalentais cauruļvadu garums: 5m; līmeņa atšķirība: 0 m"]
["","","","","","","","","(4) - Apsilde: iekšējā temp. 20 °CDB; ārējā temp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5m; līmeņa atšķirība: 0 m","","","","","(4) - Apsilde: iekšējā temp. 20 °CDB; ārējā temp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5m; līmeņa atšķirība: 0 m"]
["","","","","","","","","(5) - Ikgadējais enerģijas patēriņš atbilst Energomarķējuma direktīvai 2002/31/EK","","","","","(5) - Ikgadējais enerģijas patēriņš atbilst Energomarķējuma direktīvai 2002/31/EK"]
["","","","","","","","","(6) - SEER un SCOP atbilst EN 14825","","","","","(6) - SEER un SCOP atbilst EN 14825"]
["","","","","","","","","(7) - Nominālā efektivitāte: dzesēšana pie 35°/27° nominālā jauda, apsilde pie 7°/20° nominālā jauda","","","","","(7) - Nominālā efektivitāte: dzesēšana pie 35°/27° nominālā jauda, apsilde pie 7°/20° nominālā jauda"]