{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":28,"n_cols":11,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCQHG-F / RZQSG-LV1/LY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCQHG71FVEB / RZQSG71L2V1B","FCQHG100FVEB / RZQSG100L7Y1B9","FCQHG100FVEB / RZQSG100L7Y1B","FCQHG100FVEB / RZQSG100L7V1B","FCQHG125FVEB / RZQSG125L7V1B","FCQHG125FVEB / RZQSG125L7Y1B9","FCQHG125FVEB / RZQSG125L7Y1B"]
["Dzesēšanas jauda","Nom.","","kW","6.8","9.5","9.5 (3)","9.5","12.0","12.0","12.0 (3)"]
["Telpu dzesēšana","SEER","","","5.70","5.70","5.70 (6)","5.70","5.21","5.21","5.21 (6)"]
["","Gada enerģijas patēriņš","","kWh/a","418","583.333","","583.333","806.142","806.142"]
["","Jauda","Pdesign","kW","6.80","9.50","","9.50","12.00","12.00"]
["","Energoefektivitātes klase","","","A+","A+","","A+","A","A"]
["Telpu apsilde (mērens klimats)","Jauda","Pdesign","kW","7.60","8.03","","8.03","8.03","8.03"]
["","SCOP/A","","","3.95","3.91","3.91 (6)","3.91","3.81","3.81","3.81 (6)"]
["","Energoefektivitātes klase","","","A","A","","A","A","A"]
["","Gada enerģijas patēriņš","","kWh/a","2,693","2,874","","2,874","2,949","2,949"]
["Nominālā efektivitāte","Gada enerģijas patēriņš","","kWh","1,059","1,285","1,285","1,285","1,855","1,855","1,855"]
["","EER","","","3.50","3.70","3.70","3.70","3.23","3.23","3.23"]
["","COP","","","4.10","4.30","4.30","4.30","3.75","3.75","3.75"]
["","Enerģijas marķēšanas direktīva","Dzesēšana","","A","A","A","A","A","A","A"]
["","","Apsilde","","A","A","A","A","A","A","A"]
["Apsildes jauda","Nom.","","kW","7.5","10.8","10.8 (4)","10.8","13.5","13.5","13.5 (4)"]
["Notes","","","","(1) - EER/COP saskaņā ar Eurovent 2012, lietošanai vienīgi ārpus ES","(1) - EER/COP saskaņā ar Eurovent 2012, lietošanai vienīgi ārpus ES","(1) - Gada enerģijas patēriņš: pamatojoties uz vidējo izmantojumu 500 darba stundās gadā ar pilnu slodzi (nominālos apstākļos)","(1) - EER/COP saskaņā ar Eurovent 2012, lietošanai vienīgi ārpus ES","(1) - EER/COP saskaņā ar Eurovent 2012, lietošanai vienīgi ārpus ES","(1) - EER/COP saskaņā ar Eurovent 2012, lietošanai vienīgi ārpus ES","(1) - Gada enerģijas patēriņš: pamatojoties uz vidējo izmantojumu 500 darba stundās gadā ar pilnu slodzi (nominālos apstākļos)"]
["","","","","(2) - Nominālā efektivitāte: dzesēšana pie 35°/27° nominālā jauda, apsilde pie 7°/20° nominālā jauda","(2) - Nominālā efektivitāte: dzesēšana pie 35°/27° nominālā jauda, apsilde pie 7°/20° nominālā jauda","(2) - Enerģijas uzlīme: skalā no A (visefektīvākā) līdz G (visneefektīvākā)","(2) - Nominālā efektivitāte: dzesēšana pie 35°/27° nominālā jauda, apsilde pie 7°/20° nominālā jauda","(2) - Nominālā efektivitāte: dzesēšana pie 35°/27° nominālā jauda, apsilde pie 7°/20° nominālā jauda","(2) - Nominālā efektivitāte: dzesēšana pie 35°/27° nominālā jauda, apsilde pie 7°/20° nominālā jauda","(2) - Enerģijas uzlīme: skalā no A (visefektīvākā) līdz G (visneefektīvākā)"]
["","","","","","","(3) - Dzesēšana: iekšējo temp. 27°CDB, 19°CWB; ārējā temp. 35°CDB; ekvivalentais cauruļvadu garums: 5m; līmeņa atšķirība: 0 m","","","","(3) - Dzesēšana: iekšējo temp. 27°CDB, 19°CWB; ārējā temp. 35°CDB; ekvivalentais cauruļvadu garums: 5m; līmeņa atšķirība: 0 m"]
["","","","","","","(4) - Apsilde: iekšējā temp. 20 °CDB; ārējā temp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5m; līmeņa atšķirība: 0 m","","","","(4) - Apsilde: iekšējā temp. 20 °CDB; ārējā temp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5m; līmeņa atšķirība: 0 m"]
["","","","","","","(5) - Ikgadējais enerģijas patēriņš atbilst Energomarķējuma direktīvai 2002/31/EK","","","","(5) - Ikgadējais enerģijas patēriņš atbilst Energomarķējuma direktīvai 2002/31/EK"]
["","","","","","","(6) - SEER un SCOP atbilst EN 14825","","","","(6) - SEER un SCOP atbilst EN 14825"]
["","","","","","","(7) - Nominālā efektivitāte: dzesēšana pie 35°/27° nominālā jauda, apsilde pie 7°/20° nominālā jauda","","","","(7) - Nominālā efektivitāte: dzesēšana pie 35°/27° nominālā jauda, apsilde pie 7°/20° nominālā jauda"]