{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":39,"n_cols":8,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDQ-B"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FDQ125B8V3B9","FDQ200B8V3B9","FDQ250B8V3B9"]
["Dzesēšanas jauda","Kopējā jauda","","Nom.","kW","","20.0","24.1"]
["Apsildes jauda","Kopējā jauda","","Nom.","kW","","23.0","26.4"]
["Korpuss","Krāsa","","","","Nekrāsots","Nekrāsots","Nekrāsots"]
["","Materiāls","","","","Galvanizēts tērauds","Galvanizēts tērauds","Galvanizēts tērauds"]
["Izmēri","Ierīce","","Augstums","mm","350","450","450"]
["","","","Platums","mm","1,400","1,400","1,400"]
["","","","Dziļums","mm","662","900","900"]
["Svars","Ierīce","","","kg","59.0","89.0","94.0"]
["Nepieciešamais griestu atstatums >","mm","","","","350","450","450"]
["Ventilators","Gaisa plūsmas ātrums","Dzesēšana","Nom.","m³/min.","43.0"]
["","","","Vidēja","m³/min.","","69.0","89.0"]
["","","Apsilde","Nom.","m³/min.","43.0"]
["","","","Vidēja","m³/min.","","69.0","89.0"]
["","Ārējais statiskais spiediens","","Augsts","Pa","150","250","250"]
["","","","Nom.","Pa","150","250","250"]
["","","","Zems","Pa","150","250","250"]
["Sound power level","Dzesēšana","","","dBA","75.0","81.0","82.0"]
["Skaņas spiediena līmenis","Dzesēšana","","Augsta","dBA","44.0","45.0","47.0"]
["","Apsilde","","Zema","dBA","44.0","45.0","47.0"]
["Cauruļu savienojumi","Šķidrums","","OD","mm","9.52","9.52","12.70"]
["","Gāze","","OD","mm","15.9","22.2","22.2"]
["","Izplūde","","","","","OD Ø25.0","OD Ø25.0"]
["Vadības sistēmas","Tālv. pults ar vadu","","","","","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["Standard Accessories","Uzstādīšanas un lietošanas rokasgrāmata","","","","1","1","1"]
["Power supply","Nosaukums","","","","V3","V3","V3"]
["","Fāze","","","","1~","1~","1~"]
["","Frekvence","","","Hz","50","50","50"]
["","Spriegums","","","V","230","230 +/-10%","230 +/-10%"]
["Notes","","","","","(1) - Skaņas vērtības tiek mērītas pusatbalsojošā nodalījumā ar labojumiem.","(1) - Skaņas vērtības tiek mērītas pusatbalsojošā nodalījumā ar labojumiem.","(1) - Skaņas vērtības tiek mērītas pusatbalsojošā nodalījumā ar labojumiem."]
["","","","","","(2) - Skaņas spiediena līmenis tiek mērīts, izmantojot mikrofonu 1 m atstatumā no ierīces.","(2) - Skaņas spiediena līmenis tiek mērīts, izmantojot mikrofonu 1 m atstatumā no ierīces.","(2) - Skaņas spiediena līmenis tiek mērīts, izmantojot mikrofonu 1 m atstatumā no ierīces."]
["","","","","","(3) - Skaņas spiediena līmenis ir relatīva vērtība atbilstoši atstatumam un akustiskajai videi. Papildinformāciju, lūdzu, skatiet skaņas līmeņa zīmējumos.","(3) - Skaņas spiediena līmenis ir relatīva vērtība atbilstoši atstatumam un akustiskajai videi. Papildinformāciju, lūdzu, skatiet skaņas līmeņa zīmējumos.","(3) - Skaņas spiediena līmenis ir relatīva vērtība atbilstoši atstatumam un akustiskajai videi. Papildinformāciju, lūdzu, skatiet skaņas līmeņa zīmējumos."]
["","","","","","(4) - Skaņas jaudas līmenis ir absolūta vērtība, kas apzīmē jaudu, kuru ģenerē skaņas avots.","(4) - Skaņas jaudas līmenis ir absolūta vērtība, kas apzīmē jaudu, kuru ģenerē skaņas avots.","(4) - Skaņas jaudas līmenis ir absolūta vērtība, kas apzīmē jaudu, kuru ģenerē skaņas avots."]
["","","","","","(5) - Papildinformāciju, lūdzu, skatiet vadojuma diagrammā, nosaukuma plāksnītē un uzstādīšanas rokasgrāmatā.","(5) - Papildinformāciju, lūdzu, skatiet vadojuma diagrammā, nosaukuma plāksnītē un uzstādīšanas rokasgrāmatā.","(5) - Papildinformāciju, lūdzu, skatiet vadojuma diagrammā, nosaukuma plāksnītē un uzstādīšanas rokasgrāmatā."]