{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":23,"n_cols":6,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDQ-C / RQ-BW1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDQ125C7VEB / RQ125B8W1B","FDQ125C5VEB / RQ125B8W1B"]
["Dzesēšanas jauda","Nom.","","kW","12.2 (3)","12.2 (3)"]
["Nominālā efektivitāte","EER","","","2.70","2.70"]
["","Annual energy consumption","","kWh","2,260","2,260"]
["","COP","","","3.30","3.30"]
["","Enerģijas marķēšanas direktīva","Dzesēšana","","D","D"]
["","","Apsilde","","C","C"]
["Apsildes jauda","Nom.","","kW","14.5 (4)","14.5 (4)"]
["Notes","","","","(1) - Enerģijas uzlīme: skalā no A (visefektīvākā) līdz G (visneefektīvākā)","(1) - Enerģijas uzlīme: skalā no A (visefektīvākā) līdz G (visneefektīvākā)"]
["","","","","(2) - Gada enerģijas patēriņš: pamatojoties uz vidējo izmantojumu 500 darba stundās gadā ar pilnu slodzi (nominālos apstākļos)","(2) - Gada enerģijas patēriņš: pamatojoties uz vidējo izmantojumu 500 darba stundās gadā ar pilnu slodzi (nominālos apstākļos)"]
["","","","","(3) - Dzesēšana: iekšējā temp. 27 °CDB,19,0 °CWB; ārējā temp. 35°CDB; ekvivalentais cauruļvadu garums: 7,5m; līmeņa atšķirība: 0m","(3) - Dzesēšana: iekšējā temp. 27 °CDB,19,0 °CWB; ārējā temp. 35°CDB; ekvivalentais cauruļvadu garums: 7,5m; līmeņa atšķirība: 0m"]
["","","","","(4) - Apsilde: iekšējā temp. 20 °CDB; ārējā temp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 7,5m; līmeņa atšķirība: 0 m","(4) - Apsilde: iekšējā temp. 20 °CDB; ārējā temp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 7,5m; līmeņa atšķirība: 0 m"]
["","","","","(5) - Atbilstoši EN/IEC 61000-3-11, attiecīgi EN/IEC 61000-3-12, varētu būt nepieciešams konsultēties ar sadales tīkla operatoru, lai nodrošinātu aprīkojuma pievienošanu tikai padevei ar Zsys ≤ Zmax, attiecīgi Ssc ≥ ar minimālo Ssc vērtību.","(5) - Atbilstoši EN/IEC 61000-3-11, attiecīgi EN/IEC 61000-3-12, varētu būt nepieciešams konsultēties ar sadales tīkla operatoru, lai nodrošinātu aprīkojuma pievienošanu tikai padevei ar Zsys ≤ Zmax, attiecīgi Ssc ≥ ar minimālo Ssc vērtību."]
["","","","","(6) - Eiropas/starptautiskais tehniskais standarts, kas nosaka limitus sprieguma maiņām, sprieguma svārstībām un uzplaiksnījumiem publiski pieejamās zemsprieguma padeves sistēmās iekārtām, kuru nomināls ir ≤ 75 A.","(6) - Eiropas/starptautiskais tehniskais standarts, kas nosaka limitus sprieguma maiņām, sprieguma svārstībām un uzplaiksnījumiem publiski pieejamās zemsprieguma padeves sistēmās iekārtām, kuru nomināls ir ≤ 75 A."]
["","","","","(7) - sistēmas pretestība","(7) - sistēmas pretestība"]
["","","","","(8) - Iekārta atbilst EN/IEC 61000-3-12: Eiropas/starptautiskā tehniskā standarta limitu iestatījums saskaņotām strāvām, ko rada iekārta, kas savienota ar publiskās lietošanas zemsprieguma sistēmu ar ievades strāvu > 16 A un ≤ 75 A uz fāzi","(8) - Iekārta atbilst EN/IEC 61000-3-12: Eiropas/starptautiskā tehniskā standarta limitu iestatījums saskaņotām strāvām, ko rada iekārta, kas savienota ar publiskās lietošanas zemsprieguma sistēmu ar ievades strāvu > 16 A un ≤ 75 A uz fāzi"]
["","","","","(9) - Īssavienojuma strāva","(9) - Īssavienojuma strāva"]
["","","","","(10) - Nominālā efektivitāte: dzesēšana pie 35°/27° nominālā jauda, apsilde pie 7°/20° nominālā jauda","(10) - Nominālā efektivitāte: dzesēšana pie 35°/27° nominālā jauda, apsilde pie 7°/20° nominālā jauda"]