{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":45,"n_cols":6,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDQ-C"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDQ125C7VEB","FDQ125C5VEB"]
["Skaņas spiediena līmenis","Apsilde","Augsta","dBA","40","40"]
["","","Zema","dBA","33","33"]
["","Dzesēšana","Zema","dBA","33","33"]
["","","Augsta","dBA","40","40"]
["Control systems","Wired remote control","","","BRC1D52, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D528","BRC1D52, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C"]
["","Infrasarkano staru tālv. pults","","","BRC4C65","BRC4C65"]
["Dzesēšanas jauda","Kopējā jauda","Nom.","kW","12.5","12.5 (1)"]
["Cauruļvadu savienojumi","Šķidrums","OD","mm","9.52","9.52"]
["","Gāze","OD","mm","15.9","15.9"]
["","Drain","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)"]
["Strāvas ievade","Dzesēšana","Nom.","kW","","0.35"]
["","Apsilde","Nom.","kW","","0.35"]
["Nepieciešamais griestu atstatums >","mm","","","350","350"]
["Skaņas jaudas līmenis","Dzesēšana","","dBA","66","66"]
["Izmēri","Ierīce","Platums","mm","1,400","1,400"]
["","","Dziļums","mm","700","700"]
["","","Augstums","mm","300","300"]
["Casing","Material","","","Galvanizēts tērauds"]
["","Krāsa","","","Not painted","Nav krāsots (galvanizēts)"]
["Svars","Ierīce","","kg","45","45"]
["Ventilators","Ārējais statiskais spiediens","Augsts","Pa","200","200"]
["","","Nom.","Pa","50","50"]
["Novadīšanas augstums","mm","","","625","625"]
["Apdares panelis","Weight","","kg","6.5","6.5"]
["","Model","","","BYBS125DJW1","BYBS125DJW1"]
["","Izmēri","Augstums","mm","55","55"]
["","","Dziļums","mm","500","500"]
["","","Platums","mm","1,500","1,500"]
["","Krāsa","","","Balts (10Y9/0,5)","Balts (10Y9/0,5)"]
["Apsildes jauda","Total capacity","Nom.","kW","14.0","14.0 (2)"]
["Power supply","Fāze","","","1~","1~"]
["","Frekvence","","Hz","50/60","50/60"]
["","Nosaukums","","","VE","VE"]
["","Spriegums","","V","220-240/220","220-240/220"]
["Notes","","","","(1) - Apsilde: iekšējā temp. 20 °CDB; ārējā temp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 7,5m; līmeņa atšķirība: 0 m","(1) - Dzesēšana: iekšējā temp. 27 °CDB,19,0 °CWB; ārējā temp. 35°CDB; ekvivalentais cauruļvadu garums: 7,5m; līmeņa atšķirība: 0m"]
["","","","","(2) - Jaudas ir neto, iekļaujot atskaitījumu dzesēšanai (papildinājums apsildei) iekštelpu ventilatora motora siltumam.","(2) - Apsilde: iekšējā temp. 20 °CDB; ārējā temp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 7,5m; līmeņa atšķirība: 0 m"]
["","","","","(3) - Skaņas spiediena vērtības norādītas ierīcei, kas uzstādīta ar aizmugurējo izsūkšanu.","(3) - Jaudas ir neto, iekļaujot atskaitījumu dzesēšanai (papildinājums apsildei) iekštelpu ventilatora motora siltumam."]
["","","","","(4) - Spiedieniekārtu direktīvas ierīču kategorija: izslēgts no Spiedieniekārtu direktīvas darbības jomas saskaņā ar Direktīvas 97/23/EK 1. panta 3.6. punktu","(4) - Skaņas spiediena vērtības norādītas ierīcei, kas uzstādīta ar aizmugurējo izsūkšanu."]
["","","","","(5) - Dzesēšana: iekšējā temp. 27°CDB, 19°CWB; ārējā temp. 35°CDB; ekvivalentais cauruļvadu garums: 7,5m (horizontāli); līmeņa atšķirība: 0 m","(5) - Spiedieniekārtu direktīvas ierīču kategorija: izslēgts no Spiedieniekārtu direktīvas darbības jomas saskaņā ar Direktīvas 97/23/EK 1. panta 3.6. punktu"]