{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":27,"n_cols":14,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDXM-F3 / RZQG-L(8)Y1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / RZQG71L8Y1B","FDXM50F3V1B / FDXM50F3V1B / RZQG71L8Y1B","FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / RZQG71L8Y1B","FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / RZQG100L8Y1B","FDXM50F3V1B / FDXM50F3V1B / RZQG100L8Y1B","FDXM50F3V1B / FDXM50F3V1B / FDXM50F3V1B / RZQG100L8Y1B","FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / RZQG100L8Y1B","FDXM50F3V1B / FDXM50F3V1B / FDXM50F3V1B / RZQG125L8Y1B","FDXM60F3V1B / FDXM60F3V1B / RZQG125L8Y1B","FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / RZQG125L8Y1B"]
["Telpas dzesēšana","SEER","","","4.80","4.80","","5.10","5.10","","","5.10","5.10","5.10"]
["","Gada enerģijas patēriņš","","kWh/a","496","496","","652","652","","","824","824","824"]
["","Jauda","Pdesign","kW","6.80","6.80","","9.50","9.50","","","12.0","12.0","12.0"]
["","Energoefektivitātes klase","","","B","B","","A","A","","","A","A","A"]
["Telpu apsilde (mērens klimats)","Jauda","Pdesign","kW","6.00","6.00","","10.7","11.3","","","12.7","12.7","11.3"]
["","SCOP/A","","","3.80","3.80","","3.80","3.80","","","3.80","3.80","3.80"]
["","Energoefektivitātes klase","","","A","A","","A","A","","","A","A","A"]
["","Gada enerģijas patēriņš","","kWh/a","2,211","2,211","","3,957","4,164","","","4,683","4,683","4,164"]
["Notes","","","","(1) - Dzesēšana: iekšējā temp. 27°CDB, 19°CWB; ārējā temp. 35°CDB; ekvivalentais cauruļvadu garums: 7,5m; līmeņa atšķirība: 0 m","","","(1) - Dzesēšana: iekšējā temp. 27°CDB, 19°CWB; ārējā temp. 35°CDB; ekvivalentais cauruļvadu garums: 7,5m; līmeņa atšķirība: 0 m","(1) - Dzesēšana: iekšējā temp. 27°CDB, 19°CWB; ārējā temp. 35°CDB; ekvivalentais cauruļvadu garums: 7,5m; līmeņa atšķirība: 0 m","","","(1) - Dzesēšana: iekšējā temp. 27°CDB, 19°CWB; ārējā temp. 35°CDB; ekvivalentais cauruļvadu garums: 7,5m; līmeņa atšķirība: 0 m","(1) - Dzesēšana: iekšējā temp. 27°CDB, 19°CWB; ārējā temp. 35°CDB; ekvivalentais cauruļvadu garums: 7,5m; līmeņa atšķirība: 0 m","(1) - Dzesēšana: iekšējā temp. 27°CDB, 19°CWB; ārējā temp. 35°CDB; ekvivalentais cauruļvadu garums: 7,5m; līmeņa atšķirība: 0 m"]
["","","","","(2) - Apsilde: iekšējā temp. 20 °CDB; ārējā temp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 7,5m; līmeņa atšķirība: 0 m","","","(2) - Apsilde: iekšējā temp. 20 °CDB; ārējā temp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 7,5m; līmeņa atšķirība: 0 m","(2) - Apsilde: iekšējā temp. 20 °CDB; ārējā temp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 7,5m; līmeņa atšķirība: 0 m","","","(2) - Apsilde: iekšējā temp. 20 °CDB; ārējā temp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 7,5m; līmeņa atšķirība: 0 m","(2) - Apsilde: iekšējā temp. 20 °CDB; ārējā temp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 7,5m; līmeņa atšķirība: 0 m","(2) - Apsilde: iekšējā temp. 20 °CDB; ārējā temp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 7,5m; līmeņa atšķirība: 0 m"]
["","","","","(3) - EER/COP saskaņā ar Eurovent 2012, lietošanai vienīgi ārpus ES","","","(3) - EER/COP saskaņā ar Eurovent 2012, lietošanai vienīgi ārpus ES","(3) - EER/COP saskaņā ar Eurovent 2012, lietošanai vienīgi ārpus ES","","","(3) - EER/COP saskaņā ar Eurovent 2012, lietošanai vienīgi ārpus ES","(3) - EER/COP saskaņā ar Eurovent 2012, lietošanai vienīgi ārpus ES","(3) - EER/COP saskaņā ar Eurovent 2012, lietošanai vienīgi ārpus ES"]
["Āra ierīce","","","","","","RZQG71L8Y1","","","RZQG100L8Y1","RZQG100L8Y1"]
["Telpu dzesēšana","Energoefektivitātes klase","","","","","B","","","A","A"]
["","Jauda","Pdesign","kW","","","6.80","","","9.50","9.50"]
["","SEER","","","","","4.80","","","5.10","5.10"]
["","Gada enerģijas patēriņš","","kWh/a","","","496","","","652","652"]
["Telpu apsilde (mērens klimats)","Energoefektivitātes klase","","","","","A","","","A","A"]
["","Jauda","Pdesign","kW","","","6.00","","","11.30","10.74"]
["","SCOP/A","","","","","3.80","","","3.80","3.80"]
["","Gada enerģijas patēriņš","","kWh/a","","","2211","","","4164","3957"]
["Energoefektivitātes diapazons","","","","","","A+++ ~ D","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]