{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":17,"n_cols":9,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDXM-F3 / RZQSG-L(8)Y1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / RZQSG100L8Y1B","FDXM50F3V1B / FDXM50F3V1B / RZQSG100L8Y1B","FDXM50F3V1B / FDXM50F3V1B / FDXM50F3V1B / RZQSG125L8Y1B","FDXM60F3V1B / FDXM60F3V1B / RZQSG125L8Y1B","FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / RZQSG125L8Y1B"]
["Telpas dzesēšana","Gada enerģijas patēriņš","","kWh/a","693","652","875","875","875"]
["","Jauda","Pdesign","kW","9.50","9.50","12.0","12.0","12.0"]
["Telpu apsilde (mērens klimats)","Jauda","Pdesign","kW","7.10","7.60","7.60","7.60","7.60"]
["","Gada enerģijas patēriņš","","kWh/a","2,616","2,800","2,800","2,800","2,800"]
["Telpas dzesēšana","SEER","","","4.80","5.10","4.80","4.80","4.80"]
["","Energoefektivitātes klase","","","B","A","B","B","B"]
["Telpu apsilde (mērens klimats)","SCOP/A","","","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80"]
["","Energoefektivitātes klase","","","A","A","A","A","A"]
["Notes","","","","(1) - Dzesēšana: iekšējā temp. 27°CDB, 19°CWB; ārējā temp. 35°CDB; ekvivalentais cauruļvadu garums: 7,5m; līmeņa atšķirība: 0 m","(1) - Dzesēšana: iekšējā temp. 27°CDB, 19°CWB; ārējā temp. 35°CDB; ekvivalentais cauruļvadu garums: 7,5m; līmeņa atšķirība: 0 m","(1) - Dzesēšana: iekšējā temp. 27°CDB, 19°CWB; ārējā temp. 35°CDB; ekvivalentais cauruļvadu garums: 7,5m; līmeņa atšķirība: 0 m","(1) - Dzesēšana: iekšējā temp. 27°CDB, 19°CWB; ārējā temp. 35°CDB; ekvivalentais cauruļvadu garums: 7,5m; līmeņa atšķirība: 0 m","(1) - Dzesēšana: iekšējā temp. 27°CDB, 19°CWB; ārējā temp. 35°CDB; ekvivalentais cauruļvadu garums: 7,5m; līmeņa atšķirība: 0 m"]
["","","","","(2) - Apsilde: iekšējā temp. 20 °CDB; ārējā temp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 7,5m; līmeņa atšķirība: 0 m","(2) - Apsilde: iekšējā temp. 20 °CDB; ārējā temp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 7,5m; līmeņa atšķirība: 0 m","(2) - Apsilde: iekšējā temp. 20 °CDB; ārējā temp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 7,5m; līmeņa atšķirība: 0 m","(2) - Apsilde: iekšējā temp. 20 °CDB; ārējā temp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 7,5m; līmeņa atšķirība: 0 m","(2) - Apsilde: iekšējā temp. 20 °CDB; ārējā temp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 7,5m; līmeņa atšķirība: 0 m"]
["","","","","(3) - EER/COP saskaņā ar Eurovent 2012, lietošanai vienīgi ārpus ES","(3) - EER/COP saskaņā ar Eurovent 2012, lietošanai vienīgi ārpus ES","(3) - EER/COP saskaņā ar Eurovent 2012, lietošanai vienīgi ārpus ES","(3) - EER/COP saskaņā ar Eurovent 2012, lietošanai vienīgi ārpus ES","(3) - EER/COP saskaņā ar Eurovent 2012, lietošanai vienīgi ārpus ES"]