{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":27,"n_cols":6,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDXM-F9 / 2MXM-A8"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDXM25F3V1B9 / FDXM25F3V1B9 / 2MXM50A2V1B8","FDXM35F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / 2MXM68A2V1B8"]
["Dzesēšanas jauda","Nom.","","kW","5.00","6.8"]
["Apsildes jauda","Nom.","","kW","5.60","8.60"]
["Nominālā efektivitāte","EER","","","3.21","2.73"]
["","COP","","","3.66","3.01"]
["","Gada enerģijas patēriņš","","kWh","779","1245"]
["","Enerģijas marķēšanas direktīva","Dzesēšana","","A"]
["","","Apsilde","","A"]
["Telpu dzesēšana","Energoefektivitātes klase","","","A++","A"]
["","Jauda","Pdesign","kW","5.00","6.80"]
["","SEER","","","6.22","5.43"]
["","Gada enerģijas patēriņš","","kWh/a","281","438"]
["Telpu apsilde (mērens klimats)","Energoefektivitātes klase","","","A","A"]
["","Jauda","Pdesign","kW","4.20","3.60"]
["","SCOP/A","","","3.80","3.81"]
["","Pdh Apsildes jauda pie -10°","","kW","2.92","3.10"]
["","Gada enerģijas patēriņš","","kWh/a","1,548","1323"]
["Notes","","","","(1) - Nominālā dzesēšanas jauda noteikta, pamatojoties uz: iekštelpu temp.: 27°CDB, 19°CWB, āra temperatūru: 35°CDB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5 m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(1) - Nominālā dzesēšanas jauda noteikta, pamatojoties uz: iekštelpu temp.: 27°CDB, 19°CWB, āra temperatūru: 35°CDB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5 m, līmeņa atšķirība: 0 m."]
["","","","","(2) - Nominālās apsildes jaudas balstās uz: iekštelpas temperatūru: 20°CDB, ārējo temperatūru: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalentā dzesētāja cauruļvadu sistēma: 5m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(2) - Nominālās apsildes jaudas balstās uz: iekštelpas temperatūru: 20°CDB, ārējo temperatūru: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalentā dzesētāja cauruļvadu sistēma: 5m, līmeņa atšķirība: 0 m."]
["","","","","(3) - Darbības diapazonu skatiet atsevišķā attēlā","(3) - Darbības diapazonu skatiet atsevišķā attēlā"]
["","","","","(4) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā","(4) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā"]
["Energoefektivitātes diapazons","","","","","A+++ ~ D"]