{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":7,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDXS-F"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDXS25F2VEB","FDXS35F2VEB","FDXS60F2VEB"]
["Skaņas spiediena līmenis","Apsilde","Augsta","dBA","35","35","38"]
["","","Vidēja","dBA","33","33","36"]
["","","Zema","dBA","27","27","30"]
["","Dzesēšana","Vidēja","dBA","33","33","35"]
["","","Zema","dBA","27","27","30"]
["","","Augsta","dBA","35","35","38"]
["Standard Accessories","Uzstādīšanas rokasgrāmata","","","1","1","1"]
["","Lietošanas rokasgrāmata","","","1","1","1"]
["","Piederumu izolācija","","","1","1","1"]
["","Blīvējuma paliktnis","","","1","1","1"]
["","Metāla skava","","","1","1","1"]
["","Izplūdes šļūtene","","","1","1","1"]
["","Kronšteina skavas paplāksne","","","8","8","8"]
["","Blīvējamais materiāls","","","2","2","2"]
["","Skavas","","","6","6","6"]
["","Paplāksnes fiksācijas plāksne","","","4","4","4"]
["","Cauruļu uzmalu skrūves","","","1","1","1"]
["","Gaisa filtrs","","","1","1","1"]
["Cauruļvadu savienojumi","Šķidrums","OD","mm","6.35","6.35","6.35"]
["","Gāze","OD","mm","9.50","9.50","12.7"]
["","Izplūde","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Jaudas izlietojums","Dzesēšana","Nom.","kW","0.036","0.036","0.060"]
["","Apsilde","Nom.","kW","0.036","0.036","0.060"]
["Sound power level","Dzesēšana","","dBA","53","53","56"]
["","Apsilde","","dBA","53","53","56"]
["Izmēri","Ierīce","Platums","mm","750","750","1,150"]
["","","Dziļums","mm","620","620","620"]
["","","Augstums","mm","200","200","200"]
["Svars","Ierīce","","kg","21.0","21.0","30.0"]
["Ventilators","Ārējais statiskais spiediens","Nom.","Pa","30","30","40"]
["Power supply","Fāze","","","1~","1~","1~"]
["","Frekvence","","Hz","50/60","50/60","50/60"]
["","Nosaukums","","","VE","VE","VE"]
["","Spriegums","","V","220-240","220-240","220-240"]
["Notes","","","","(1) - Darbības skaņas pamatā ir aizmugurējā iesūkšanas ieeja un ESP 40Pa. Apakšējās puses izsūkšanas ieejas darbības skaņa: (aizmugures izsūkšanas ieejas darbības skaņa) +5 dB. Tomēr, kad tiek veikts uzstādījums, ar kuru samazinās ESP, tā var pieaugt par 5 dB vai vairāk","(1) - Darbības skaņas pamatā ir aizmugurējā iesūkšanas ieeja un ESP 40Pa. Apakšējās puses izsūkšanas ieejas darbības skaņa: (aizmugures izsūkšanas ieejas darbības skaņa) +5 dB. Tomēr, kad tiek veikts uzstādījums, ar kuru samazinās ESP, tā var pieaugt par 5 dB vai vairāk","(1) - Darbības skaņas pamatā ir aizmugurējā iesūkšanas ieeja un ESP 40Pa. Apakšējās puses izsūkšanas ieejas darbības skaņa: (aizmugures izsūkšanas ieejas darbības skaņa) +5 dB. Tomēr, kad tiek veikts uzstādījums, ar kuru samazinās ESP, tā var pieaugt par 5 dB vai vairāk"]
["","","","","(2) - Savienojot ar multisistēmas āra ierīci, skatiet pievienojamās āra multiierīces tehniskos datus.","(2) - Savienojot ar multisistēmas āra ierīci, skatiet pievienojamās āra multiierīces tehniskos datus.","(2) - Savienojot ar multisistēmas āra ierīci, skatiet pievienojamās āra multiierīces tehniskos datus."]