{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":21,"n_cols":8,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FHA-A(9) / RQ-BW1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FHA71AVEB99 / RQ71B8W1B","FHA71AVEB99 / RQ71B2W1B","FHA100AVEB9 / RQ100B8W1B","FHA125AVEB9 / RQ125B8W1B"]
["Dzesēšanas jauda","Nom.","","kW","7.1 (2)","7.1 (2)","9.8 (2)","12.2 (2)"]
["Cauruļvadu savienojumi","Šķidrums","OD","mm","9.52","10","10","10"]
["","Gāze","OD","mm","15.90","15.90","15.90","15.90"]
["","Izplūde","OD","mm","26","26","26","26"]
["Nominālā efektivitāte","EER","","","2.68","2.68","2.66","2.71"]
["","Gada enerģijas patēriņš","","kWh","1,325","1,325","1,840","2,255"]
["","COP","","","2.86","2.86","2.79","2.81"]
["","Enerģijas marķēšanas direktīva","Dzesēšana","","D","D","D","D"]
["","","Apsilde","","D","D","E","D"]
["Apsildes jauda","Nom.","","kW","8.0 (5)","8.0 (5)","11.2 (5)","14.5 (5)"]
["Notes","","","","(1) - Dzesēšana: iekšējo temp. 27°CDB, 19°CWB; ārējā temp. 35°CDB; ekvivalentais cauruļvadu garums: 5m; līmeņa atšķirība: 0 m","(1) - Dzesēšana: iekšējo temp. 27°CDB, 19°CWB; ārējā temp. 35°CDB; ekvivalentais cauruļvadu garums: 5m; līmeņa atšķirība: 0 m","(1) - Dzesēšana: iekšējo temp. 27°CDB, 19°CWB; ārējā temp. 35°CDB; ekvivalentais cauruļvadu garums: 5m; līmeņa atšķirība: 0 m","(1) - Dzesēšana: iekšējo temp. 27°CDB, 19°CWB; ārējā temp. 35°CDB; ekvivalentais cauruļvadu garums: 5m; līmeņa atšķirība: 0 m"]
["","","","","(2) - Dzesēšana: iekšējā temp. 27°CDB, 19°CWB; ārējā temp. 35°CDB; ekvivalentais cauruļvadu garums: 7,5m; līmeņa atšķirība: 0 m","(2) - Dzesēšana: iekšējā temp. 27°CDB, 19°CWB; ārējā temp. 35°CDB; ekvivalentais cauruļvadu garums: 7,5m; līmeņa atšķirība: 0 m","(2) - Dzesēšana: iekšējā temp. 27°CDB, 19°CWB; ārējā temp. 35°CDB; ekvivalentais cauruļvadu garums: 7,5m; līmeņa atšķirība: 0 m","(2) - Dzesēšana: iekšējā temp. 27°CDB, 19°CWB; ārējā temp. 35°CDB; ekvivalentais cauruļvadu garums: 7,5m; līmeņa atšķirība: 0 m"]
["","","","","(3) - Dzesēšana: iekšējā temp. 27°CDB, 19°CWB; ārējā temp. 35°CDB; ekvivalentais cauruļvadu garums: 7,5m (horizontāli); līmeņa atšķirība: 0 m","(3) - Dzesēšana: iekšējā temp. 27°CDB, 19°CWB; ārējā temp. 35°CDB; ekvivalentais cauruļvadu garums: 7,5m (horizontāli); līmeņa atšķirība: 0 m","(3) - Dzesēšana: iekšējā temp. 27°CDB, 19°CWB; ārējā temp. 35°CDB; ekvivalentais cauruļvadu garums: 7,5m (horizontāli); līmeņa atšķirība: 0 m","(3) - Dzesēšana: iekšējā temp. 27°CDB, 19°CWB; ārējā temp. 35°CDB; ekvivalentais cauruļvadu garums: 7,5m (horizontāli); līmeņa atšķirība: 0 m"]
["","","","","(4) - Apsilde: iekšējā temp. 20 °CDB; ārējā temp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5m; līmeņa atšķirība: 0 m","(4) - Apsilde: iekšējā temp. 20 °CDB; ārējā temp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5m; līmeņa atšķirība: 0 m","(4) - Apsilde: iekšējā temp. 20 °CDB; ārējā temp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5m; līmeņa atšķirība: 0 m","(4) - Apsilde: iekšējā temp. 20 °CDB; ārējā temp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5m; līmeņa atšķirība: 0 m"]
["","","","","(5) - Apsilde: iekšējā temp. 20 °CDB; ārējā temp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 7,5m; līmeņa atšķirība: 0 m","(5) - Apsilde: iekšējā temp. 20 °CDB; ārējā temp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 7,5m; līmeņa atšķirība: 0 m","(5) - Apsilde: iekšējā temp. 20 °CDB; ārējā temp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 7,5m; līmeņa atšķirība: 0 m","(5) - Apsilde: iekšējā temp. 20 °CDB; ārējā temp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 7,5m; līmeņa atšķirība: 0 m"]