{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":18,"n_cols":12,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FHA-A(9) / RZA-D"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FHA100AVEB9 / FHA100AVEB9 / RZA200D7Y1B","FHA100AVEB8 / FHA100AVEB8 / RZA200D7Y1B","FHA50AVEB98 / FHA50AVEB98 / FHA50AVEB98 / FHA50AVEB98 / RZA200D7Y1B","FHA71AVEB98 / FHA71AVEB98 / FHA71AVEB98 / RZA200D7Y1B","FHA60AVEB99 / FHA60AVEB99 / FHA60AVEB99 / FHA60AVEB99 / RZA250D7Y1B","FHA125AVEB9 / FHA125AVEB9 / RZA250D7Y1B","FHA60AVEB98 / FHA60AVEB98 / FHA60AVEB98 / FHA60AVEB98 / RZA250D7Y1B","FHA125AVEB8 / FHA125AVEB8 / RZA250D7Y1B"]
["Dzesēšanas jauda","Nom.","","kW","19.0 (1)","19.0 (1)","19.0 (1)","19.0 (1)","22.0 (1)","22.0 (1)","22.0 (1)","22.0 (1)"]
["Telpu dzesēšana","SEER","","","7.08","7.08","7.32","7.64","6.70","6.39","6.70","6.39"]
["","ηs,c","","%","280","280","","","265","252","265","252"]
["","Gada enerģijas patēriņš","","kWh/a","1,611","1,611","1,558","1,492","1,969","2,067","1,969","2,067"]
["","Jauda","Pdesign","kW","19.0","19.0","19.0","19.0","22.0","22.0","22.0","22.0"]
["Telpu apsilde (mērens klimats)","Jauda","Pdesign","kW","11.2","11.2","11.2","11.2","12.1","12.1","12.1","12.1"]
["","SCOP/A","","","4.10","4.10","3.89","3.85","4.10","4.10","4.10","4.10"]
["","Gada enerģijas patēriņš","","kWh/a","3,824","3,824","4,035","4,072","4,132","4,132","4,132","4,132"]
["","ηs,h","","%","161","161","","","161","161","161","161"]
["Apsildes jauda","Nom.","","kW","22.4 (2)","22.4 (2)","22.4 (2)","22.4 (2)","24.0 (2)","24.0 (2)","24.0 (2)","24.0 (2)"]
["Notes","","","","(1) - Nominālā dzesēšanas jauda noteikta, pamatojoties uz: iekštelpu temperatūru: 27°CDB, 19°CWB, āra temperatūru: 35°CDB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5 m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(1) - Nominālā dzesēšanas jauda noteikta, pamatojoties uz: iekštelpu temperatūru: 27°CDB, 19°CWB, āra temperatūru: 35°CDB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5 m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(1) - Nominālā dzesēšanas jauda noteikta, pamatojoties uz: iekštelpu temp.: 27°CDB, 19°CWB, āra temperatūru: 35°CDB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5 m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(1) - Nominālā dzesēšanas jauda noteikta, pamatojoties uz: iekštelpu temp.: 27°CDB, 19°CWB, āra temperatūru: 35°CDB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5 m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(1) - Nominālā dzesēšanas jauda noteikta, pamatojoties uz: iekštelpu temperatūru: 27°CDB, 19°CWB, āra temperatūru: 35°CDB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5 m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(1) - Nominālā dzesēšanas jauda noteikta, pamatojoties uz: iekštelpu temperatūru: 27°CDB, 19°CWB, āra temperatūru: 35°CDB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5 m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(1) - Nominālā dzesēšanas jauda noteikta, pamatojoties uz: iekštelpu temperatūru: 27°CDB, 19°CWB, āra temperatūru: 35°CDB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5 m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(1) - Nominālā dzesēšanas jauda noteikta, pamatojoties uz: iekštelpu temperatūru: 27°CDB, 19°CWB, āra temperatūru: 35°CDB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5 m, līmeņa atšķirība: 0 m."]
["","","","","(2) - Nominālās apsildes jaudas balstās uz: iekštelpas temperatūru: 20°CDB, ārējo temperatūru: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalentā dzesētāja cauruļvadu sistēma: 5m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(2) - Nominālās apsildes jaudas balstās uz: iekštelpas temperatūru: 20°CDB, ārējo temperatūru: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalentā dzesētāja cauruļvadu sistēma: 5m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(2) - Nominālās apsildes jaudas balstās uz: iekštelpas temperatūru: 20°CDB, ārējo temperatūru: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalentā dzesētāja cauruļvadu sistēma: 5m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(2) - Nominālās apsildes jaudas balstās uz: iekštelpas temperatūru: 20°CDB, ārējo temperatūru: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalentā dzesētāja cauruļvadu sistēma: 5m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(2) - Nominālās apsildes jaudas balstās uz: iekštelpas temperatūru: 20°CDB, ārējo temperatūru: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalentā dzesētāja cauruļvadu sistēma: 5m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(2) - Nominālās apsildes jaudas balstās uz: iekštelpas temperatūru: 20°CDB, ārējo temperatūru: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalentā dzesētāja cauruļvadu sistēma: 5m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(2) - Nominālās apsildes jaudas balstās uz: iekštelpas temperatūru: 20°CDB, ārējo temperatūru: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalentā dzesētāja cauruļvadu sistēma: 5m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(2) - Nominālās apsildes jaudas balstās uz: iekštelpas temperatūru: 20°CDB, ārējo temperatūru: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalentā dzesētāja cauruļvadu sistēma: 5m, līmeņa atšķirība: 0 m."]