{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":32,"n_cols":29,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FHA-A(9) / RZASG-MV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FHA100AVEB8 / RZASG100M7V1B","FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / RZASG71M2V1B","FHA71AVEB9 / RZASG71M2V1B","FHA35AVEB99 / FHA35AVEB99 / RZASG71M2V1B","FHA71AVEB99 / RZASG71M2V1B","FHA35AVEB98 / FHA35AVEB98 / RZASG71M2V1B","FHA71AVEB98 / RZASG71M2V1B","FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / RZASG100M7V1B","FHA50AVEB9 / FHA50AVEB9 / RZASG100M7V1B","FHA35AVEB99 / FHA35AVEB99 / FHA35AVEB99 / RZASG100M7V1B","FHA50AVEB99 / FHA50AVEB99 / RZASG100M7V1B","FHA35AVEB98 / FHA35AVEB98 / FHA35AVEB98 / RZASG100M7V1B","FHA50AVEB98 / FHA50AVEB98 / RZASG100M7V1B","FHA125AVEB / RZASG125M7V1B","FHA125AVEB9 / RZASG125M7V1B","FHA125AVEB8 / RZASG125M7V1B","FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / RZASG125M7V1B","FHA50AVEB9 / FHA50AVEB9 / FHA50AVEB9 / RZASG125M7V1B","FHA60AVEB9 / FHA60AVEB9 / RZASG125M7V1B","FHA140AVEB / RZASG140M7V1B","FHA140AVEB9 / RZASG140M7V1B","FHA140AVEB8 / RZASG140M7V1B","FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / RZASG140M7V1B","FHA50AVEB9 / FHA50AVEB9 / FHA50AVEB9 / RZASG140M7V1B","FHA71AVEB9 / FHA71AVEB9 / RZASG140M7V1B"]
["Dzesēšanas jauda","Nom.","","kW","","6.80 (1)","6.80 (1)","6.80 (1)","6.80 (1)","6.80 (1)","6.80 (1)","","","","","","","12.1 (1)","12.1 (1)","12.1 (1)","12.1 (1)","","","13.4 (1)","13.4 (1)","13.4 (1)","13.4 (1)"]
["Telpas dzesēšana","SEER","","","","7.33","5.95","7.33","5.95","7.33","5.95","","","","","","","5.83","5.83","5.83","7.21","","","5.88","5.88","5.88","8.88"]
["","ηs,c","","%","","","","","","","","","","","","","","230","","","","","","232"]
["","Gada enerģijas patēriņš","","kWh/a","","325","400","325","400","325","400","","","","","","","1,246","1,246","1,246","1,007","","","1,368","1,368","1,368","905"]
["","Jauda","Pdesign","kW","","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","","","","","","","12.1","12.1","12.1","12.1","","","13.4","13.4","13.4","13.4"]
["","Energoefektivitātes klase","","","","A++","A+","A++","A+","A++","A+"]
["Telpu apsilde (mērens klimats)","Jauda","Pdesign","kW","","4.50","4.50","4.50","4.50","4.50","4.50","","","","","","","6.00","6.00","6.00","6.00","","","7.80","7.80","7.80","7.80"]
["","SCOP/A","","","","4.38","3.90","4.38","3.90","4.38","3.90","","","","","","","3.83","3.83","3.83","4.75","","","3.81","3.81","3.81","5.13"]
["","Energoefektivitātes klase","","","","A+","A","A+","A","A+","A"]
["","Gada enerģijas patēriņš","","kWh/a","","1,438","1,616","1,438","1,616","1,438","1,616","","","","","","","2,193","2,193","2,193","1,768","","","2,866","2,866","2,866","2,129"]
["","ηs,h","","%","","","","","","","","","","","","","","150","","","","","","149"]
["Apsildes jauda","Nom.","","kW","","7.50 (2)","7.50 (2)","7.50 (2)","7.50 (2)","7.50 (2)","7.50 (2)","","","","","","","13.5 (2)","13.5 (2)","13.5 (2)","13.5 (2)","","","15.5 (2)","15.5 (2)","15.5 (2)","15.5 (2)"]
["Notes","","","","","(1) - Nominālā dzesēšanas jauda noteikta, pamatojoties uz: iekštelpu temperatūru: 27°CDB, 19°CWB, āra temperatūru: 35°CDB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5 m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(1) - Nominālā dzesēšanas jauda noteikta, pamatojoties uz: iekštelpu temperatūru: 27°CDB, 19°CWB, āra temperatūru: 35°CDB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5 m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(1) - Nominālā dzesēšanas jauda noteikta, pamatojoties uz: iekštelpu temperatūru: 27°CDB, 19°CWB, āra temperatūru: 35°CDB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5 m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(1) - Nominālā dzesēšanas jauda noteikta, pamatojoties uz: iekštelpu temperatūru: 27°CDB, 19°CWB, āra temperatūru: 35°CDB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5 m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(1) - Nominālā dzesēšanas jauda noteikta, pamatojoties uz: iekštelpu temp.: 27°CDB, 19°CWB, āra temperatūru: 35°CDB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5 m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(1) - Nominālā dzesēšanas jauda noteikta, pamatojoties uz: iekštelpu temp.: 27°CDB, 19°CWB, āra temperatūru: 35°CDB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5 m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(1) - Nominālā dzesēšanas jauda noteikta, pamatojoties uz: iekštelpu temp.: 27°CDB, 19°CWB, āra temperatūru: 35°CDB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5 m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(1) - Nominālā dzesēšanas jauda noteikta, pamatojoties uz: iekštelpu temp.: 27°CDB, 19°CWB, āra temperatūru: 35°CDB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5 m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(1) - Nominālā dzesēšanas jauda noteikta, pamatojoties uz: iekštelpu temp.: 27°CDB, 19°CWB, āra temperatūru: 35°CDB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5 m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(1) - Nominālā dzesēšanas jauda noteikta, pamatojoties uz: iekštelpu temp.: 27°CDB, 19°CWB, āra temperatūru: 35°CDB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5 m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(1) - Nominālā dzesēšanas jauda noteikta, pamatojoties uz: iekštelpu temp.: 27°CDB, 19°CWB, āra temperatūru: 35°CDB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5 m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(1) - Nominālā dzesēšanas jauda noteikta, pamatojoties uz: iekštelpu temp.: 27°CDB, 19°CWB, āra temperatūru: 35°CDB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5 m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(1) - Nominālā dzesēšanas jauda noteikta, pamatojoties uz: iekštelpu temperatūru: 27°CDB, 19°CWB, āra temperatūru: 35°CDB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5 m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(1) - Nominālā dzesēšanas jauda noteikta, pamatojoties uz: iekštelpu temperatūru: 27°CDB, 19°CWB, āra temperatūru: 35°CDB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5 m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(1) - Nominālā dzesēšanas jauda noteikta, pamatojoties uz: iekštelpu temp.: 27°CDB, 19°CWB, āra temperatūru: 35°CDB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5 m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(1) - Nominālā dzesēšanas jauda noteikta, pamatojoties uz: iekštelpu temp.: 27°CDB, 19°CWB, āra temperatūru: 35°CDB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5 m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(1) - Nominālā dzesēšanas jauda noteikta, pamatojoties uz: iekštelpu temp.: 27°CDB, 19°CWB, āra temperatūru: 35°CDB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5 m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(1) - Nominālā dzesēšanas jauda noteikta, pamatojoties uz: iekštelpu temp.: 27°CDB, 19°CWB, āra temperatūru: 35°CDB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5 m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(1) - Nominālā dzesēšanas jauda noteikta, pamatojoties uz: iekštelpu temperatūru: 27°CDB, 19°CWB, āra temperatūru: 35°CDB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5 m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(1) - Nominālā dzesēšanas jauda noteikta, pamatojoties uz: iekštelpu temperatūru: 27°CDB, 19°CWB, āra temperatūru: 35°CDB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5 m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(1) - Nominālā dzesēšanas jauda noteikta, pamatojoties uz: iekštelpu temp.: 27°CDB, 19°CWB, āra temperatūru: 35°CDB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5 m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(1) - Nominālā dzesēšanas jauda noteikta, pamatojoties uz: iekštelpu temp.: 27°CDB, 19°CWB, āra temperatūru: 35°CDB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5 m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(1) - Nominālā dzesēšanas jauda noteikta, pamatojoties uz: iekštelpu temp.: 27°CDB, 19°CWB, āra temperatūru: 35°CDB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5 m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(1) - Nominālā dzesēšanas jauda noteikta, pamatojoties uz: iekštelpu temp.: 27°CDB, 19°CWB, āra temperatūru: 35°CDB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5 m, līmeņa atšķirība: 0 m."]
["","","","","","(2) - Nominālās apsildes jaudas balstās uz: iekštelpas temperatūru: 20°CDB, ārējo temperatūru: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalentā dzesētāja cauruļvadu sistēma: 5m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(2) - Nominālās apsildes jaudas balstās uz: iekštelpas temperatūru: 20°CDB, ārējo temperatūru: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalentā dzesētāja cauruļvadu sistēma: 5m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(2) - Nominālās apsildes jaudas balstās uz: iekštelpas temperatūru: 20°CDB, ārējo temperatūru: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalentā dzesētāja cauruļvadu sistēma: 5m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(2) - Nominālās apsildes jaudas balstās uz: iekštelpas temperatūru: 20°CDB, ārējo temperatūru: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalentā dzesētāja cauruļvadu sistēma: 5m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(2) - Nominālās apsildes jaudas balstās uz: iekštelpas temperatūru: 20°CDB, ārējo temperatūru: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalentā dzesētāja cauruļvadu sistēma: 5m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(2) - Nominālās apsildes jaudas balstās uz: iekštelpas temperatūru: 20°CDB, ārējo temperatūru: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalentā dzesētāja cauruļvadu sistēma: 5m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(2) - Nominālās apsildes jaudas balstās uz: iekštelpas temperatūru: 20°CDB, ārējo temperatūru: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalentā dzesētāja cauruļvadu sistēma: 5m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(2) - Nominālās apsildes jaudas balstās uz: iekštelpas temperatūru: 20°CDB, ārējo temperatūru: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalentā dzesētāja cauruļvadu sistēma: 5m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(2) - Nominālās apsildes jaudas balstās uz: iekštelpas temperatūru: 20°CDB, ārējo temperatūru: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalentā dzesētāja cauruļvadu sistēma: 5m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(2) - Nominālās apsildes jaudas balstās uz: iekštelpas temperatūru: 20°CDB, ārējo temperatūru: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalentā dzesētāja cauruļvadu sistēma: 5m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(2) - Nominālās apsildes jaudas balstās uz: iekštelpas temperatūru: 20°CDB, ārējo temperatūru: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalentā dzesētāja cauruļvadu sistēma: 5m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(2) - Nominālās apsildes jaudas balstās uz: iekštelpas temperatūru: 20°CDB, ārējo temperatūru: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalentā dzesētāja cauruļvadu sistēma: 5m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(2) - Nominālās apsildes jaudas balstās uz: iekštelpas temperatūru: 20°CDB, ārējo temperatūru: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalentā dzesētāja cauruļvadu sistēma: 5m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(2) - Nominālās apsildes jaudas balstās uz: iekštelpas temperatūru: 20°CDB, ārējo temperatūru: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalentā dzesētāja cauruļvadu sistēma: 5m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(2) - Nominālās apsildes jaudas balstās uz: iekštelpas temperatūru: 20°CDB, ārējo temperatūru: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalentā dzesētāja cauruļvadu sistēma: 5m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(2) - Nominālās apsildes jaudas balstās uz: iekštelpas temperatūru: 20°CDB, ārējo temperatūru: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalentā dzesētāja cauruļvadu sistēma: 5m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(2) - Nominālās apsildes jaudas balstās uz: iekštelpas temperatūru: 20°CDB, ārējo temperatūru: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalentā dzesētāja cauruļvadu sistēma: 5m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(2) - Nominālās apsildes jaudas balstās uz: iekštelpas temperatūru: 20°CDB, ārējo temperatūru: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalentā dzesētāja cauruļvadu sistēma: 5m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(2) - Nominālās apsildes jaudas balstās uz: iekštelpas temperatūru: 20°CDB, ārējo temperatūru: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalentā dzesētāja cauruļvadu sistēma: 5m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(2) - Nominālās apsildes jaudas balstās uz: iekštelpas temperatūru: 20°CDB, ārējo temperatūru: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalentā dzesētāja cauruļvadu sistēma: 5m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(2) - Nominālās apsildes jaudas balstās uz: iekštelpas temperatūru: 20°CDB, ārējo temperatūru: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalentā dzesētāja cauruļvadu sistēma: 5m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(2) - Nominālās apsildes jaudas balstās uz: iekštelpas temperatūru: 20°CDB, ārējo temperatūru: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalentā dzesētāja cauruļvadu sistēma: 5m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(2) - Nominālās apsildes jaudas balstās uz: iekštelpas temperatūru: 20°CDB, ārējo temperatūru: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalentā dzesētāja cauruļvadu sistēma: 5m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(2) - Nominālās apsildes jaudas balstās uz: iekštelpas temperatūru: 20°CDB, ārējo temperatūru: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalentā dzesētāja cauruļvadu sistēma: 5m, līmeņa atšķirība: 0 m."]
["","","","","","(3) - Darbības diapazonu skatiet atsevišķā attēlā","(3) - Darbības diapazonu skatiet atsevišķā attēlā","(3) - Darbības diapazonu skatiet atsevišķā attēlā","(3) - Darbības diapazonu skatiet atsevišķā attēlā","(3) - Darbības diapazonu skatiet atsevišķā attēlā","(3) - Darbības diapazonu skatiet atsevišķā attēlā","","","","","","","(3) - Darbības diapazonu skatiet atsevišķā attēlā","(3) - Darbības diapazonu skatiet atsevišķā attēlā","(3) - Darbības diapazonu skatiet atsevišķā attēlā","(3) - Darbības diapazonu skatiet atsevišķā attēlā","","","(3) - Darbības diapazonu skatiet atsevišķā attēlā","(3) - Darbības diapazonu skatiet atsevišķā attēlā","(3) - Darbības diapazonu skatiet atsevišķā attēlā","(3) - Darbības diapazonu skatiet atsevišķā attēlā"]
["","","","","","(4) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā","(4) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā","(4) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā","(4) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā","(4) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā","(4) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā","","","","","","","(4) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā","(4) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā","(4) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā","(4) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā","","","(4) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā","(4) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā","(4) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā","(4) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā"]
["Dzesēšanas jauda","Nom.","","kW","9.5","","","","","","","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","","","","","12.1","12.1","","","","","13.4","13.4"]
["Apsildes jauda","Nom.","","kW","10.8","","","","","","","10.8","10.8","10.8","10.8","10.8","10.8","","","","","13.5","13.5","","","","","15.5","15.5"]
["Telpu dzesēšana","Energoefektivitātes klase","","","A+","","","","","","","A++","A+","A++","A+","A++","A+"]
["","Jauda","Pdesign","kW","9.5","","","","","","","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","","","","","12.1","12.1","","","","","13.4","13.4"]
["","SEER","","","5.83","","","","","","","7.26","5.79","7.26","5.79","7.26","5.79","","","","","6.52","6.73","","","","","8.19","8.68"]
["","Gada enerģijas patēriņš","","kWh/a","570","","","","","","","458","574","458","574","458","574","","","","","1114","1079","","","","","981","926"]
["Telpu apsilde (mērens klimats)","Energoefektivitātes klase","","","A","","","","","","","A+","A","A+","A","A+","A"]
["","Jauda","Pdesign","kW","6","","","","","","","6.00","6.00","6.00","6.00","6.00","6.00","","","","","6.00","6.00","","","","","7.80","7.80"]
["","SCOP/A","","","3.91","","","","","","","4.02","3.92","4.02","3.92","4.02","3.92","","","","","4.71","4.23","","","","","4.89","4.74"]
["","Gada enerģijas patēriņš","","kWh/a","2148","","","","","","","2090","2143","2090","2143","2090","2143","","","","","1783","1984","","","","","2233","2302"]