{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":29,"n_cols":8,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FHA-A / RZASG-MV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FHA71AVEB / RZASG71M2V1B","FHA35AVEB / FHA35AVEB / RZASG71M2V1B","FHA35AVEB / FHA35AVEB / FHA35AVEB / RZASG100M7V1B","FHA50AVEB / FHA50AVEB / RZASG100M7V1B"]
["Dzesēšanas jauda","Nom.","","kW","6.80 (1)","6.80 (1)"]
["Telpu dzesēšana","SEER","","","5.95","7.33"]
["","Gada enerģijas patēriņš","","kWh/a","400","325"]
["","Jauda","Pdesign","kW","6.80","6.80"]
["","Energoefektivitātes klase","","","A+","A++"]
["Telpu apsilde (mērens klimats)","Jauda","Pdesign","kW","4.50","4.50"]
["","SCOP/A","","","3.90","4.38"]
["","Energoefektivitātes klase","","","A","A+"]
["","Gada enerģijas patēriņš","","kWh/a","1,616","1,438"]
["Apsildes jauda","Nom.","","kW","7.50 (2)","7.50 (2)"]
["Notes","","","","(1) - Dzesēšana: T2: iekštelpu temp. 26,6°CDB, 19,4°CWB, āra temp. 48°CDB [Btu/hr/W]","(1) - Dzesēšana: T2: iekštelpu temp. 26,6°CDB, 19,4°CWB, āra temp. 48°CDB [Btu/hr/W]","(1) - Nominālā dzesēšanas jauda noteikta, pamatojoties uz: iekštelpu temp.: 27°CDB, 19°CWB, āra temperatūru: 35°CDB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5 m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(1) - Nominālā dzesēšanas jauda noteikta, pamatojoties uz: iekštelpu temp.: 27°CDB, 19°CWB, āra temperatūru: 35°CDB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5 m, līmeņa atšķirība: 0 m."]
["","","","","(2) - Nominālās apsildes jaudas balstās uz: iekštelpas temperatūru: 20°CDB, ārējo temperatūru: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalentā dzesētāja cauruļvadu sistēma: 5m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(2) - Nominālās apsildes jaudas balstās uz: iekštelpas temperatūru: 20°CDB, ārējo temperatūru: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalentā dzesētāja cauruļvadu sistēma: 5m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(2) - Nominālās apsildes jaudas balstās uz: iekštelpas temperatūru: 20°CDB, ārējo temperatūru: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalentā dzesētāja cauruļvadu sistēma: 5m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(2) - Nominālās apsildes jaudas balstās uz: iekštelpas temperatūru: 20°CDB, ārējo temperatūru: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalentā dzesētāja cauruļvadu sistēma: 5m, līmeņa atšķirība: 0 m."]
["Outdoor unit","","","","","","RZASG100M7V1B","RZASG100M7V1B"]
["Dzesēšanas jauda","Nom.","","kW","","","9.50","9.50"]
["Apsildes jauda","Nom.","","kW","","","10.8","10.8"]
["Telpu dzesēšana","Energoefektivitātes klase","","","","","A++","A+"]
["","Jauda","Pdesign","kW","","","9.50","9.50"]
["","SEER","","","","","7.26","5.79"]
["","Gada enerģijas patēriņš","","kWh/a","","","458","574"]
["Telpu apsilde (mērens klimats)","Energoefektivitātes klase","","","","","A+","A"]
["","Jauda","Pdesign","kW","","","6.00","6.00"]
["","SCOP/A","","","","","4.02","3.92"]
["","Gada enerģijas patēriņš","","kWh/a","","","2090","2143"]