{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":24,"n_cols":22,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FHQ-C / RZQG-L7V1/LY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FHQ71CAVEB / RZQG71L7V1B","FHQ35CAVEB / FHQ35CAVEB / RZQG71L7V1B","FHQ35CAVEB / FHQ35CAVEB / RZQG71L7Y1B9","FHQ71CAVEB / RZQG71L7Y1B9","FHQ100CAVEB / RZQG100L7V1B","FHQ35CAVEB / FHQ35CAVEB / FHQ35CAVEB / RZQG100L7V1B","FHQ50CAVEB / FHQ50CAVEB / RZQG100L7V1B","FHQ50CAVEB / FHQ50CAVEB / RZQG100L7Y1B","FHQ100CAVEB / RZQG100L7Y1B","FHQ35CAVEB / FHQ35CAVEB / FHQ35CAVEB / RZQG100L7Y1B","FHQ125CAVEB / RZQG125L7V1B","FHQ35CAVEB / FHQ35CAVEB / FHQ35CAVEB / FHQ35CAVEB / RZQG125L7Y1B","FHQ50CAVEB / FHQ50CAVEB / FHQ50CAVEB / RZQG125L7V1B","FHQ60CAVEB / FHQ60CAVEB / RZQG125L7Y1B","FHQ125CAVEB / RZQG125L7Y1B","FHQ35CAVEB / FHQ35CAVEB / FHQ35CAVEB / FHQ35CAVEB / RZQG125L7V1B","FHQ50CAVEB / FHQ50CAVEB / FHQ50CAVEB / RZQG125L7Y1B","FHQ60CAVEB / FHQ60CAVEB / RZQG125L7V1B"]
["Dzesēšanas jauda","Nom.","","kW","6.8","","","6.8","9.5","","","","9.5","","12.0","","","","12.0"]
["Telpas dzesēšana","SEER","","","5.85","4.30","4.30","5.85","5.69","4.30","4.30","4.30","5.69","4.30","5.21","4.30","4.30","4.30","5.21","4.30","4.30","4.30"]
["","Gada enerģijas patēriņš","","kWh/a","407","554","554","406.838","584","773.256","773.256","773.256","584.358","773.256","806.142","976.744","976.744","976.744","806.142","976.744","976.744","976.744"]
["","Jauda","Pdesign","kW","6.80","6.80","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00"]
["","Energoefektivitātes klase","","","A+","C","C","A+","A+","C","C","C","A+","C","A","C","C","C","A","C","C","C"]
["Telpu apsilde (mērens klimats)","Jauda","Pdesign","kW","7.60","6.00","6.00","7.60","11.30","10.20","10.20","10.20","11.30","10.20","14.13","12.71","12.71","12.71","14.13","12.71","12.71","12.71"]
["","SCOP/A","","","3.95","3.40","3.40","3.95","4.30","3.80","3.80","3.80","4.30","3.80","4.23","3.40","3.40","3.40","4.23","3.40","3.40","3.40"]
["","Energoefektivitātes klase","","","A","A","A","A","A+","A","A","A","A+","A","A+","A","A","A","A+","A","A","A"]
["","Gada enerģijas patēriņš","","kWh/a","2,692","2,472","2,472","2,692","3,681","3,757","3,757","3,757","3,681","3,757","4,676.596","5,232","5,232","5,232","4,676.596","5,232","5,232","5,232"]
["Nominālā efektivitāte","Gada enerģijas patēriņš","","kWh","890","","","890","1,245","","","","1,245","","1,790","","","","1,790"]
["","EER","","","3.82","","","3.82","4.13","","","","4.13","","3.52","","","","3.52"]
["","COP","","","4.13","","","4.13","4.42","","","","4.42","","3.89","","","","3.89"]
["","Enerģijas marķēšanas direktīva","Dzesēšana","","A","","","A","A","","","","A","","A","","","","A"]
["","","Apsilde","","A","","","A","A","","","","A","","A","","","","A"]
["Apsildes jauda","Nom.","","kW","7.5","","","7.5","10.8","","","","10.8","","13.5","","","","13.5"]
["Notes","","","","(1) - EER/COP saskaņā ar Eurovent 2012, lietošanai vienīgi ārpus ES","","","(1) - EER/COP saskaņā ar Eurovent 2012, lietošanai vienīgi ārpus ES","(1) - EER/COP saskaņā ar Eurovent 2012, lietošanai vienīgi ārpus ES","","","","(1) - EER/COP saskaņā ar Eurovent 2012, lietošanai vienīgi ārpus ES","","(1) - EER/COP saskaņā ar Eurovent 2012, lietošanai vienīgi ārpus ES","","","","(1) - EER/COP saskaņā ar Eurovent 2012, lietošanai vienīgi ārpus ES"]
["","","","","(2) - Nominālā efektivitāte: dzesēšana pie 35°/27° nominālā jauda, apsilde pie 7°/20° nominālā jauda","","","(2) - Nominālā efektivitāte: dzesēšana pie 35°/27° nominālā jauda, apsilde pie 7°/20° nominālā jauda","(2) - Nominālā efektivitāte: dzesēšana pie 35°/27° nominālā jauda, apsilde pie 7°/20° nominālā jauda","","","","(2) - Nominālā efektivitāte: dzesēšana pie 35°/27° nominālā jauda, apsilde pie 7°/20° nominālā jauda","","(2) - Nominālā efektivitāte: dzesēšana pie 35°/27° nominālā jauda, apsilde pie 7°/20° nominālā jauda","","","","(2) - Nominālā efektivitāte: dzesēšana pie 35°/27° nominālā jauda, apsilde pie 7°/20° nominālā jauda"]
["","","","","","(1) - EER/COP saskaņā ar Eurovent 2012, lietošanai vienīgi ārpus ES","(1) - EER/COP saskaņā ar Eurovent 2012, lietošanai vienīgi ārpus ES","","","(1) - EER/COP saskaņā ar Eurovent 2012, lietošanai vienīgi ārpus ES","(1) - EER/COP saskaņā ar Eurovent 2012, lietošanai vienīgi ārpus ES","(1) - EER/COP saskaņā ar Eurovent 2012, lietošanai vienīgi ārpus ES","","(1) - EER/COP saskaņā ar Eurovent 2012, lietošanai vienīgi ārpus ES","","(1) - EER/COP saskaņā ar Eurovent 2012, lietošanai vienīgi ārpus ES","(1) - EER/COP saskaņā ar Eurovent 2012, lietošanai vienīgi ārpus ES","(1) - EER/COP saskaņā ar Eurovent 2012, lietošanai vienīgi ārpus ES","","(1) - EER/COP saskaņā ar Eurovent 2012, lietošanai vienīgi ārpus ES","(1) - EER/COP saskaņā ar Eurovent 2012, lietošanai vienīgi ārpus ES","(1) - EER/COP saskaņā ar Eurovent 2012, lietošanai vienīgi ārpus ES"]