{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":19,"n_cols":8,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXF-C / RXF-C"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXF20C5V1B / RXF20C5V1B","FTXF25C5V1B / RXF25C5V1B","FTXF35C5V1B / RXF35C5V1B","FTXF42C5V1B / RXF42C5V1B"]
["Dzesēšanas jauda","Min.","","kW","1.3","1.3","1.3","1.4"]
["","Maks.","","kW","2.4","2.8","3.8","4.3"]
["","Nom.","","kW","2.00","2.50","3.30","4.20"]
["Nominālā efektivitāte","EER","","","3.38","3.24","3.30","3.30"]
["","COP","","","3.75","3.73","3.72","3.71"]
["","Enerģijas marķēšanas direktīva","Dzesēšana","","A","A","A","A"]
["","","Apsilde","","A","A","A","A"]
["Apsildes jauda","Nom.","","kW","2.40","2.80","3.50","4.60"]
["","Min.","","kW","1.30","1.30","1.30","1.40"]
["","Maks.","","kW","3.30","3.70","4.40","5.00"]
["Notes","","","","(1) - Nominālā dzesēšanas jauda noteikta, pamatojoties uz šādiem nosacījumiem: iekštelpu temperatūra: 27°CDB, 19°CWB, āra temperatūra: 35°CDB, ekvivalentais aukstumaģenta cauruļu garums: 5 m, augstumu starpība: 0 m. Dati sērijai ar augstu efektivitāti; Eurovent sertifikācija","(1) - Nominālā dzesēšanas jauda noteikta, pamatojoties uz šādiem nosacījumiem: iekštelpu temperatūra: 27°CDB, 19°CWB, āra temperatūra: 35°CDB, ekvivalentais aukstumaģenta cauruļu garums: 5 m, augstumu starpība: 0 m. Dati sērijai ar augstu efektivitāti; Eurovent sertifikācija","(1) - Nominālā dzesēšanas jauda noteikta, pamatojoties uz šādiem nosacījumiem: iekštelpu temperatūra: 27°CDB, 19°CWB, āra temperatūra: 35°CDB, ekvivalentais aukstumaģenta cauruļu garums: 5 m, augstumu starpība: 0 m. Dati sērijai ar augstu efektivitāti; Eurovent sertifikācija","(1) - Nominālā dzesēšanas jauda noteikta, pamatojoties uz šādiem nosacījumiem: iekštelpu temperatūra: 27°CDB, 19°CWB, āra temperatūra: 35°CDB, ekvivalentais aukstumaģenta cauruļu garums: 5 m, augstumu starpība: 0 m. Dati sērijai ar augstu efektivitāti; Eurovent sertifikācija"]
["","","","","(2) - Nominālā apsildes jauda noteikta, pamatojoties uz šādiem nosacījumiem: iekštelpu temperatūra: 20°CDB, āra temperatūra: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalentais aukstumaģenta cauruļu garums: 5 m, augstumu starpība: 0 m. Dati sērijai ar standarta efektivitāti","(2) - Nominālā apsildes jauda noteikta, pamatojoties uz šādiem nosacījumiem: iekštelpu temperatūra: 20°CDB, āra temperatūra: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalentais aukstumaģenta cauruļu garums: 5 m, augstumu starpība: 0 m. Dati sērijai ar standarta efektivitāti","(2) - Nominālā apsildes jauda noteikta, pamatojoties uz šādiem nosacījumiem: iekštelpu temperatūra: 20°CDB, āra temperatūra: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalentais aukstumaģenta cauruļu garums: 5 m, augstumu starpība: 0 m. Dati sērijai ar standarta efektivitāti","(2) - Nominālā apsildes jauda noteikta, pamatojoties uz šādiem nosacījumiem: iekštelpu temperatūra: 20°CDB, āra temperatūra: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalentais aukstumaģenta cauruļu garums: 5 m, augstumu starpība: 0 m. Dati sērijai ar standarta efektivitāti"]
["","","","","(3) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā","(3) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā","(3) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā","(3) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā"]