{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":8,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXM-R / 3MXM-N8"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXM20R5V1B / FTXM20R5V1B / 3MXM40N2V1B8","FTXM20R2V1B / FTXM20R2V1B / 3MXM40N2V1B8","FTXM25R2V1B / FTXM25R2V1B / 3MXM52N2V1B8","FTXM25R5V1B / FTXM25R5V1B / 3MXM52N2V1B8"]
["Dzesēšanas jauda","Nom.","","kW","4.00","4.00","5.0","5.0"]
["Telpu dzesēšana","Gada enerģijas patēriņš","","kWh/a","","","204","204"]
["","Jauda","Pdesign","kW","","","5.00","5.00"]
["Telpu apsilde (mērens klimats)","Jauda","Pdesign","kW","","","4.80","4.80"]
["","Gada enerģijas patēriņš","","kWh/a","","","1,533","1,533"]
["Nominālā efektivitāte","Gada enerģijas patēriņš","","kWh","420","420","515","515"]
["","EER","","","4.76","4.76","4.85","4.85"]
["","COP","","","4.73","4.73","4.45","4.45"]
["","Enerģijas marķēšanas direktīva","Dzesēšana","","A","A","A","A"]
["","","Apsilde","","A","A","A","A"]
["Apsildes jauda","Nom.","","kW","4.60","4.60","6.80","6.80"]
["Notes","","","","(1) - Nominālā dzesēšanas jauda noteikta, pamatojoties uz: iekštelpu temp.: 27°CDB, 19°CWB, āra temperatūru: 35°CDB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5 m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(1) - Nominālā dzesēšanas jauda noteikta, pamatojoties uz: iekštelpu temp.: 27°CDB, 19°CWB, āra temperatūru: 35°CDB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5 m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(1) - Nominālā dzesēšanas jauda noteikta, pamatojoties uz: iekštelpu temp.: 27°CDB, 19°CWB, āra temperatūru: 35°CDB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5 m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(1) - Nominālā dzesēšanas jauda noteikta, pamatojoties uz: iekštelpu temp.: 27°CDB, 19°CWB, āra temperatūru: 35°CDB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5 m, līmeņa atšķirība: 0 m."]
["","","","","(2) - Nominālās apsildes jaudas balstās uz: iekštelpas temperatūru: 20°CDB, ārējo temperatūru: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalentā dzesētāja cauruļvadu sistēma: 5m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(2) - Nominālās apsildes jaudas balstās uz: iekštelpas temperatūru: 20°CDB, ārējo temperatūru: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalentā dzesētāja cauruļvadu sistēma: 5m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(2) - Nominālās apsildes jaudas balstās uz: iekštelpas temperatūru: 20°CDB, ārējo temperatūru: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalentā dzesētāja cauruļvadu sistēma: 5m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(2) - Nominālās apsildes jaudas balstās uz: iekštelpas temperatūru: 20°CDB, ārējo temperatūru: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalentā dzesētāja cauruļvadu sistēma: 5m, līmeņa atšķirība: 0 m."]
["","","","","(3) - Darbības diapazonu skatiet atsevišķā attēlā","(3) - Darbības diapazonu skatiet atsevišķā attēlā","(3) - Darbības diapazonu skatiet atsevišķā attēlā","(3) - Darbības diapazonu skatiet atsevišķā attēlā"]
["","","","","(4) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā","(4) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā","(4) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā","(4) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā"]
["Telpu dzesēšana","SEER","","","","","8.59","8.59"]
["","Energoefektivitātes klase","","","","","A+++","A+++"]
["Telpu apsilde (mērens klimats)","SCOP/A","","","","","4.38","4.38"]
["","Energoefektivitātes klase","","","","","A+","A+"]