{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":21,"n_cols":7,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXP-M9 / RXP-M"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXP20M5V1B9 / RXP20M5V1B","FTXP25M5V1B9 / RXP25M5V1B","FTXP35M5V1B9 / RXP35M5V1B"]
["Outdoor unit","","","","RXP20M5V1B","RXP25M5V1B","RXP35M5V1B"]
["Dzesēšanas jauda","Min.","","kW","1.3","1.3","1.3"]
["","Nom.","","kW","2.00","2.50","3.50"]
["","Maks.","","kW","2.6","3.0","4.0"]
["Apsildes jauda","Min.","","kW","1.30","1.30","1.30"]
["","Nom.","","kW","2.50","3.00","4.00"]
["","Maks.","","kW","3.50","4.00","4.80"]
["Nominālā efektivitāte","Gada enerģijas patēriņš","","kWh","249","326"]
["","COP","","","4.77","4.36","4.02"]
["","EER","","","4.02","3.83","3.49"]
["","Enerģijas marķēšanas direktīva","Dzesēšana","","A","A","A"]
["","","Apsilde","","A","A","A"]
["Notes","","","","(1) - Nominālā dzesēšanas jauda noteikta, pamatojoties uz: iekštelpu temperatūru: 27°CDB, 19°CWB, āra temperatūru: 35°CDB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5 m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(1) - Nominālā dzesēšanas jauda noteikta, pamatojoties uz: iekštelpu temperatūru: 27°CDB, 19°CWB, āra temperatūru: 35°CDB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5 m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(1) - Nominālā dzesēšanas jauda noteikta, pamatojoties uz: iekštelpu temperatūru: 27°CDB, 19°CWB, āra temperatūru: 35°CDB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5 m, līmeņa atšķirība: 0 m."]
["","","","","(2) - Nominālās apsildes jaudas balstās uz: iekštelpas temperatūru: 20°CDB, ārējo temperatūru: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalentā dzesētāja cauruļvadu sistēma: 5m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(2) - Nominālās apsildes jaudas balstās uz: iekštelpas temperatūru: 20°CDB, ārējo temperatūru: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalentā dzesētāja cauruļvadu sistēma: 5m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(2) - Nominālās apsildes jaudas balstās uz: iekštelpas temperatūru: 20°CDB, ārējo temperatūru: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalentā dzesētāja cauruļvadu sistēma: 5m, līmeņa atšķirība: 0 m."]
["","","","","(3) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā","(3) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā","(3) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā"]