{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":16,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FUA-A / RZQG-L9V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FUA100AVEB9 / RZQG71L9V1B","FUA71AVEB / RZQG71L9V1B","FUA71AVEB9 / RZQG71L9V1B","FUA100AVEB / RZQG71L9V1B","FUA100AVEB9 / RZQG100L9V1B","FUA71AVEB / FUA71AVEB / RZQG100L9V1B","FUA71AVEB9 / FUA71AVEB9 / RZQG100L9V1B","FUA100AVEB / RZQG100L9V1B","FUA125AVEB9 / RZQG125L9V1B","FUA125AVEB / RZQG125L9V1B","FUA71AVEB / FUA71AVEB / RZQG125L9V1B","FUA71AVEB9 / FUA71AVEB9 / RZQG125L9V1B"]
["Dzesēšanas jauda","Nom.","","kW","6.80","6.80","6.80","6.80","9.50","","9.50","9.50","12.00","12.00","","12.00"]
["Space cooling","SEER","","","6.42","6.42","6.42","6.42","6.11","5.10","5.10","6.11","5.61","5.61","5.10","5.10"]
["","Gada enerģijas patēriņš","","kWh/a","371","371","371","371","545","652","652","545","749","749","824","824"]
["","Jauda","Pdesign","kW","6.80","6.80","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","9.50","12.00","12.00","12.0","12.00"]
["","Energoefektivitātes klase","","","A++","A++","A++","A++","A++","A","A","A++","A+","A+","A","A"]
["Telpu apsilde (mērens klimats)","Jauda","Pdesign","kW","7.60","7.60","7.60","7.60","11.30","11.3","11.30","11.30","14.13","14.13","12.7","12.71"]
["","SCOP/A","","","4.20","4.20","4.20","4.20","4.50","3.80","3.80","4.50","4.44","4.44","3.80","3.80"]
["","Energoefektivitātes klase","","","A+","A+","A+","A+","A+","A","A","A+","A+","A+","A","A"]
["","Gada enerģijas patēriņš","","kWh/a","2,534","2,534","2,534","2,534","3,516","4,164","4,164","3,516","4,456","4,456","4,683","4,683"]
["Nominālā efektivitāte","EER","","","4.07","4.07","4.07","4.07","4.08","","3.75","4.08","3.40","3.40","","3.61"]
["Notes","","","","(1) - Darbības diapazonu skatiet atsevišķā attēlā","(1) - Nominālā dzesēšanas jauda noteikta, pamatojoties uz: iekštelpu temperatūru: 27°CDB, 19°CWB, āra temperatūru: 35°CDB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5 m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(1) - Nominālā dzesēšanas jauda noteikta, pamatojoties uz: iekštelpu temperatūru: 27°CDB, 19°CWB, āra temperatūru: 35°CDB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5 m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(1) - Darbības diapazonu skatiet atsevišķā attēlā","(1) - Nominālā dzesēšanas jauda noteikta, pamatojoties uz: iekštelpu temperatūru: 27°CDB, 19°CWB, āra temperatūru: 35°CDB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5 m, līmeņa atšķirība: 0 m.","","(1) - Darbības diapazonu skatiet atsevišķā attēlā","(1) - Nominālā dzesēšanas jauda noteikta, pamatojoties uz: iekštelpu temperatūru: 27°CDB, 19°CWB, āra temperatūru: 35°CDB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5 m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(1) - Nominālā dzesēšanas jauda noteikta, pamatojoties uz: iekštelpu temperatūru: 27°CDB, 19°CWB, āra temperatūru: 35°CDB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5 m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(1) - Nominālā dzesēšanas jauda noteikta, pamatojoties uz: iekštelpu temperatūru: 27°CDB, 19°CWB, āra temperatūru: 35°CDB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5 m, līmeņa atšķirība: 0 m.","","(1) - Darbības diapazonu skatiet atsevišķā attēlā"]
["","","","","(2) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā","(2) - Nominālās apsildes jaudas balstās uz: iekštelpas temperatūru: 20°CDB, ārējo temperatūru: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalentā dzesētāja cauruļvadu sistēma: 5m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(2) - Nominālās apsildes jaudas balstās uz: iekštelpas temperatūru: 20°CDB, ārējo temperatūru: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalentā dzesētāja cauruļvadu sistēma: 5m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(2) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā","(2) - Nominālās apsildes jaudas balstās uz: iekštelpas temperatūru: 20°CDB, ārējo temperatūru: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalentā dzesētāja cauruļvadu sistēma: 5m, līmeņa atšķirība: 0 m.","","(2) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā","(2) - Nominālās apsildes jaudas balstās uz: iekštelpas temperatūru: 20°CDB, ārējo temperatūru: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalentā dzesētāja cauruļvadu sistēma: 5m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(2) - Nominālās apsildes jaudas balstās uz: iekštelpas temperatūru: 20°CDB, ārējo temperatūru: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalentā dzesētāja cauruļvadu sistēma: 5m, līmeņa atšķirība: 0 m.","(2) - Nominālās apsildes jaudas balstās uz: iekštelpas temperatūru: 20°CDB, ārējo temperatūru: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalentā dzesētāja cauruļvadu sistēma: 5m, līmeņa atšķirība: 0 m.","","(2) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā"]
["Nominālā efektivitāte","Annual energy consumption","","kWh","","835","835","","1,164","","","1,164","1,765","1,765"]
["","COP","","","","4.08","4.08","","3.95","","","3.95","3.42","3.42"]
["","Enerģijas marķēšanas direktīva","Dzesēšana","","","A","A","","A","","","A","A","A"]
["","","Apsilde","","","A","A","","A","","","A","B","B"]
["Apsildes jauda","Nom.","","kW","","7.50","7.50","","10.80","","","10.80","13.50","13.50"]
["Notes","","","","","(3) - Darbības diapazonu skatiet atsevišķā attēlā","(3) - Darbības diapazonu skatiet atsevišķā attēlā","","(3) - Darbības diapazonu skatiet atsevišķā attēlā","","","(3) - Darbības diapazonu skatiet atsevišķā attēlā","(3) - Darbības diapazonu skatiet atsevišķā attēlā","(3) - Darbības diapazonu skatiet atsevišķā attēlā"]
["","","","","","(4) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā","(4) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā","","(4) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā","","","(4) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā","(4) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā","(4) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā"]