{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":40,"n_cols":8,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FVQ-C"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FVQ71CVEB","FVQ100CVEB","FVQ125CVEB","FVQ140CVEB"]
["Skaņas spiediena līmenis","Apsilde","Augsta","dBA","43","50","51","53"]
["","","Nom.","dBA","41","47","48","51"]
["","","Zema","dBA","38","44","46","48"]
["","Dzesēšana","Zema","dBA","38","44","46","48"]
["","","Augsta","dBA","43","50","51","53"]
["","","Nom.","dBA","41","47","48","51"]
["Standard Accessories","Lietošanas rokasgrāmata","","","Lietošanas rokasgrāmata","Lietošanas rokasgrāmata","Lietošanas rokasgrāmata","Lietošanas rokasgrāmata"]
["","Uzstādīšanas rokasgrāmata","","","Uzstādīšanas rokasgrāmata","Uzstādīšanas rokasgrāmata","Uzstādīšanas rokasgrāmata","Uzstādīšanas rokasgrāmata"]
["","Uzstādīšanas kronšteins","","","Uzstādīšanas kronšteins","Uzstādīšanas kronšteins","Uzstādīšanas kronšteins","Uzstādīšanas kronšteins"]
["","Atveres aizsarggumija","","","Atveres aizsarggumija","Atveres aizsarggumija","Atveres aizsarggumija","Atveres aizsarggumija"]
["","Ieliktnis","","","Ieliktnis","Ieliktnis","Ieliktnis","Ieliktnis"]
["","Piederumu izolācija","","","Piederumu izolācija","Piederumu izolācija","Piederumu izolācija","Piederumu izolācija"]
["","Pārsegs","","","Pārsegs","Pārsegs","Pārsegs","Pārsegs"]
["","Skavas","","","Skavas","Skavas","Skavas","Skavas"]
["","Skrūves","","","Skrūves","Skrūves","Skrūves","Skrūves"]
["","Uzstādīšanas paraugs","","","Uzstādīšanas paraugs","Uzstādīšanas paraugs","Uzstādīšanas paraugs","Uzstādīšanas paraugs"]
["","Pret apsvīšanu drošs materiāls","","","Pret apsvīšanu drošs materiāls","Pret apsvīšanu drošs materiāls","Pret apsvīšanu drošs materiāls","Pret apsvīšanu drošs materiāls"]
["","Tālvadības pults vadojums","","","Tālvadības pults vadojums","Tālvadības pults vadojums","Tālvadības pults vadojums","Tālvadības pults vadojums"]
["Vadības sistēmas","Wired remote control","","","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["Piping connections","Šķidrums","OD","mm","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Gāze","OD","mm","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Izplūde","","","I.D. 20/O.D. 26","I.D. 20/O.D. 26","I.D. 20/O.D. 26","I.D. 20/O.D. 26"]
["Jaudas izlietojums","Dzesēšana","Nom.","kW","0.117","0.238","0.238","0.276"]
["","Apsilde","Nom.","kW","0.117","0.238","0.238","0.276"]
["Skaņas jaudas līmenis","Dzesēšana","","dBA","55","62","63","65"]
["","Apsilde","","dBA","55","62","63","65"]
["Izmēri","Ierīce","Platums","mm","600","600","600","600"]
["","","Dziļums","mm","270","350","350","350"]
["","","Augstums","mm","1,850","1,850","1,850","1,850"]
["Korpuss","Colour","","","Dzidri balts","Dzidri balts","Dzidri balts","Dzidri balts"]
["Svars","Ierīce","","kg","39","47","47","47"]
["Power supply","Phase","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekvence","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Spriegums","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]