{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":48,"n_cols":11,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXAA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FXAA15AUV1B","FXAA20AUV1B","FXAA25AUV1B","FXAA32AUV1B","FXAA40AUV1B","FXAA50AUV1B","FXAA63AUV1B"]
["Skaņas spiediena līmenis","Apsilde","Pie liela ventilatora ātruma","dBA","33.0","34.0","36.0","38.5","38.0","42.0","47.0"]
["","","Pie maza ventilatora ātruma","dBA","28.5","28.5","28.5","28.5","33.5","35.5","38.5"]
["","","Pie vidēja ventilatora ātruma","dBA","31.0","31.5","32.5","33.5","36.0","39.0","43.0"]
["","Dzesēšana","Pie maza ventilatora ātruma","dBA","28.5","28.5","28.5","28.5","33.5","35.5","38.5"]
["","","Pie liela ventilatora ātruma","dBA","32.0","33.0","35.0","37.5","37.0","41.0","46.5"]
["","","Pie vidēja ventilatora ātruma","dBA","30.5","31.0","32.0","33.0","35.5","38.5","42.5"]
["Standard Accessories","Uzstādīšanas un lietošanas rokasgrāmata","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Montāžas plate","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Uzstādīšanas paraugs","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Skrūvju somiņa","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Vadu skavas materiāls","","","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Siltumizolācijas lente","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Vispārēji drošības pasākumi","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Dzesētājs","GWP","","","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["","Tips","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["Dzesēšanas jauda","Kopējā jauda","Pie liela ventilatora ātruma","kW","1.7","2.2","2.8","3.6","4.5","5.6","7.1"]
["Cauruļvadu savienojumi","Šķidrums","OD","mm","6","6","6","6","6","6","6"]
["","","Tips","","Zvanveida savienojums","Zvanveida savienojums","Zvanveida savienojums","Zvanveida savienojums","Zvanveida savienojums","Zvanveida savienojums","Zvanveida savienojums"]
["","Gāze","OD","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","12.70","12.70","12.70"]
["","","Tips","","Zvanveida savienojums","Zvanveida savienojums","Zvanveida savienojums","Zvanveida savienojums","Zvanveida savienojums","Zvanveida savienojums","Zvanveida savienojums"]
["","Izplūde","","","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)"]
["Sound power level","Dzesēšana","Pie liela ventilatora ātruma","dBA","51.0","52.0","53.0","55.0","55.0","58.0","63.0"]
["Gaisa filtrs","Tips","","","Noņemams/mazgājams","Noņemams/mazgājams","Noņemams/mazgājams","Noņemams/mazgājams","Noņemams/mazgājams","Noņemams/mazgājams","Noņemams/mazgājams"]
["Izmēri","Ierīce","Platums","mm","795","795","795","795","1,050","1,050","1,050"]
["","","Dziļums","mm","266","266","266","266","269","269","269"]
["","","Augstums","mm","290","290","290","290","290","290","290"]
["Korpuss","Krāsa","","","Balts","Balts","Balts","Balts","Balts","Balts","Balts"]
["Svars","Ierīce","","kg","12","12","12","12","15","15","15"]
["Apsildes jauda","Kopējā jauda","Pie liela ventilatora ātruma","kW","1.9","2.5","3.2","4.0","5.0","6.3","8.0"]
["Power supply","Fāze","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekvence","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Nosaukums","","","V1","V1","V1","V1","V1","V1","V1"]
["","Spriegums","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Notes","","","","(1) - Dzesēšana: iekšējā temp. 27 °CDB,19,0 °CWB; ārējā temp. 35°CDB","(1) - Dzesēšana: iekšējā temp. 27 °CDB,19,0 °CWB; ārējā temp. 35°CDB","(1) - Dzesēšana: iekšējā temp. 27 °CDB,19,0 °CWB; ārējā temp. 35°CDB","(1) - Dzesēšana: iekšējā temp. 27 °CDB,19,0 °CWB; ārējā temp. 35°CDB","(1) - Dzesēšana: iekšējā temp. 27 °CDB,19,0 °CWB; ārējā temp. 35°CDB","(1) - Dzesēšana: iekšējā temp. 27 °CDB,19,0 °CWB; ārējā temp. 35°CDB","(1) - Dzesēšana: iekšējā temp. 27 °CDB,19,0 °CWB; ārējā temp. 35°CDB"]
["","","","","(2) - Apsilde: iekšējā temp. 20 °CDB; ārējā temp. 7°CDB, 6°CWB","(2) - Apsilde: iekšējā temp. 20 °CDB; ārējā temp. 7°CDB, 6°CWB","(2) - Apsilde: iekšējā temp. 20 °CDB; ārējā temp. 7°CDB, 6°CWB","(2) - Apsilde: iekšējā temp. 20 °CDB; ārējā temp. 7°CDB, 6°CWB","(2) - Apsilde: iekšējā temp. 20 °CDB; ārējā temp. 7°CDB, 6°CWB","(2) - Apsilde: iekšējā temp. 20 °CDB; ārējā temp. 7°CDB, 6°CWB","(2) - Apsilde: iekšējā temp. 20 °CDB; ārējā temp. 7°CDB, 6°CWB"]
["","","","","(3) - Skaņas jaudas līmenis ir absolūta vērtība, kas apzīmē jaudu, kuru ģenerē skaņas avots.","(3) - Skaņas jaudas līmenis ir absolūta vērtība, kas apzīmē jaudu, kuru ģenerē skaņas avots.","(3) - Skaņas jaudas līmenis ir absolūta vērtība, kas apzīmē jaudu, kuru ģenerē skaņas avots.","(3) - Skaņas jaudas līmenis ir absolūta vērtība, kas apzīmē jaudu, kuru ģenerē skaņas avots.","(3) - Skaņas jaudas līmenis ir absolūta vērtība, kas apzīmē jaudu, kuru ģenerē skaņas avots.","(3) - Skaņas jaudas līmenis ir absolūta vērtība, kas apzīmē jaudu, kuru ģenerē skaņas avots.","(3) - Skaņas jaudas līmenis ir absolūta vērtība, kas apzīmē jaudu, kuru ģenerē skaņas avots."]
["","","","","(4) - Sprieguma amplitūda: ierīces ir piemērotas izmantošanai elektriskajās sistēmās, kur ierīces terminālim piegādātais spriegums nav zemāks vai augstāks par norādītajiem amplitūdas ierobežojumiem.","(4) - Sprieguma amplitūda: ierīces ir piemērotas izmantošanai elektriskajās sistēmās, kur ierīces terminālim piegādātais spriegums nav zemāks vai augstāks par norādītajiem amplitūdas ierobežojumiem.","(4) - Sprieguma amplitūda: ierīces ir piemērotas izmantošanai elektriskajās sistēmās, kur ierīces terminālim piegādātais spriegums nav zemāks vai augstāks par norādītajiem amplitūdas ierobežojumiem.","(4) - Sprieguma amplitūda: ierīces ir piemērotas izmantošanai elektriskajās sistēmās, kur ierīces terminālim piegādātais spriegums nav zemāks vai augstāks par norādītajiem amplitūdas ierobežojumiem.","(4) - Sprieguma amplitūda: ierīces ir piemērotas izmantošanai elektriskajās sistēmās, kur ierīces terminālim piegādātais spriegums nav zemāks vai augstāks par norādītajiem amplitūdas ierobežojumiem.","(4) - Sprieguma amplitūda: ierīces ir piemērotas izmantošanai elektriskajās sistēmās, kur ierīces terminālim piegādātais spriegums nav zemāks vai augstāks par norādītajiem amplitūdas ierobežojumiem.","(4) - Sprieguma amplitūda: ierīces ir piemērotas izmantošanai elektriskajās sistēmās, kur ierīces terminālim piegādātais spriegums nav zemāks vai augstāks par norādītajiem amplitūdas ierobežojumiem."]
["","","","","(5) - Maksimālā pieļaujamā sprieguma amplitūdas variācija starp fāzēm ir 2%.","(5) - Maksimālā pieļaujamā sprieguma amplitūdas variācija starp fāzēm ir 2%.","(5) - Maksimālā pieļaujamā sprieguma amplitūdas variācija starp fāzēm ir 2%.","(5) - Maksimālā pieļaujamā sprieguma amplitūdas variācija starp fāzēm ir 2%.","(5) - Maksimālā pieļaujamā sprieguma amplitūdas variācija starp fāzēm ir 2%.","(5) - Maksimālā pieļaujamā sprieguma amplitūdas variācija starp fāzēm ir 2%.","(5) - Maksimālā pieļaujamā sprieguma amplitūdas variācija starp fāzēm ir 2%."]
["","","","","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","(7) - Drošinātāja vietā izmantojiet shēmas pārtraucēju","(7) - Drošinātāja vietā izmantojiet shēmas pārtraucēju","(7) - Drošinātāja vietā izmantojiet shēmas pārtraucēju","(7) - Drošinātāja vietā izmantojiet shēmas pārtraucēju","(7) - Drošinātāja vietā izmantojiet shēmas pārtraucēju","(7) - Drošinātāja vietā izmantojiet shēmas pārtraucēju","(7) - Drošinātāja vietā izmantojiet shēmas pārtraucēju"]
["","","","","(8) - Vadu lieluma izvēle, pamatojoties uz MCA vērtību","(8) - Vadu lieluma izvēle, pamatojoties uz MCA vērtību","(8) - Vadu lieluma izvēle, pamatojoties uz MCA vērtību","(8) - Vadu lieluma izvēle, pamatojoties uz MCA vērtību","(8) - Vadu lieluma izvēle, pamatojoties uz MCA vērtību","(8) - Vadu lieluma izvēle, pamatojoties uz MCA vērtību","(8) - Vadu lieluma izvēle, pamatojoties uz MCA vērtību"]
["","","","","(9) - Satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes","(9) - Satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes","(9) - Satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes","(9) - Satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes","(9) - Satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes","(9) - Satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes","(9) - Satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes"]