{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":31,"n_cols":7,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","HXHD-A8"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","HXHD125A8V1B","HXHD200A8Y1B"]
["Korpuss","Krāsa","","","","Metāliski pelēks","Metāliski pelēks"]
["","Materiāls","","","","Pārklāts lokšņu metāls","Pārklāts lokšņu metāls"]
["Izmēri","Ierīce","","Augstums","mm","705","705"]
["","","","Platums","mm","600","600"]
["","","","Dziļums","mm","695","695"]
["Svars","Ierīce","","","kg","92","147"]
["Aukstumaģents","Tips","","","","R-134a","R-134a"]
["","Daudzums","","","kg","2","2.6"]
["Skaņas jaudas līmenis","Nom.","","","dBA","55","60"]
["Skaņas spiediena līmenis","Nom.","","","dBA","42, 43","46, 46"]
["Darbības amplitūda","Apsilde","Ūdens puse","Min.","°C","25","25"]
["","","","Maks.","°C","80.0","80.0"]
["Barošanas avots","Fāze","","","","1~","3~"]
["Strāvas padeve","Frekvence","","","Hz","50","50"]
["","Spriegums","","","V","220-240","380-415"]
["Strāva","Ieteicamie drošinātāji","","","A","20","16"]
["Notes","","","","","(1) - EW 40℃; LW 45℃; Dt 5℃; apkārtējie apstākļi: 7°CDB/6°CWB","(1) - EW 40℃; LW 45℃; Dt 5℃; apkārtējie apstākļi: 7°CDB/6°CWB"]
["","","","","","(2) - Ūdenim līdz 5°C","(2) - Ūdenim līdz 10 °C"]
["","","","","","(3) - Skaņas līmeņi tiek mērīti pie: EW 55°C; LW 65 °C","(3) - Skaņas līmeņi tiek mērīti pie: EW 55°C; LW 65 °C"]
["","","","","","(4) - Skaņas līmeņi tiek mērīti pie: EW 70°C; LW 80°C","(4) - Skaņas līmeņi tiek mērīti pie: EW 70°C; LW 80°C"]
["","","","","","(5) - Iestatīšana uz vietas","(5) - Iestatīšana uz vietas"]
["","","","","","(6) - Atbilstoši EN/IEC 61000-3-11, iespējams, vajadzēs konsultēties ar sadales tīkla operatoru, lai pārliecinātos, vai iekārta ir pievienota tikai pie padeves ar Zsys (sistēmas pilna pretestība**) ≤ Zmax","(6) - Atbilstoši EN/IEC 61000-3-11, iespējams, vajadzēs konsultēties ar sadales tīkla operatoru, lai pārliecinātos, vai iekārta ir pievienota tikai pie padeves ar Zsys (sistēmas pilna pretestība**) ≤ Zmax"]
["","","","","","(7) - Eiropas/starptautiskais tehniskais standarts, kas nosaka limitus sprieguma maiņām, sprieguma svārstībām un uzplaiksnījumiem publiski pieejamās zemsprieguma padeves sistēmās iekārtām, kuru nomināls ir ≤ 75 A.","(7) - Eiropas/starptautiskais tehniskais standarts, kas nosaka limitus sprieguma maiņām, sprieguma svārstībām un uzplaiksnījumiem publiski pieejamās zemsprieguma padeves sistēmās iekārtām, kuru nomināls ir ≤ 75 A."]
["","","","","","(8) - Zsys: sistēmas pretestība","(8) - Zsys: sistēmas pretestība"]
["","","","","","(9) - Īssavienojuma strāva","(9) - Īssavienojuma strāva"]