{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":6,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","MC30YV"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","MC30YVM"]
["Type","","","","","Gaisa attīrītājs"]
["Izmantošana","","","","","Uz grīdas novietojama ierīce"]
["Korpuss","Krāsa","","","","Balts"]
["Izmēri","Ierīce","","Augstums","mm","450"]
["","","","Platums","mm","270"]
["","","","Dziļums","mm","270"]
["Svars","Ierīce","","","kg","5.8"]
["Piemērojamā telpas platība","m²","","","","23 (1), 46 (2)"]
["CADR","m³/h","","","","180"]
["Gaisa attīrīšanas darbība","Strāvas ievade","","Turbo","kW","0.025"]
["","","","M","kW","0.015"]
["","","","Klusums","kW","0.008"]
["Skaņas spiediena līmenis","Gaisa attīrīšanas darbība","","Turbo","dBA","37"]
["","","","Vidēja","dBA","27"]
["","","","Klusums","dBA","19"]
["Ventilators","Gaisa plūsmas ātrums","Gaisa attīrīšanas darbība","Turbo","m³/h","180"]
["","","","Vidēja","m³/h","120"]
["","","","Klusums","m³/h","60"]
["Putekļu savākšanas metode","","","","","Elektrostatiskais HEPA filtrs"]
["Dezodorēšanas metode","","","","","Flash streamer + dezodorējošais katalizators"]
["Standard Accessories","Elektrostatiskais HEPA filtrs","","","","1"]
["","Dezodorējošs filtrs","","","","1"]
["","Lietošanas rokasgrāmata","","","","1"]
["Barošanas vads","m","","","","1.8"]
["Power supply","Fāze","","","","1~"]
["","Frekvence","","","Hz","50/60"]
["","Spriegums","","","V","220-240/220-230"]
["Nepārtrauktā strāva","Gaisa attīrīšanas darbība","","Turbo","A","0.13"]
["","","","Vidēja","A","0.09"]
["","","","Klusums","A","0.08"]
["Notes","","","","","(1) - Piemērojamā telpas platība ir atbilstoša iekārtas darbināšanai ar maksimālu ventilatora ātrumu (HH). Piemērojamā telpas platība norāda platību, kurā noteiktu putekļu daļiņu daudzumu var likvidēt 30 minūšu laikā. (JEM 1467)"]
["","","","","","(2) - Piemērojamā telpas platība ir atbilstoša iekārtas darbināšanai ar maksimālu ventilatora ātrumu (HH). Piemērojamā telpas platība tika aprēķināta saskaņā ar standartu NRCC-54013 izmantojot cigarešu dūmu CADR, kas tika testēts saskaņā ar JEM1467."]
["","","","","","(3) - Konvertēts uz CADR standartiem no testu vērtībām saskaņā ar JEM1467."]
["","","","","","(4) - Darbības skaņas līmeņi ir to vērtību vidējā vērtība, kas mērīti 1 m atstatumā no ierīces priekšpuses, kreisās puses, labās puses un augšas. (Tā ir vienāda ar vērtību bezatbalss nodalījumā)"]
["","","","","","(5) - Iekārtai ir pievienots elektrostatiskais HEPA filtrs."]
["","","","","","(6) - Citas funkcijas: automātiskās restartēšanas funkcija."]