{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":39,"n_cols":20,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RX-K"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RX20K2V1B","RX20K5V1B","RX20K5V1B9","RX25K2V1B","RX25K5V1B","RX25K5V1B9","RX35K2V1B","RX35K5V1B","RX35K5V1B9","RX50KV1B","RX50K2V1B","RX60KV1B","RX60K2V1B","RX71KV1B","RX71K2V1B"]
["Ventilators","Gaisa plūsmas ātrums","Dzesēšana","Sevišķi lēns","m³/min.","","","","","","","","","","51.3"]
["","","Apsilde","Sevišķi lēns","m³/min.","","","","","","","","","","51.3"]
["","","","Sevišķi lēns","cfm","","","","","","","","","","1812"]
["","","Apsilde","Sevišķi lēns","cfm","","","","","","","","","","1812"]
["Izmēri","Ierīce","","Augstums","mm","550","550","550","550","550","550","550","550","550","735","734","735","734","735","734"]
["","","","Platums","mm","658","658","658","658","658","658","658","658","658","870","870","870","870","870","870"]
["","","","Dziļums","mm","275","275","275","275","275","275","275","275","275","320","373","320","373","320","373"]
["Svars","Ierīce","","","kg","28","28","28","28","28","28","28","28","28","44","46.0","49","49.0","49","49.0"]
["Kompresors","Veids","","","","Hermētiski noblīvēts šūpojošais kompresors","Hermētiski noblīvēts šūpojošais kompresors","Hermētiski noblīvēts šūpojošais kompresors","Hermētiski noblīvēts šūpojošais kompresors","Hermētiski noblīvēts šūpojošais kompresors","Hermētiski noblīvēts šūpojošais kompresors","Hermētiski noblīvēts šūpojošais kompresors","Hermētiski noblīvēts šūpojošais kompresors","Hermētiski noblīvēts šūpojošais kompresors","Hermētiski noblīvēts šūpojošais kompresors","Hermētiski noblīvēts šūpojošais kompresors","Hermētiski noblīvēts šūpojošais kompresors","Hermētiski noblīvēts šūpojošais kompresors","Hermētiski noblīvēts šūpojošais kompresors","Hermētiski noblīvēts šūpojošais kompresors"]
["Darbības amplitūda","Dzesēšana","Apkārtējā vide","Min.","°CDB","-10 (1)","-10 (1)","-10 (1)","-10 (1)","-10 (1)","-10 (1)","-10 (1)","-10 (1)","-10 (1)","-10","","-10"]
["","","","Maks.","°CDB","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","","46"]
["","Apsilde","Apkārtējā vide","Min.","° CWB","-15","-15","-15","-15","-15","-15","-15","-15","-15","-15","","-15"]
["","","","Maks.","° CWB","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","","18"]
["Skaņas spiediena līmenis","Dzesēšana","","Augsta","dBA","46","46","46","46","46","46","48","48","48","47","","49","","52"]
["","","","Nom.","dBA","","","","","","","","","","","47","","49","","52"]
["","Apsilde","","Augsta","dBA","47","47","47","47","47","47","48","48","48","48","","49","","52"]
["","","","Nom.","dBA","","","","","","","","","","","48","","49","","52"]
["Aukstumaģents","Tips","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","Daudzums","","","kg","0.74","0.74","0.74","0.74","0.74","0.74","1.0","1.0","1.0","1.13","1.13","1.45","1.45","1.45","1.45"]
["","Daudzums","","","tCO2Eq","1.5","1.5","1.5","1.5","1.5","1.5","2.1","2.1","2.1","2.4","2.36","3.0","3.03","3.0","3.03"]
["","GWP","","","","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5"]
["Cauruļvadu savienojumi","Cauruļvadu garums","Maks.","Ārējā ierīce — iekštelpu ierīce","m","15","15","15","15","15","15","15","15","15","30","30.0","30","30.0","30","30.0"]
["","Papildu dzesētāja uzlāde","","","kg/m","0,02 (cauruļvadu garumam, kas pārsniedz 10 m)","0,02 (cauruļvadu garumam, kas pārsniedz 10 m)","0,02 (cauruļvadu garumam, kas pārsniedz 10 m)","0,02 (cauruļvadu garumam, kas pārsniedz 10 m)","0,02 (cauruļvadu garumam, kas pārsniedz 10 m)","0,02 (cauruļvadu garumam, kas pārsniedz 10 m)","0,02 (cauruļvadu garumam, kas pārsniedz 10 m)","0,02 (cauruļvadu garumam, kas pārsniedz 10 m)","0,02 (cauruļvadu garumam, kas pārsniedz 10 m)","0,02 (cauruļvadu garumam, kas pārsniedz 10 m)","0,02 (cauruļvadu garumam, kas pārsniedz 10 m)","0,02 (cauruļvadu garumam, kas pārsniedz 10 m)","0,02 (cauruļvadu garumam, kas pārsniedz 10 m)","0,02 (cauruļvadu garumam, kas pārsniedz 10 m)","0,02 (cauruļvadu garumam, kas pārsniedz 10 m)"]
["","Līmeņa atšķirība","Iekštelpu ierīce – āra ierīce","Maks.","m","12","12","12","12","12","12","12","12","12","20","20.0","20","20.0","20","20.0"]
["Standard Accessories","Installation manual","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Refrigerant charge label","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Multilingual fluorinated greenhouse gases labels","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Drain plug (only heat pump models)","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["Barošanas avots","Fāze","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["Strāvas padeve","Frekvence","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Spriegums","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Notes","","","","","(1) - Darbības diapazons apvienojumā ar FTX-J3: min. 10°CDB ~ maks. 46°CDB","(1) - Darbības diapazons apvienojumā ar FTX-J3: min. 10°CDB ~ maks. 46°CDB","(1) - Darbības diapazons apvienojumā ar FTX-J3: min. 10°CDB ~ maks. 46°CDB","(1) - Darbības diapazons apvienojumā ar FTX-J3: min. 10°CDB ~ maks. 46°CDB","(1) - Darbības diapazons apvienojumā ar FTX-J3: min. 10°CDB ~ maks. 46°CDB","(1) - Darbības diapazons apvienojumā ar FTX-J3: min. 10°CDB ~ maks. 46°CDB","(1) - Darbības diapazons apvienojumā ar FTX-J3: min. 10°CDB ~ maks. 46°CDB","(1) - Darbības diapazons apvienojumā ar FTX-J3: min. 10°CDB ~ maks. 46°CDB","(1) - Darbības diapazons apvienojumā ar FTX-J3: min. 10°CDB ~ maks. 46°CDB"]
["Standard Accessories","Drain cap","","","","","","","","","","","","","9","9","9","9","9","9"]