{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":39,"n_cols":13,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXF-D"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXF20D5V1B","RXF25D5V1B","RXF35D5V1B","RXF42D5V1B","RXF50D5V1B","RXF50D6V1B","RXF60D5V1B","RXF71D5V1B"]
["Izmēri","Ierīce","","Augstums","mm","550","550","550","550","734","734","734","734"]
["","","","Platums","mm","658","658","658","658","870","870","870","870"]
["","","","Dziļums","mm","275","275","275","275","373","373","373","373"]
["Svars","Ierīce","","","kg","24.0","24.0","24.0","28.0","46","46","50","50"]
["Kompresors","Veids","","","","","","","","Hermētiski noblīvēts šūpojošais kompresors","Hermētiski noblīvēts šūpojošais kompresors","Hermētiski noblīvēts šūpojošais kompresors","Hermētiski noblīvēts šūpojošais kompresors"]
["Darbības amplitūda","Dzesēšana","Apkārtējā vide","Min.","°CDB","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Maks.","°CDB","48","48","48","48","48","48","48","48"]
["","Apsilde","Apkārtējā vide","Min.","° CWB","-15","-15","-15","-15","-15","-10","-15","-15"]
["","","","Maks.","° CWB","18","18","18","18","18","18","18","18"]
["Skaņas spiediena līmenis","Dzesēšana","","Augsta","dBA","46.0","46.0","48.0","48.0"]
["","","","Nom.","dBA","","","","","47","47","49","52"]
["","Apsilde","","Augsta","dBA","47.0","47.0","48.0","48.0"]
["","","","Nom.","dBA","","","","","49","49","49","52"]
["Aukstumaģents","Tips","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","Daudzums","","","kg","0.450","0.450","0.550","0.750","0.9","0.9","1.15","1.15"]
["","Daudzums","","","tCO2Eq","0.300","0.300","0.370","0.510","0.61","0.61","0.78","0.78"]
["","GWP","","","","675.0","675.0","675.0","675.0","675","675","675","675"]
["Cauruļvadu savienojumi","Cauruļvadu garums","Maks.","Ārējā ierīce — iekštelpu ierīce","m","20","20","20","20","30","30","30","30"]
["","Papildu dzesētāja uzlāde","","","kg/m","0,02 (cauruļvadu garumam, kas pārsniedz 10 m)","0,02 (cauruļvadu garumam, kas pārsniedz 10 m)","0,02 (cauruļvadu garumam, kas pārsniedz 10 m)","0,02 (cauruļvadu garumam, kas pārsniedz 10 m)","0,02 (cauruļvadu garumam, kas pārsniedz 10 m)","0,02 (cauruļvadu garumam, kas pārsniedz 10 m)","0,02 (cauruļvadu garumam, kas pārsniedz 10 m)","0,02 (cauruļvadu garumam, kas pārsniedz 10 m)"]
["","Līmeņa atšķirība","Iekštelpu ierīce – āra ierīce","Maks.","m","12.0","12.0","12.0","12.0","20","20","20","20"]
["Standard Accessories","Installation manual","","","","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Refrigerant charge label","","","","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Multilingual fluorinated greenhouse gases labels","","","","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Drain cap","","","","","","","","3","3","3","3"]
["","Drain plug","","","","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["Barošanas avots","Fāze","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["Strāvas padeve","Frekvence","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Spriegums","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Notes","","","","","(1) - Darbības diapazonu skatiet atsevišķā attēlā","(1) - Darbības diapazonu skatiet atsevišķā attēlā","(1) - Darbības diapazonu skatiet atsevišķā attēlā","(1) - Darbības diapazonu skatiet atsevišķā attēlā","(1) - Darbības diapazonu skatiet atsevišķā attēlā","(1) - Darbības diapazonu skatiet atsevišķā attēlā","(1) - Darbības diapazonu skatiet atsevišķā attēlā","(1) - Darbības diapazonu skatiet atsevišķā attēlā"]
["","","","","","(2) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā","(2) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā","(2) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā","(2) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā","(2) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā","(2) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā","(2) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā","(2) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā"]
["","","","","","(3) - Satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes","(3) - Satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes","(3) - Satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes","(3) - Satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes","(3) - Satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes","(3) - Satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes","(3) - Satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes","(3) - Satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes"]
["Kompresors","Veids","","","","Hermētiski noblīvēts šūpojošais kompresors","Hermētiski noblīvēts šūpojošais kompresors","Hermētiski noblīvēts šūpojošais kompresors","Hermētiski noblīvēts šūpojošais kompresors"]
["Standard Accessories","General safety precautions","","","","1","1","1","1"]