{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":44,"n_cols":16,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXM-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXM20A5V1B","RXM25A5V1B","RXM35A5V1B","RXM42A5V1B","RXM50A5V1B","RXM60A2V1B","RXM60A5V1B","RXM71A2V1B","RXM71A5V1B","RXM42A2V1B (Archived)"]
["Izmēri","Ierīce","","Augstums","mm","610","610","610","610","734","","734","","734"]
["","","","Platums","mm","923","923","923","923","954","","954","","954"]
["","","","Dziļums","mm","367","367","367","367","401","","401","","401"]
["Svars","Ierīce","","","kg","36","36","36","40","49","","49","","55"]
["Ventilatora motors","Ātrums","Dzesēšana","Sevišķi lēns","apgr./min.","600","600","600","600","500"]
["Kompresors","Veids","","","","Hermētiski noblīvēts šūpojošais kompresors","Hermētiski noblīvēts šūpojošais kompresors","Hermētiski noblīvēts šūpojošais kompresors","Hermētiski noblīvēts šūpojošais kompresors","Hermētiski noblīvēts šūpojošais kompresors","","Hermētiski noblīvēts šūpojošais kompresors","","Hermētiski noblīvēts šūpojošais kompresors"]
["Darbības amplitūda","Dzesēšana","Apkārtējā vide","Min.","°CDB","-10","-10","-10","-10","-10","","-10","","-10"]
["","","","Maks.","°CDB","50","50","50","50","50 (1)","","50","","46"]
["","Apsilde","Apkārtējā vide","Min.","° CWB","-21","-21","-21","-21","-21 (1)","","-21","","-15"]
["","","","Maks.","° CWB","18","18","18","18","18","","18","","18"]
["Skaņas spiediena līmenis","Dzesēšana","","Nom.","dBA","46","46","47","48","48","","48","","47"]
["","Apsilde","","Nom.","dBA","47","47","49","49","49","","49","","48"]
["Aukstumaģents","Tips","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","","R-32","","R-32"]
["","Daudzums","","","kg","0.95","0.95","0.95","0.95","1.10","","1.15","","1.15"]
["","Daudzums","","","tCO2Eq","0.65","0.65","0.65","0.65","0.75","","0.78","","0.78"]
["","GWP","","","","675","675","675","675","675","","675","","675"]
["Cauruļvadu savienojumi","Cauruļvadu garums","Maks.","Ārējā ierīce — iekštelpu ierīce","m","20","20","20","30","30","","30","","30"]
["","Papildu dzesētāja uzlāde","","","kg/m","0,02 (cauruļvadu garumam, kas pārsniedz 10 m)","0,02 (cauruļvadu garumam, kas pārsniedz 10 m)","0,02 (cauruļvadu garumam, kas pārsniedz 10 m)","0,02 (cauruļvadu garumam, kas pārsniedz 10 m)","0,02 (cauruļvadu garumam, kas pārsniedz 10 m)","","0,02 (cauruļvadu garumam, kas pārsniedz 10 m)","","0,02 (cauruļvadu garumam, kas pārsniedz 10 m)"]
["","Līmeņa atšķirība","Iekštelpu ierīce – āra ierīce","Maks.","m","15","15","15","20","20","","20","","20"]
["Energoefektivitātes diapazons","","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["Barošanas avots","Fāze","","","","1~","1~","1~","1~","1~","","1~","","1~"]
["Strāvas padeve","Frekvence","","","Hz","50","50","50","50","50","","50","","50"]
["","Spriegums","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","","220-240","","220-240"]
["Standard Accessories","Uzstādīšanas rokasgrāmata","","","","1","1","1","1","1"]
["","Izplūdes savienojums","","","","1","1","1","1","1"]
["","Dzesētāja padeves marķējums","","","","1","1","1","1","1"]
["","Vairākvalodu fluorinēto siltumnīcu gāzu marķējumi","","","","1","1","1","1","1"]
["","Vispārēji drošības pasākumi","","","","1","1","1","1","1"]
["","LOT10 enerģijas uzlīme","","","","1","1","1","1","1"]
["","Izplūdes vāciņš","","","","3","3","3","3","1"]
["Notes","","","","","(1) - Darbības diapazonu skatiet atsevišķā attēlā","(1) - Darbības diapazonu skatiet atsevišķā attēlā","(1) - Darbības diapazonu skatiet atsevišķā attēlā","(1) - Darbības diapazonu skatiet atsevišķā attēlā","(1) - Darbības diapazonu skatiet atsevišķā attēlā","","(1) - Darbības diapazonu skatiet atsevišķā attēlā","","(1) - Darbības diapazonu skatiet atsevišķā attēlā"]
["","","","","","(2) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā","(2) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā","(2) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā","(2) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā","(2) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā","","(2) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā","","(2) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā"]
["","","","","","(3) - Satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes","(3) - Satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes","(3) - Satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes","(3) - Satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes","(3) - Satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes","","(3) - Satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes","","(3) - Satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes"]
["Standard Accessories","Installation manual","","","","","","","","","","1","","1"]
["","Refrigerant charge label","","","","","","","","","","1","","1"]
["","Multilingual fluorinated greenhouse gases labels","","","","","","","","","","1","","1"]
["","Drain cap","","","","","","","","","","3","","3"]
["","Drain plug","","","","","","","","","","1","","1"]