{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":11,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FHQ-C"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FHQ35CAVEB","FHQ50CAVEB","FHQ60CAVEB","FHQ71CAVEB","FHQ100CAVEB","FHQ125CAVEB","FHQ140CAVEB"]
["Skaņas spiediena līmenis","Apsilde","Augsta","dBA","36","37","37","38","42","44","46"]
["","","Nom.","dBA","34","35","35","36","38","41","42"]
["","","Zema","dBA","31","32","33","34","34","37","38"]
["","Dzesēšana","Zema","dBA","31","32","33","34","34","37","38"]
["","","Augsta","dBA","36","37","37","38","42","44","46"]
["","","Nom.","dBA","34","35","35","36","38","41","42"]
["Standard Accessories","Uzstādīšanas rokasgrāmata","","","Uzstādīšanas rokasgrāmata","Uzstādīšanas rokasgrāmata","Uzstādīšanas rokasgrāmata","Uzstādīšanas rokasgrāmata","Uzstādīšanas rokasgrāmata","Uzstādīšanas rokasgrāmata","Uzstādīšanas rokasgrāmata"]
["","Lietošanas rokasgrāmata","","","Lietošanas rokasgrāmata","Lietošanas rokasgrāmata","Lietošanas rokasgrāmata","Lietošanas rokasgrāmata","Lietošanas rokasgrāmata","Lietošanas rokasgrāmata","Lietošanas rokasgrāmata"]
["","Atbilstības deklarācija","","","Atbilstības deklarācija","Atbilstības deklarācija","Atbilstības deklarācija","Atbilstības deklarācija","Atbilstības deklarācija","Atbilstības deklarācija","Atbilstības deklarācija"]
["","Izplūdes šļūtene","","","Izplūdes šļūtene","Izplūdes šļūtene","Izplūdes šļūtene","Izplūdes šļūtene","Izplūdes šļūtene","Izplūdes šļūtene","Izplūdes šļūtene"]
["","Metāla skava","","","Metāla skava","Metāla skava","Metāla skava","Metāla skava","Metāla skava","Metāla skava","Metāla skava"]
["","Kronšteina skavas paplāksne","","","Kronšteina skavas paplāksne","Kronšteina skavas paplāksne","Kronšteina skavas paplāksne","Kronšteina skavas paplāksne","Kronšteina skavas paplāksne","Kronšteina skavas paplāksne","Kronšteina skavas paplāksne"]
["","Skavas","","","Skavas","Skavas","Skavas","Skavas","Skavas","Skavas","Skavas"]
["","Uzstādīšanas paraugs","","","Uzstādīšanas paraugs","Uzstādīšanas paraugs","Uzstādīšanas paraugs","Uzstādīšanas paraugs","Uzstādīšanas paraugs","Uzstādīšanas paraugs","Uzstādīšanas paraugs"]
["","Savienojumu izolācijas materiāls","","","Savienojumu izolācijas materiāls","Savienojumu izolācijas materiāls","Savienojumu izolācijas materiāls","Savienojumu izolācijas materiāls","Savienojumu izolācijas materiāls","Savienojumu izolācijas materiāls","Savienojumu izolācijas materiāls"]
["","Blīvējamais materiāls","","","Blīvējamais materiāls","Blīvējamais materiāls","Blīvējamais materiāls","Blīvējamais materiāls","Blīvējamais materiāls","Blīvējamais materiāls","Blīvējamais materiāls"]
["","Epoksīda sveķu iemava","","","Epoksīda sveķu iemava","Epoksīda sveķu iemava","Epoksīda sveķu iemava","Epoksīda sveķu iemava","Epoksīda sveķu iemava","Epoksīda sveķu iemava","Epoksīda sveķu iemava"]
["","Vadu stiprinājumi","","","Vadu stiprinājumi","Vadu stiprinājumi","Vadu stiprinājumi","Vadu stiprinājumi","Vadu stiprinājumi","Vadu stiprinājumi","Vadu stiprinājumi"]
["","Skrūve vadu stiprinājumiem","","","Skrūve vadu stiprinājumiem","Skrūve vadu stiprinājumiem","Skrūve vadu stiprinājumiem","Skrūve vadu stiprinājumiem","Skrūve vadu stiprinājumiem","Skrūve vadu stiprinājumiem","Skrūve vadu stiprinājumiem"]
["Vadības sistēmas","Wired remote control","","","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["","Infrared remote control","","","BRC7G53","BRC7G53","BRC7G53","BRC7G53","BRC7G53","BRC7G53","BRC7G53"]
["Piping connections","Šķidrums","OD","mm","6.35","6.35","6.35","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Gāze","OD","mm","9.5","12.7","12.7","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Izplūde","","","VP20","VP20","VP20","VP20","VP20","VP20","VP20"]
["Skaņas jaudas līmenis","Dzesēšana","","dBA","53","54","54","55","60","62","64"]
["","Apsilde","","dBA","53","54","54","55","60","62","64"]
["Izmēri","Unit","Platums","mm","960","960","1,270","1,270","1,590","1,590","1,590"]
["","","Dziļums","mm","690","690","690","690","690","690","690"]
["","","Augstums","mm","235","235","235","235","235","235","235"]
["Casing","Materiāls","","","Sveķi, lokšņu metāls","Sveķi, lokšņu metāls","Sveķi, lokšņu metāls","Sveķi, lokšņu metāls","Sveķi, lokšņu metāls","Sveķi, lokšņu metāls","Sveķi, lokšņu metāls"]
["","Krāsa","","","Dzidri balts","Dzidri balts","Dzidri balts","Dzidri balts","Dzidri balts","Dzidri balts","Dzidri balts"]
["Svars","Ierīce","","kg","24","25","31","32","38","38","38"]
["Power supply","Fāze","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekvence","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Nosaukums","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Spriegums","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]